CONTROLADORES DE EF2000

CONFIGURANDO A SUA INTERFACE PREFERIDA

TECLADO

As setas de controle do cursor podem ser usadas para controlar a direcção do voo de EF2000 Isto poderá ser uma boa opção em computadores portáteis, mas recomendamos vivamente um Joystick para controlar o voo.

TECLAS COM SETAS inclinar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita.

MOUSE

O programa de instalação faz a detecção automática de uma driver de Mouse, e usa a driver se a encontrar. EF2000 suporta drivers de Mouse compatíveis Microsoft. É necessário um Mouse para seleccionar as várias opções de controlo durante o jogo.

Observação Não pode usar o Mouse para controlar o movimento do avião.

BOTÃO ESQUERDO Selecciona/ desselecciona uma função.
BOTÃO DIREITO Equivale à tecla ESC.

SÓ JOYSTICK

Um Joystick proporciona um maior grau de controlo em comparação com o teclado. Esta opção é activada seleccionando “One Joystick” quando altera o arquivo “EF2000 CONFIG”, ou quando está no ecrã “SET-UP”.

MOVIMENTO DO JOYSTICK Para trás para inclinar para cima, para a frente para inclinar para baixo, esquerda e direita para movimento lateral.
BOTÃO 1 Dispara a arma seleccionada.
BOTÃO 2 Alterna a selecção das armas.

JOYSTICK COM THROTTE

O Joystick e os dois botões funcionam da mesma maneira que a opção de só um Joystick. O Joystick tem um controlo extra sob a forma de acelerador ou nivelador, que controla a potência do motor de EF2000. O acelerador tem preponderância sobre os controlos por teclado, que ficam desactivados.

MOVIMENTO DO JOYSTICK Para trás para inclinar para cima, para a frente para inclinar para baixo, esquerda e direita para movimento lateral.

BOTÃO 1 Dispara a arma seleccionada.
BOTÃO 2 Alterna a selecção das armas.
ACELERADOR Regula a aceleração de EF2000.

SISTEMA DE CONTROLO DE VOO THRUSTMASTER

EF2000 suporta o sistema de controlo de voo ThrustMaster, que consiste numa alavanca normal de Joystick, um controlador de topo (“hat”) com quatro posições, e quatro botões. A alavanca funciona da mesma maneira que a alavanca de um Joystick normal.

O “hat” é usado para controlar os pontos de vista da simulação. Quando está na carlinga do piloto, o “hat” é usado para controlar o seu ponto de vista a partir do interior. Todos os controlos por teclado se mantêm activos.

MOVIMENTO DO JOYSTICK Para trás para inclinar para cima, para a frente para inclinar para baixo, esquerda e direita para movimento lateral.

P. 17

SISTEMA DE CONTROLO DE VOO THRUSTMASTER F-16

Este é o último sistema de controlo de voo da ThrustMaster, baseado no verdadeiro F-16. Também se parece com o Joystick do EuroFighter, e é portanto uma boa escolha para usar com o EF2000.

Observação Todas as configurações ThrustMaster são apenas sugestões.

1. Ligar / desligar pós-combustão

2.
Só HUD / carlinga
Olhar para a esquerda
Olhar para a direita
Vista externa

3. Ligar / desligar perseguição virtual

4.
Mudar fixação (vista do alvo)
Armas AG
Armas AA
Modo ILS

5.
Só HUD / carlinga
MFD1
MFD3
MFD2

6.
Armas AA
Armas AG

7. Comandos entre parêntesis.

8. Alta resolução / baixa resolução.

9. Soltar arma.

P. 18

SISTEMA DE CONTROLO DE ARMAS THRUSTMASTER

O sistema de controlo de armas ThrustMaster (WCS) substitui muitas das funções do teclado por um controlador operado com uma única mão. Inclui um acelerador, seis botões, e um interruptor. Não há escolha de configuração para o WCS; ele é activado ligando-o ao seu computador e teclado. Para o activar, siga as instruções de instalação que o acompanham. O WCS é um emulador de teclado que duplica determinadas teclas.

1. Mapa
2. Estilhaços
3. Foguetes
4. Motor esquerdo
5. Motor direito
6. Subir / baixar trem de aterragem
Posições do interruptor
7. Para cima Travões das rodas
8. Ao meio N/A
9. Para baixo Travões aéreos

P. 19

SISTEMA DE QUADRANTE DE ACELERADOR THRUSTMASTER

Este é o último sistema da ThrustMaster. Inclui um rolamento que é ideal para controlo dos MFDs na carlinga do EF2000.

1. Rolamento
2. N/A
3. Pós-combustão
4. N/A
5. Defesas
6. Geral

Travões aéreos
Ligar/desligar motor esquerdo
Ligar/desligar motor direito
Trem de aterragem

CH FLIGHTSTICK PRO

Este é um Joystick óptimo e acessível, altamente recomendável para uso com o EF2000.

MOVIMENTO DO JOYSTICK Para trás para inclinar para cima, para a frente para inclinar para baixo, esquerda e direita para movimento lateral.

BOTÃO 1 Dispara a arma seleccionada.
BOTÃO 2 Alterna a selecção das armas.
BOTÃO 3 Alterna pelos alvos no radar, o HUD e a vista do Padlock.
Roda de aceleração Regula a aceleração do EF2000.
Hat Activa as diversas vistas.

Botões de função

Controlador de topo

Gatilho

Acelerador

Equilíbrio