InS_StArT
EWRK3.COM
1.0,RAMDIAG.COM
^Digital DE203,EWRK3.COM,IE0
^Digital DE204,EWRK3.COM,IE0
^Digital DE205,EWRK3.COM,IE0
!RIE0 (PORT)Base I/O Port
100
120
140
160
180
1A0
1C0
1E0
200
220
240
260
280
2A0
2C0
2E0
@300
320
340
360
380
3A0
3C0
3E0
1C00
2C00
3C00
4C00
5C00
6C00
7C00
8C00
9C00
AC00
BC00
CC00
DC00
EC00
FC00
!RIE0 (INT)Hardware Interrupt
@5
10
11
15
!RIE0 (MEM)Memory I/O Address
C8000
C8800
C9000
C9800
CA000
CA800
CB000
CB800
CC000
CC800
CD000
CD800
CE000
CE800
CF000
CF800
@D0000
D0800
D1000
D1800
D2000
D2800
D3000
D3800
D4000
D4800
D5000
D5800
D6000
D6800
D7000
D7800
D8000
D8800
D9000
D9800
DA000
DA800
DB000
DB800
DC000
DC800
DD000
DD800
DE000
DE800
DF000
DF800
E0000
E0800
E1000
E1800
E2000
E2800
E3000
E3800
E4000
E4800
E5000
E5800
E6000
E6800
E7000
E7800
E8000
E8800
E9000
E9800
EA000
EA800
EB000
EB800
EC000
EC800
ED000
ED800
EE000
EE800
EF000
EF800
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD



