InS_StArT
TSBPCODI.COM
1.0
^TOSHIBA TSBPCODI,TSBPCODI.COM,IE0
?Please select the options that match your board's jumper settings.
!RIE0(INT)
3
4
5
7
@9
A
!RIE0(PORT)
200
220
240
260
@280
2A0
2C0
2E0
300
320
340
360
380
3A0
3C0
3E0
!RIE0(MEM)
@C8000 800
B0000 200
B0000 400
B0000 800
C8000 200
C8000 400
CC000 200
CC000 400
D0000 200
D0000 400
D0000 800
D0000 1000
D8000 200
D8000 400
D8000 800
E0000 200
E0000 400
E0000 800
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
!OIE0(CARD SLOT)Slot Number
@1
2
3
4
!OIE0(PCCMAP)Slot I/O port
0
1
!OIE0(LINK TEST)Link Test Flag
NO
YES
!OIE0(HARD)Enabler Flag
ENABLER
InS_EnD
