InS_StArT
LPC3TX98.COM
1.0
^MELCO LPC3-TX Fast Ethernet Adapter for NEC,LPC3TX98.COM,IE0
?Please select the options that match your board's settings.
!RIE0(INT)
2
3
4
@5
9
10
11
12
15
!RIE0(PORT)
@D0
2D0
4D0
6D0
8D0
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
