InS_StArT
LCI298.COM
1.0
^MELCO LCI2-T Ethernet Adapter (PC-9821),LCI298.COM,IE0
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
