.4 Der Auswahlknopf "Send Fax..." (Senden)

Nachdem Sie ein oder mehrere Faxseiten geladen und eine Faxnummer angegeben haben, müssen Sie nur noch den Knopf "Send" anklicken. Das Modem wird sofort abheben, wählen und nach dem Aushandeln der Übertragungsparameter mit der Übertragung beginnen. In CoMa gibt es dabei keine Wartezeiten bis die Faxseite(n) für die Übertragung kodiert sind, all das geschieht unbemerkt ohne Zeitverlust im Hintergrund, während der Übertragung. Die Kommentarzeile zeigt Ihnen die Übertragungsgeschwindigkeit und die Auflösung an, mit der gesendet wird. Außerdem wird Ihnen die Identifikation des anderen Faxgerätes in den beiden Infozeilen angezeigt.

Am Ende der Übertragung sehen Sie hier ob ein Fehler aufgetreten ist. Die Fehlermeldungen sind im Klartext gehalten und erklären sich selbst! Ob Sie diese Fehlermeldungen in englisch oder deutsch sehen wollen können Sie in der Dialogbox "About CoMa" unter dem Apfelzeichen einstellen. 

Auf die Quantität und Qualität der Fehlermeldung hat CoMa keinen Einfluß. Es gibt nur die Fehlermeldung des Modem an Sie weiter. Leider gibt es eine ganze Reihe von Modem die gar keine Meldungen ausgeben.

Nach dem Betätigen des Knopfes erhalten Sie eine weitere Dialogbox, um die für die Übertragung relevanten Einstellungen vornehmen zu können.

 

100/200 dpi

Sie können das Fax entweder in der geringen Auflösung von 100 dpi oder hochauflösend mit 200 dpi verschicken. Mit 100 dpi reduzieren Sie die Telefonkosten, jedoch auf Kosten der Qualität.

+ Page(s) in Folder 

Hiermit können Sie einen Ordner mit Faxseiten auswählen, der komplett verschickt werden soll. Mit diesem Ordner werden die geöffneten Fax Preview Fenster gesendet.

Logbook-Funktion 

Nach jeder Übertragung protokolliert CoMa die wichtigsten Informationen über einen Sendevorgang mit. Diese Funktion ist immer aktiv.

Wenn Sie nach einer Übertragung wissen möchten, wie die Übertragungsgeschwindigkeit, Übertragungszeit usw. war, können Sie mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Calls-Liste die zugehörigen Logbook-Eintragungen abrufen, lesen und/oder ausdrucken.

Sollten Sie ein Deckblatt mitgesendet haben, so steht hier auch welcher Header/Footer verwendet wurde und natürlich auch der Text des Deckblatts.

Selektieren Sie mehrere Zeilen in der Calls-Liste, können Sie die Logbook-Eintragungen über die Funktion "Export" in eine Datei speichern, und dann gemeinsam ausdrucken.