DigiInfo

	Packet Radio Utility für Atari ST

	©1994 by Holger Flemming

Nutzungsrechte

Bisher habe ich es immer so gehalten, auch den Quelltext von DigiInfo mit in die Mailbox einzuspielen. Leider mußten Patrick, DF3VI und ich damit schlechte Erfahrungen machen, sodaß wir mitlerweile davon absehen, den Quelltext zu veröffentlichen. 
Der Quelltext dürfte mitlerweile aber auch für die wenigsten interessant sein. Er ist doch sehr Umfangreich geworden und auch in zahlreiche Include - Files aufgesplittert. Zudem hat DigiInfo mitlerweile einen ganz ausgezeichneten Funktionsumfang und auch eine Veränderung der Feldgröße ist durch die dynamische Speicherverwaltung nicht mehr notwendig.
Das Programmpacket darf jedoch weiterhin frei kopiert und weitergegeben werden, hier hat sich nichts geändert. Voraussetzung ist jedoch, daß keine der Dateien verändert wird und immer das kompette Archiv weitergegeben wird! Wenn dies der Fall ist, ist die Weitergabe sogar erwünscht.

Das Programmpacket Digiinfo

Es ist schon eine ganze Zeit her, als Patrick Sesseler, DF3VI, mir zum ersten mal die Idee von DigiInfo vorstellte. Es sollte ein Programm werden, daß ähnlich wie das damals schon für PCs vorhandene DigiMap Informationen zu einzelnen Digis geben und gleichzeitig die optimalen Wege zwischen zwei Knoten ermitteln kann. Kurz zuvor hatte Sigi Kluger, DL1MEM, in sein Packet Radio Terminalprogramm SP eine neue Möglichkeit eingebaut. SP konnte nun seinerseits externe Programme aufrufen und die Ausgaben dieser Programme, wenn sie entsprechend programmiert waren, via Packet Radio weitergeben. Diese Programme konnten sogar via Remotebefehl von der Gegenstation abgefragt werden. Im Gegensatz zu DigiMap sollte DigiInfo nun ohne eine graphische Ausgabe auskommen, sondern nur Textinformation liefern und mit sehr wenig Speicher auskommen, damit es als ein solches Remote - Programm unter SP eingesetzt werden konnte. 
Mitlerweile besitzen fast alle gängigen Packet Radio Programme eine solche Remote - Schnittstelle und arbeiten daher mit DigiInfo zusammen. 
Aber auch bei DigiInfo ist die Entwicklung nicht stehengeblieben. Nachdem es bald eine ganze Menge unterschiedlicher Digipeater und Link Informations und Karten Programme gab, haben sich endlich einmal alle beteiligten Gruppen zusammengefunden und ein gemeinsammes Dateiformat für die Rohdaten ausgearbeitet. Nach ca einem Jahr teilweise heftiger Diskussionen kam dann endlich ein Format raus, mit dem sich alle anfreunden konnten. Seit der Version 2.00 kann DigiInfo diese Rohdaten verarbeiten. Dies bringt für alle DigiInfo User den Vorteil, daß sie die Daten nutzen können, die von der HamMap - Gruppe, die auf diesem Gebiet sehr aktiv ist, erstellt wurden.
Seit dieser Version 2, hat sich eine ganze Zeit nichts getan. Das lag nicht zuletzt auch daran, daß mir ein wenig die Lust vergangen war, immer an den gleichen Dingen zu arbeiten und ich mich statt dessen anderen Projekten zuwendete. Ich bitte da alle DigiInfo - User um Verständnis. Da die letzte Version jedoch einige Bugs aufwies und auch noch nicht die Updates verarbeiten konnte, die bei dem neuen Format ebenfalls vereinbart wurden, war der Zustand jedoch sicher nicht ganz befriedigend und ich habe mich jetzt endlich wiedereinmal daran gemacht, DigiInfo zu verbessern. Was dabei herausgekommen ist, kann sich miner Meinung nach ganz gut sehen lassen.

Die neuen Features von DigiInfo 2.5

Die entscheiden Neuerung von DigiInfo ist die dynamische Speicherverwaltung. Bisher war es immer so, daß bei der Übersetzung des Programms eine Maximalzahl von Digis und Links vorgegeben wurde und dann immer der Speicher für diese Anzahl reserviert werden mußte, auch wenn die Datenfiles real viel weniger Platz benötigten. 
Dies ist jetzt anders. DigiInfo fordert jetzt nur soviel Speicherplatz für die Daten vom Betriebssystem, wie unbedingt nötig. Dieser Speicher wird jetzt auch nur dann angefordert, wenn er wirklich benötigt wird. So kann es sein, daß ihr Speicherplatz ausreicht, um sich die Informationen zu einem Digi anzuschauen, aber nicht um zu routen. DigiInfo gibt in solchen Fällen aber genau Auskunft, woran es denn nun liegt.
Ansonsten wäre da zu nennen:

- DigiInfo sucht nun auch nach Digis in einem Großfeld und in der Umgebung eines angegebenen Locatorfeldes.
- DigiInfo verarbeitet nun auch die Update - Files nach dem neuen Datenformat.
- Digiinfo berücksichtigt beim Routen nun eine Sperrliste von gesperrten Digis und Links, die sich in einer Textdatei befindet.
- Convdata ist nun ein GEM - Programm

Welche Dateien benötigt man für DigiInfo

DigiInfo wird in einem Archiv in die Boxen eingespielt, daß mehrere Files enthält. Da wäre zunächst einmal zwei Programmdateien. DIGIINFO.TTP und CONVDATA.PRG. Zu CONVDATA.PRG gehört ein Resource - File CONVDATA.RSC. Dieses File ist ebenfalls im Archiv enthalten. Ausserdem befindet sich diese Dokumentation zwei mal im Archiv. Einmal als reines Text - File, zum anderen aber auch als .RTF File. Dieses File enthält auch Informationen über die gestallt des Textes. Mit einem geeigneten Textverarbeitungsprogramm können Sie sich damit eine ansprechende Dokumentation ausdrucken. Möglich ist das z.B. mit Tempus Word. Damit wurde der Text auch erstellt.
Ausser diesen Dateien, die im eingespielten Archiv vorhanden sind, benötigen Sie noch einen (möglichst aktuellen) Datensatz. Es eignet sich zum Beispiel die Datensätze, die zu Hammap mitgeliefert werden. Wegen Datensätze und Updates halten Sie am besten mal in der Mailboxrubrik ,Karten' ausschau.

Das Dateiconvertierprogramm CONVDATA.PRG

DigiInfo selber arbeitet nicht mit den Rohdaten. Diese im Prinzip ASCII - Daten müssen zunächst noch in ein Binärformat gewandelt werden, mit dem DigiInfo wesentlich schneller arbeiten kann. Diese Formatwandlung übernimmt CONVDATA.PRG. 
Nachdem Sie CONVDATA.PRG aufgerufen haben, erscheint zunächst die Frage, ob Sie eine neue QTH - Datei erzeugen wollen. Wenn Sie DigiInfo zum ersten mal benutzen, sollten Sie dies machen. Sie können dann Ihren QTH in geographischen Koordinaten oder als IARU Locator eingeben.
Haben Sie schon mal eine solche Datei erstellt, dann müssen Sie diese Datei nicht neu erstellen. Das Format hat sich seit den älteren Versionen nicht verändert und die Datei kann von älteren Versionen übernommen werden.
Ist dies geschehen, so können Sie entscheiden, ob Sie eine vollkommen neue Datei erstellen wollen, oder ob Sie ein Update vorhandener Daten durchführen wollen.
Haben Sie sich entschieden, so erscheint die Dateiauswahlbox. Hier können Sie die Rohdatei auswählen. Beim Neuerstellen müssen Sie eine Datei mit der Endung *.STN anwählen, beim Update eine Datei mit der Endung *.UPD. 
Beim Neuerstellen benötigen Sie natürlich noch eine Datei mit der Endung *.LNK, die die Linkdaten enthält. Damit diese Datei gefunden wird, muß sie bis auf die Endung den gleichen Namen haben, wie die angewählte *.STN Datei.
Ist dies geschehen, so läuft der Rest eigentlich ganz von alleine ab. CONVDATA.PRG liest zunächst alle Digipeater Daten ein, anschließend sind die Links an der Reihe. Der ganze Vorgang nimmt geraume Zeit in Anspruch. Über den Stand der Dinge informiert Sie jederzeit ein Dialogfeld, das anzeigt, welcher Digi, bzw Link gerade bearbeitet wird, ob schwere Fehler oder sonstige Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind, etc. 
Das Dialogfeld erklärt sich jedoch weitgehend von selber, sodaß hier nicht näher drauf eingegangen werden muß.
Nachdem CONVDATA.PRG seine Arbeit beendet hat, liegen zwei, eventuell drei Dateien vor. Zum einen ist da die Datei DIGIINFO.IFS. Sie enthält für jeden Digipeater einen Datensatz, der alle wichtigen Informationen über diesen Digipeater enthält.
Die Datei DIGIINFO.FST ist ein Zusammenschluß aus zwei Dateien. Zum einen ist hier eine Liste aller Rufzeichen in komprimierter Form enthalten, anhand der DigiInfo nach Digipeatern suchen kann, ohne auf DIGIINFO.IFS zugreifen zu müssen. Zum anderen ist aber auch eine Liste aller Links mit Ausgangs- und Zieldigipeater und Linkgeschwindigkeit enthalten. Auch wenn beide Listen gemeinsamm in einer Datei abgespeichert werden, können sie trozdem getrennt geladen werden.
Wenn Sie eine neue QTH - Datei erzeugt haben, dann ist nachher auch die Datei DIGIINFO.QTH vorhanden. Sie können aber, wie oben bereits gesagt, eine alte Datei weiterverwenden.

Das Programm DIGIINFO.TTP

DIGIINFO.TTP ist nun das eigentlich Informationsliefernde Programm. Es kann zunächsteinmal als Stand - alone - Programm benutzt werden. Nach dem Aufruf vom Desktop erscheint ein Dialogfeld, in das eine Komandozeile für DIGIINFO.TTP eingegeben werden kann. DIGIINFO.TTP wird dann als ganz normales TOS - Programm ausgeführt und gibt seine Informationen direkt auf den Bildschirm aus.
DigiInfo kann aber auch als Remoteprogramm unter SP oder anderen Terminalprogrammen benutzt werden. DigiInfo erkennt, wenn es von einem dieser Terminalprogramme aufgerufen wird und gibt dann all seine Ausgaben in eine Datei OUT.TXT aus. Das Terminalprogramm kann dann diese Datei via Packet Radio ausgeben.
Die Installation von DigiInfo hängt davon ab, wie Sie es nun verwenden wollen.

Die Installation von DigiInfo

Wollen Sie DigiInfo nur vom Desktop aus aufrufen, so gestaltet sich die Installation nicht sehr schwierig. Kopieren Sie DIGIINFO.TTP in einen Ordner Ihrer Wahl und kopieren Sie dann in den gleichen Ordner die Dateien DIGIINFO.IFS, DIGIINFO.FST und DIGIINFO.QTH. Falls Sie eine Sperrliste DIGIINFO.SL erzeugt haben, wie das geht, wird noch genau erleutert, so kopieren Sie diese Datei ebenfalls in diesen Ordner.
Nun ist DigiInfo bereits installiert und Sie können es nach belieben benutzen.
Wollen Sie DigiInfo dagegen als Remote - Programm aus einem Terminalprogramm heraus benutzen, so müssen Sie schon etwas mehr tun. 
Zunächst einmal müssen Sie dem Terminalprogramm mitteilen, wo es DigiInfo findet. Dazu richten Sie am besten einen Ordner für Remote - Programme ein. Meißt heißen diese Ordner bei den gängigen Terminalprogrammen RUN - Directories. In der Konvigurationsdatei des Terminalprogrammes müssen Sie nun den genauen Pfad zu diesem Ordner angeben. Wie das genau geht, ist bei den verschiedenen Programmen unterschiedlich. Am besten lesen Sie sich dazu auch mal die Dokumentation des Terminalprogrammes durch (Man/Frau sollte sich ohnehin ab und zu mal Programmdokumentationen durchlesen, man findet immer wieder neue Dinge, die man vorher an dem Programm oft schmerzlich vermißt hat. Ich spreche da aus eigener Erfahrung...).
Nachdem dieser Ordner erzeugt wurde und das Terminalprogramm entsprechen konfiguriert wurde, kann DIGIINFO.TTP in diesen Ordner kopiert werden. Jetzt müssen Sie die Programmdatei allerdings etwas umbenennen. Die Endung, Neudeutsch auch Extension genannt, muß weg. Nennen Sie das Programm also in DIGIINFO um. Selbstverständlich erscheint auf dem Desktop für diese Datei nun nicht mehr das Programm- Icon, sondern ein normales Datei - Icon.
Die oben bereits genannten Dateien, die DIGIINFO zum Betrieb benötigt, müssen nun ebenfalls bereitgestellt werden. Verwenden Sie SP, so müssen Sie diese Dateien in den Ordner kopieren, der auch SP.PRG enthält. Verwenden Sie dagegen DigiPoint, so müssen Sie diese Dateien mit DIGIINFO in das Run - Verzeichnis kopieren. Wie das bei anderen Terminalprogramm ist, müssen Sie in der jeweiligen Programmdokumentation nachlesen, bzw ausprobieren.

Die Routing Sperrliste DIGIINFO.SL

Es kommt immer wieder vor, daß einzelne Digipeater oder Links eine Zeit lang gestört sind oder umgebaut werden. Um in dieser Zeit den Router dazu veranlassen, daß er diese Digipeater oder Links nicht zum Routen benutzt, ohne dazu den kompletten Datensatz ändern zu müssen, gibt es seit der Version 2.50 die Möglichkeit, eine Datei zu erstellen, die solche "gesperrten" Digipeater und Links enthält.
Diese Datei ist eine ganz normale ASCII - Textdatei, sodaß Sie sie mit einem einfachen Texteditor erstellen können.
Rufen Sie dazu Ihren Editor auf und erzeugen Sie eine Textdatei mit dem Namen DIGIINFO.SL.
Wie sieht nun das Format dieser Datei aus. Die Datei DIGIINFO.SL ist zeilenweise orientiert. Jede Zeile enthält genau einen Sperrvermerk. Leerzeilen und Kommentarzeilen sind nicht erlaubt. Ebensowenig sind Kommentare in den Zeilen vorgesehen. Jede Zeile muß mit <CR> <LF> abgeschlossen sein.
Ein Sperrvermerk bezieht sich entweder auf einen ganzen Digipeater oder einen einzelnen Link. 
Soll ein Digipeater gesperrt werden, so muß die entsprechende Zeile das Rufzeichen des Digipeaters in großen Buchstaben enthalten. 
Für die Sperrung eines Links muß die Zeile dagegen die Rufzeichen der Digipeater enthalten, die durch diesen Link verbunden werden. Beide Rufzeichen werden durch einen Schrägstrich '/' getrennt. Leerzeichen zwischen den Rufzeichen und dem Schrägstrich sind nicht erlaubt. Auch hier dürfen nur große Buchstaben verwendet werden.
Da sich das ganze jetzt komplizierter anhörte, als es in Wirklichkeit ist, hier ein Beispiel aus dem Leben:
Bei DB0DOZ sei mal wieder der Blitz eingeschlagen und habe den ganzen Digipeater ausser Gefecht gesetzt ( Kommt seit dem Umbau auf RMNC zum Glück nicht mehr so häufig vor, wie vorher, hi ). Der Link zwischen DB0ME und DB0ONA sei ausgefallen, weil die Antenne bei DB0ONA vereist ist und am Link DB0ACC - DB0WST wird gearbeitet.
Wie muß nun die Datei DIGIINFO.SL aussehen? Sie muß die folgenden drei Zeilen enthalten:

DB0DOZ
DB0ME/DB0ONA
DB0ACC/DB0WST

Mit der Angabe von DB0ME/DB0ONA ist automatisch auch die Richtung DB0ONA/ DB0ME gesperrt. Beide Angaben sind also Gleichwertig und redundant.
Wie Sie sehen, ist mit dem Erstellen dieser Datei keine besondere Schwierigkeit verbunden. Aus dem Beispiel dürfte die Vorgehensweise klar hervorgehen. Ich hoffe allerdings noch, daß mir die Betreibergruppen von DB0DOZ, DB0ME, DB0ONA, DB0ACC und DB0WST mir Ihre Erwähnung in diesem Beispiel verzeihen.
Die Datei DIGIINFO.SL ist für die Funktion von DigiInfo nicht notwendig. Wird diese Datei beim Routen nicht gefunden, so werden alle Digipeater und Links zum Routen benutzt.

Der Aufruf von DigiInfo

Wie DigiInfo aufgerufen wird hängt natürlich damit zusammen, ob Sie DigiInfo aus einem Terminalprogramm heraus benutzen oder direkt vom Desktop aus. Vom Desktop aus starten Sie DIGIINFO.TTP ganz normal mit einem Doppelklick. Danach erscheint ein Dialogfeld, in das Sie eine Komandozeile eingeben können. Diese Kommandozeile wertet DIGIINFO.TTP aus. Hierüber können dem Programm Paramter und Befehle mitgegeben werden.
Ein Aufruf aus einem Terminalprogramm heraus sieht meißt so aus, daß die Gegenstation zwei Schrägstriche gefolgt vom Namen des Programmes eingeben muß. Im Falle von DigiInfo sähe das dann so aus:

//DIGIINFO

Die oben bereits erwähnte Kommandozeile folgt hier direkt dem Programmnamen und einem Leerzeichen. z.B.:

//DIGIINFO DB0DOZ

Dieser Aufruf würde jetzt dazu führen, daß DigiInfo alle Verfügbaren Informationen über den Digipeater DB0DOZ ausgibt. Welche Kommandos es im Einzelnen gibt, dazu komme ich jetzt.

Die DigiInfo Kommandos

Im Folgenden wird zur Beschreibung der Syntax immer die Syntax eines Remoteaufrufes aus einem Terminalprogramm heraus angegeben. Bei einem Aufruf vom Desktop aus ist nur die Kommandozeile in das Dialogfeld einzugeben. Die Ausdrücke in den spitzen Klammern (<>) sind durch entsprechende Parameter zu ersetzen, <rufzeichen> z.B. durch das Rufzeichen eines Digipeaters und <qrg> durch eine Frequenz in MHz.
Zunächst einmal der Aufruf ohne Parameter:

//DIGIINFO

Hier gibt DigiInfo eine Online - Hilfe in Form einer kurzen Befehlsbeschreibung aus. Im Kopf erhalten Sie auch Auskunft darüber, wie hoch die Anzahl der Digipeater und Links des aktuellen Datensatzes und der Speicherbedarf, sowie der zur Verfügung stehende Speicher ist.

//DIGIINFO <rufzeichen>

Nach diesem Rufzeichen gibt DigiInfo alle verfügbaren Informationen über den Digipeater <rufzeichen> zurück. Im Einzelnen sind das die folgenden Informationen:

1.)	Typ des Netzknotens, z.B. Digipeater, Mailbox, DX - Cluster, etc
2.)	Status, z.B. in Betrieb, in Planung, etc
3.)	Hardware, z.B. RMNC, TNC, Atari ST etc
4.)	Software, z.B. FlexNet, BayCom, DigiPoint, etc
5.)	Eine Auflistung aller Einstiege mit Frequenz und Baudrate. Bei Duplexeinstiegen ist nur die Ausgabefrequenz angegeben.
6.)	IARU - Locator
7.)	Geographische Längen- und Breitengrade
8.)	Alle Linkpartner mit Angabe von Entfernung und Linkgeschwindigkeit
9.)	Verantwortlicher Funkamateur
10.)	Standort
11.)	Sonstige Infos

//DIGIINFO <präfix>

Wird statt eines kompletten Rufzeichens nur ein Pfäfix angegeben, so werden alle Digipeater gesucht, die mit diesem Präfix beginnen. Es wird eine Liste der Rufzeichen ausgegeben.

//DIGIINFO <qrg>

Erkennt DigiInfo als Eingabe eine Frequenzangabe, so sucht DigiInfo nach allen Digipeatern mit einem Einstieg auf der angegebenen Frequenz. Die Frequenz muß in MHz angegeben werden. Als Dezimalzeichen dient der Punkt. Beispiel:
"//DIGIINFO 438.325" sucht alle Digipeater auf der Frequenz 438,325MHz.

//DIGIINFO <iaru - locator>

DigiInfo ermittelt zu dem angegebenen IARU - Locator die geographischen Längen- und Breitengrade. Zudem wird die Entfernung zu dem Standort berechnet, der in der Datei DIGIINFO.QTH abgespeichert ist. Wenn Sie also mit CONVDATA.PRG eine QTH - Datei mit Ihrem QTH erzeugt haben, so wird die Entfernung zwischen Ihrem Standort und dem angegebenen Locator berechnet.

//DIGIINFO <großfeld>

Dieser Aufruf erzeugt eine Liste aller Digipeater, die sich im angegebenen Großfeld befinden. Dabei werden Rufzeichen, IARU - Locator und Einstiegsfrequenz angegeben. Sollte der Digipeater keinen Einstieg haben, so wird als Frequenz -1 MHz angegeben.

//DIGIINFO UMGEBUNG <iaru - locator> <abstand>

Hier wird ähnlich wie vorher eine Liste ausgegeben. Dabei werden alle Digipeater aufgelistet, die höchstens <abstand> km vom angegebenen IARU - Locator entfernt sind. Die maximale Entfernung wird in Kilometern angegeben, als Dezimalzeichen dient wieder der Punkt. Aufgelistet werden Rufzeichen des Digipeaters, Entfernung vom angegebenen Punkt, IARU - Locator des Digipeaters und die Einstiegsfrequenz. Für die Einstiegsfrequenz gilt das Gleiche, wie oben bereits gesagt.
Diese Funktion erfordert sehr viel trigonometrische Rechnung um die Entfernung jedes einzelnen Digipeaters mit dem angegebenen Punkt zu berechnen. Die Funktion dauert daher sehr lange! Ein eventuell vorhandener mathematischer Coprozessor wird unterstüzt und kann gegebenenfalls die Sache stark abkürzen.

//DIGIINFO <digipeater1> <digipeater2>

Hier kommen wir nun endlich zum Routing. DigiInfo sucht den günstigsten Weg zwischen den beiden Digipeatern 1 und 2. Die Priorität sieht dabei so aus, daß DigiInfo versucht möglichst viele Links mit hohen Baudraten zu benutzen. Es werden nur die Linkgeschwindigkeiten betrachtet, eventuelle Laufzeiten innerhalb der Digipeater werden nicht betrachtet. Dazu ist natürlich zu sagen, daß die ermittelte Linkqualität nur ein ungefärer Schätzwert ist, denn DigiInfo kann natürlich nicht wissen, wie gut der Link arbeitet, d.h. mit welcher Wahrscheinlichkeit Packete über den Link gehen, ohne wiederholt werden zu müssen und wie hoch das Datenaufkommen auf diesem Link ist.
DigiInfo bietet jedoch die Möglichkeit, vor allem in Zusammenhang mit den folgenden Funktionen, sich verschiedene Möglichkeiten von Linkverbindungen aufzeigen zu lassen, wenn Sie sich in unbekanntem Terrain bewegen. Das ist der eigentlich Sinn und Zweck dieses Autorouters.

Sperren von Digipeatern und Links

Ähnlich wie mit der Sperrliste DIGIINFO.SL können auch Online einzelne Sperrungen eingegeben werden. Auch die Syntax ist ähnlich wie in der Datei DIGIINFO.SL. 
Soll ein ganzer Digipeater gesperrt werden, so ist an die Befehlszeile das Rufzeichen des Digipeaters anzufügen.
Soll dagegen nur ein Link gesperrt werden, so müssen die beiden Rufzeichen der durch diesen Link verbundenen Digipeater durch einen Schrägstrich '/' getrennt angehängt werden. Die Anzahl der Digipeater- und Linksperrungen ist nur durch die Maximallänge der Kommandozeile begrenzt.
Zur Verdeutlichung des Ganzen auch hier nochmal ein paar Beispiele:

//DIGIINFO DB0END DB0SGL

sucht den besten Weg zwischen dem Digipeater DB0END und der Mailbox DB0SGL.

//DIGIINFO DB0END DB0SGL DB0DOZ

sucht ebenfalls den besten Weg zwischen DB0END und DB0SGL, hier jedoch ohne den Digipeater DB0DOZ als Zwischenstation zu benutzen.

//DIGIINFO DB0END DB0SGL DB0END/DB0DOZ

Bei diesem Routing wird der Link zwischen DB0DOZ und DB0END nicht benutzt.

//DIGIINFO DB0END DB0SGL DB0END/DB0DOZ DB0PRA

Hier ist schließlich der Digipeater DB0PRA und der Link zwischen DB0END und DB0DOZ gesperrt.

Probleme, Fragen etc.

Ich hoffe, daß diese Anleitung ausreicht, um DigiInfo sicher installieren und benutzen zu können. Sollten dennoch noch Fragen oder Probleme auftauchen, oder sollten Sie noch einen Programmfehler im DigiInfo - Programmpacket finden, so stehe ich wie bisher gerne zur Verfügung. Am besten erreicht man mich via Packet Radio:

Holger Flemming,		DH4DAI @ DB0SGL.#NRW.DEU.EU

oder direkt auf dem Digipeater DB0GOS.

Ansonsten wünsche ich noch allen Benutzern von DigiInfo viel Spaß mit dem Programm und vy 73 es 55 !