Release 3.2  Copyright ã1993 by NeXT Computer, Inc.  All Rights Reserved.

2	So richten Sie ein NetInfo-Netzwerk€ein

Wenn Sie mit Ihren NeXT-Computern ein Netzwerk einrichten, kðnnen alle Benutzer Dateien gemeinsam nutzen, elektronische Post austauschen und sich bei jedem anderen Computer des Netzwerkes anmelden. Es ist relativ einfach, ein kleines Netzwerk mit bis zu 20 NeXT-Computern einzurichten. 

Im vorliegenden Kapitel wird die Installation eines solchen Netzwerkes beschrieben. Sie erfahren auch, wie Dateien gemeinsam im Netzwerk benutzt werden und wie Sie Benutzer-Accounts einrichten, die för das ganze Netzwerk göltig sind. Obwohl dieses Kapitel auf kleine, einfache Netzwerke ausgerichtet ist, sind die gleichen Prozeduren auch för kompliziertere Netzwerke göltig. Falls Sie ein ausgedehntes Netzwerk mit verschiedenen Systemtypen einrichten wollen, sollten Sie vorher Kapitel 10, ªSo konfigurieren Sie ein groûes Netzwerkº, oder Kapitel 11, ªNeXT-Computer in einem heterogenen Netzwerkº lesen. Relevante Informationen för Ihre spezifische Situation finden Sie in Kapitel 3, ªNetInfo-Netzwerkbetriebº, Kapitel 4, ªSo richten Sie NFS (Network File System) einº und Kapitel 5, ªSo verwalten Sie Benutzer-Accounts und Benutzergruppenº. 

Der Entwurf

Bevor Sie nun Ihr Netzwerk in Angriff nehmen, sollten Sie zunÙchst einen Plan entwerfen. Der Plan wird Ihnen dabei helfen, alle Komponenten Ihres Netzwerkes richtig zu konfigurieren. Es ist wesentlich einfacher, ein neues Netzwerk korrekt einzurichten, als ein bestehendes nachtrÙglich zu verÙndern. Falls Sie Kapitel 1 noch nicht gelesen haben, sollten Sie dies jetzt nachholen. 

Wenn Sie Ihr Netzwerk planen, mössen Sie die folgenden Entscheidungen treffen:

1.	WÙhlen Sie den Computer aus, den Sie als Master-NetInfo-Server einrichten wollen. Als Server bezeichnet man ein Programm, das anderen Programmen Ressourcen verfögbar macht. (Ein Programm, das die vom Server bereitgestellten Ressourcen nutzt, wird Client genannt.) Der Computer, auf dem das Programm ausgeföhrt wird, ist ebenfalls ein Server. Die bereitgestellten Ressourcen umfassen Plattenspeicher, AusgabegerÙte (wie etwa Drucker), Verwaltungsinformationen (etwa die aktuelle Zeit) oder Informationen öber Benutzer und andere Computer. Der Master-NetInfo-Server ist der maûgebende Server för Verwaltungsdaten. 

Der för diese Funktion bestimmte Computer muû jederzeit verfögbar sein und sollte daher öber ausreichend Haupt- und Plattenspeicher verfögen. WÙhlen Sie för den Master-Server einen sicheren Standort. 

2.	Geben Sie jedem Computer einen Hostnamen. Der Hostname darf aus hðchstens acht ASCII-Buchstaben (keine diakrâtischen Zeichen) bestehen und nur Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche (-) und Unterstriche (_) enthalten. Diese EinschrÙnkungen sind zwar nicht verbindlich, sollten aber bei der Formulierung der Hostnamen beachtet werden. So stellen Sie sicher, daû die Namen in allen Situationen problemlos ihren Zweck erföllen.

3.	Legen Sie die Internet-Adresse Ihres Netzwerkes fest. Damit die Computer Ihres Netzwerkes öber Internet mit den Computern anderer Anlagen kommunizieren kðnnen, muû jedem Computer eine eigene Internet-Adresse zugewiesen werden. Jede Internet-Adresse darf nur einmal vorkommen.

Im Anhang C, ªInternet-Adressierungº, finden Sie Informationen daröber, wie Sie einen Internet-Adressensatz erhalten. Selbst wenn Sie im Moment noch nicht planen, Ihr Netzwerk an das Internet anzuschlieûen, sollten Sie Ihr Netzwerk trotzdem registrieren lassen. Sie brauchen die Adressen Ihrer Computer dann nicht nachtrÙglich zu Ùndern, wenn Sie sich spÙter doch noch entschlieûen, Ihr Netzwerk an Internet anzuschlieûen. Wenn Sie absolut sicher sind, daû Ihr Computer nie mit der Auûenwelt verbunden wird, verwenden Sie einfach die in den verschiedenen Anwendungen voreingestellten Adressen.

4.	WÙhlen Sie einen Computer för den Clone-NetInfo-Dienst aus. Als Clone-Server bezeichnet man einen nicht maûgebenden Server för Verwaltungsdaten, der eine Nur-Lesen-Kopie der Master-Datenbank enthÙlt. Mindestens ein Clone-Server sollte sich im Netz befinden. Mit dem Clone-Server funktioniert Ihr Netzwerk auch dann, wenn der Master-Server ausfallen sollte. Auûerdem kann der Clone-Server den Master-Server entlasten. HÙufig hat ein Clone-NetInfo-Server gleichzeitig die Funktion eines Datei-Servers (siehe nÙchster Schritt).

5.	Bestimmen Sie, welche Arten von Datei-Servern verwendet werden und welche Computer die Server aufnehmen sollen. Vergewissern Sie sich, daû die jeweiligen Computer öber ausreichend Plattenspeicherplatz verfögen (und wahrscheinlich auch öber zusÙtzlichen Speicherplatz).

Vier Arten Datei-Server kðnnen in Betracht gezogen werden:

·	Heimverzeichnis-Server Ð Ein Heimverzeichnis-Server ermðglicht den netzwerkweiten Zugriff auf das Verzeichnis, das die Heimverzeichnisse för Benutzer-Accounts enthÙlt. Als Heimverzeichnis-Server kðnnen mehrere Computer dienen. Alle auf diese Weise verfögbar gemachten Verzeichnisse werden als mðgliche Heimverzeichnisse in UserManager aufgelistet. (Einzelheiten hierzu finden Sie weiter hinten im Kapitel unter ªSo fögen Sie Benutzer hinzuº.)

·	Anwendungs-Server Ð Sie kðnnen Plattenspeicher einsparen, indem Sie Anwendungsprogramme in einem zentralen Verzeichnis zusammenfassen und dieses Verzeichnis allen Benutzern des Netzwerkes zugÙnglich machen. Dieses Verzeichnis wird auf allen Computern des Netzwerkes als /LocalApps angezeigt.

·	Mehrzweck-Server Ð Mit diesem Server kðnnen Sie auch andere Verzeichnisse im Netzwerk verfögbar machen, damit sie gemeinsam genutzt werden kðnnen. Sie kðnnen z. B. ein Verzeichnis einrichten, in dem Dateien abgelegt werden, die ein spezifisches Projekt betreffen.

·	Mail-Server Ð Dieser Server speichert die för das Netzwerk bestimmte elektronische Post. Auûerdem stellt der Mail-Server die Mitteilungen den entsprechenden EmpfÙngern zu. Ein Mail-Server sollte unbedingt öber einen groûen Hauptspeicher und öber entsprechenden Plattenspeicher verfögen.

Hinweis:  Falls Sie för den Datei-Server eine externe Festplatte verwenden mðchten, sollten Sie das Laufwerk installieren und konfigurieren, bevor Sie den entsprechenden Computer an das Netzwerk anschlieûen. (Einzelheiten hierzu finden Sie in Kapitel 7, ªSo schlieûen Sie PeripheriegerÙte anº.)

6.	Bestimmen Sie die physische Anordnung Ihres Netzwerkes. Entscheiden Sie, wo die verschiedenen Server-Systeme stehen sollen und wem der physische Zugang zu diesen GerÙten erlaubt sein soll.

Sie kðnnten beispielsweise die Datei-Server in einem verschlossenen Raum aufstellen. Falls Sie mðchten, bauen Sie die GerÙte jetzt auf und installieren Sie das Netzwerk - schalten Sie die Computer aber noch nicht ein. Sie kðnnen diese ArbeitsgÙnge aber auch nach und nach durchföhren.

7.	Bestimmen Sie, welche Art Accounts die Benutzer brauchen, und ob sie öber lokale oder Netzwerk-Accounts verfögen sollen. In den meisten FÙllen sind Netzwerk-Accounts ratsamer, da die Benutzer sich so bei allen Computern des Netzwerkes anmelden kðnnen. Lokale Accounts beschrÙnken den Benutzer dagegen auf einen bestimmten Computer. (Einzelheiten finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel unter ªSo fögen Sie Benutzer hinzuº.)

So installieren Sie den Master-NetInfo-Server

Der Computer, der die Verwaltungsdaten för alle Computer im Netzwerk enthÙlt, muû als erster installiert werden. Dieser Computer stellt eine netzwerkweite Datenbank bereit, in der Informationen öber Client-Computer, Benutzer und andere Server gespeichert werden. (In Kapitel 3 finden Sie weitere Einzelheiten öber NetInfo.)

1.	Vergewissern Sie sich, daû der als zukönftiger Master-Server ausgewÙhlte Computer nicht ans Netzwerk angeschlossen ist. Schalten Sie ihn dann ein.

2.	För das ªrootº-Account mössen Sie ein Paûwort festlegen. Wenn Sie dieses bereits zugewiesen haben, melden Sie sich bei einem beliebigen göltigen Account an. Falls Sie aber noch kein Paûwort vergeben haben, gehen Sie dazu folgendermaûen vor:

a.	Wenn Sie den NeXT-Computer das erste Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Sprache und eine Tastatur auszuwÙhlen.

b.	Starten Sie die Anwendung ªPreferencesº und legen Sie damit för das me-Account ein Paûwort fest. (Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerleitfaden.)

c.	Melden Sie sich ab und anschlieûend als ªrootº wieder an (ªrootº hat kein Paûwort, Sie brauchen also keines im Anmeldefenster einzugeben).

d.	Starten Sie die Anwendung ªPreferencesº und ordnen Sie damit ªrootº ein 
Paûwort zu.

3.	Starten Sie die Anwendung ªSimpleNetworkStarterº, die sich im Verzeichnis /NextAdmin befindet. 

4.	Falls Sie sich nicht als ªrootº angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, das ªrootº-Paûwort einzugeben. 

,

Geben Sie das ªrootº-Paûwort ein und klicken Sie auf ªAnmeldenº. Daraufhin erscheint das Hauptfenster.

,

5.	Klicken Sie im Fensterbereich 1 auf den Schalter ªAls Server einrichtenº. Dadurch wird die Standardkonfiguration eingestellt, und die Schalter des unteren Fensterbereichs werden aktiviert. 

,

6.	Geben Sie den gewÙhlten Hostnamen in das Feld ªHostnameº des Fensterbereichs 2 ein. (Einzelheiten hierzu finden Sie weiter vorne im Kapitel unter ªDer Entwurfº.)

7.	Geben Sie in das Feld ªIP-Adresseº im Fensterbereich 2 die entsprechende Internet- Adresse ein. Diese Adresse sollte mit ª1º aufhðren. Wenn Ihrem Netzwerk beispielsweise die Adresse 192.42.172 zugeordnet wurde, geben Sie 192.42.172.1 in dieses Feld ein. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema finden Sie weiter vorne unter ªDer Entwurfº sowie im Anhang C, ªInternet-Adressierungº. 

,

Mit dem Schalter ªAndere Optionenº kðnnen Sie Informationen för Netzwerke verÙndern, die entweder sehr groû sind oder aus mehreren Computertypen bestehen. Falls Ihr Netzwerk zu dieser Kategorie gehðrt, finden Sie in den Kapiteln 10 und 11 diesbezögliche Informationen. Bei einfachen Netzwerken kðnnen Sie diesen Schalter ignorieren.

So stellen Sie Optionen ein

Sie kðnnen jetzt die gewönschten Optionen im Fensterbereich 3 einstellen. Beachten Sie, daû alle KÙstchen in der Voreinstellung markiert sind. Ihre Aufgabe besteht also darin, nicht gewönschte Funktionen zu deaktivieren.

1.	šbergehen Sie im Bereich 3 den ersten Schalter ªGemeinsam genutzte Verwaltungsdaten als Master zur Verfögung stellenº. Da Sie den Master-Server konfigurieren, wird dieses KÙstchen hellgrau dargestellt und ist bereits markiert. För den Master-Server kðnnen Sie diese Einstellung nicht Ùndern.

2.	Mðchten Sie die Datensicherheit der netzwerkweiten Datenbank verbessern, lassen Sie das KÙstchen ªZugriff auf Netzwerk-Verwaltungsdaten auf das lokale Netzwerk beschrÙnkenº markiert. Auf diese Weise sind die in der netzwerkweiten NetInfo-Datenbank gespeicherten Informationen nur för die Computer dieses Netzwerkes verfögbar. Falls Ihr Netzwerk in Subnets untergliedert ist, finden Sie zusÙtzliche Informationen in Kapitel 10, ªSo konfigurieren Sie ein groûes Netzwerkº.

3.	Wenn Sie das KÙstchen ªNeue NeXT-Computer dem Netzwerk automatisch als Clients hinzufögenº markiert lassen, kðnnen Sie neue Computer einfacher in das Netzwerk ein- gliedern. Neue Computer brauchen dann nur angeschlossen und eingeschaltet zu werden. Deaktivieren Sie dieses Feld, mössen Sie neue Computer von Hand mit dem Programm ªHostManagerº hinzufögen. (In Kapitel 3 finden Sie hierzu genaue Anweisungen.)

4.	Wenn Sie automatisches Hinzufögen neuer Hosts gewÙhlt haben und Sie diese Prozedur sicherer machen mðchten, lassen Sie das KÙstchen ªPaûwort för das Hinzufögen eines neuen Computers zum Netzwerk erforderlich machenº markiert. Sie mössen dann stets ein Paûwort eingeben, wenn Sie einen neuen Computer an das Netzwerk anschlieûen. (Sie mössen dieses Paûwort wÙhrend der Konfiguration festlegen.) Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, kann jeder dem Netzwerk einen neuen Computer hinzufögen Ð ohne ein Paûwort zu kennen.

5.	Falls alle Computer die Zeit des Master-Servers erhalten sollen, lassen Sie das KÙstchen ªSelbe Zeit auf allen NeXT-Computern im Netzwerk einstellenº markiert. Diese Funktion ist vor allem wichtig, wenn Sie Dateien im Netzwerk gemeinsam nutzen. Alle Zeitangaben öber …nderungen an und Zugriffe auf die Dateien stimmen so auf den verschiedenen Computern öberein. Falls diese Funktion deaktiviert wird, kann die Zeit för jeden Computer einzeln eingestellt werden.

6.	Falls der Computer die Rolle des Netzwerk-Postamts öbernehmen soll, lassen Sie das letzte KÙstchen markiert. Auf diese Weise ist der Master-Server auch der Mail-Server des Netzwerkes. Falls ein anderer Computer diese Aufgabe öbernehmen soll, deaktivieren Sie den Schalter. In grðûeren Netzwerken sollte der Mail-Server sich nicht auf dem gleichen Computer wie die Master-NetInfo-Datenbank befinden. Bei kleinen Netzwerken ist diese Server-Kombination jedoch durchaus praktisch und vernönftig, da man dadurch eine bessere Auslastung erreicht.

So installieren Sie Datei-Dienste

Nachdem Sie alle Netzwerk-Optionen eingestellt haben, kðnnen Sie festlegen, welche Datei-Dienste der Master-Server anbieten soll. Sie sollten sich jedoch sorgfÙltig öberlegen, ob der Master-NetInfo-Server öberhaupt Datei-Dienste anbieten soll. Im allgemeinen ist eine Kombination zwischen Master-NetInfo-Server und Datei-Server nicht empfehlenswert. Die Erfordernisse der Datenverarbeitung kðnnen die LeistungsfÙhigkeit beeintrÙchtigen. Bei sehr kleinen Netzwerken (mit weniger als 10 Computern) ist dies im allgemeinen jedoch kein Problem.

1.	Lassen Sie das KÙstchen ªHeim-Ordnerº markiert, wenn dieser Computer ein Verzeichnis för die Heimverzeichnisse bereitstellen soll. StandardmÙûig wird SimpleNetworkStarter för diesen Zweck ein Verzeichnis mit dem Namen /Benutzer einrichten. 

Falls ein anderes Verzeichnis die Heimverzeichnisse enthalten soll, wÙhlen Sie es in der Datei-šbersicht aus und ziehen sein Symbol in das Quadrat. Wenn Sie die Netzwerk-Installation beendet haben, wird das hier ausgewÙhlte Verzeichnis auf allen Computern des Netzwerkes unter /Net/Hostname/Verzeichnis erscheinen. Dabei ist Hostname der Hostname des Servers und Verzeichnis der Name des ausgewÙhlten Verzeichnisses. Dieses Verzeichnis erscheint dann auch in der Anwendung ªUserManagerº als eine der Auswahlmðglichkeiten för die Heim-Verzeichnisse. (Einzelheiten hierzu finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel unter ªSo fögen Sie Benutzer hinzuº.)

Falls Sie diesen Computer nicht för die Heim-Verzeichnisse vorsehen, entfernen Sie die Markierung aus dem KÙstchen, indem Sie auf das KÙstchen klicken. Im Quadrat erscheint daraufhin ein ªXº.

2.	Falls dieser Computer ein gemeinsam benutztes /LocalApps-Verzeichnis bereitstellen soll, lassen Sie das KÙstchen ª/LocalAppsº markiert. (Ein gemeinsam benutztes /LocalApps-Verzeichnis ermðglicht es Ihnen, Anwendungsprogramme zentral anzuordnen.) Zu diesem Zweck wird standardmÙûig ein Verzeichnis mit Namen /LocalApps erstellt und verwendet. 

Falls Sie hier jedoch ein anderes Verzeichnis verwenden mðchten, wÙhlen Sie es in der Datei-šbersicht aus und ziehen sein Symbol in das Quadrat. Sobald Sie die Netzwerkinstallation beendet haben, erscheint das hier ausgewÙhlte Verzeichnis auf allen Computern unter dem Namen /LocalApps.

Soll dieser Computer nicht die gemeinsam benutzten Anwendungen bereitstellen, klicken Sie auf das KÙstchen, um die Markierung daraus zu entfernen. Im Quadrat erscheint daraufhin ein ªXº.

3.	Soll der Computer auch andere gemeinsam benutzte Verzeichnisse bereitstellen (wie etwa Verzeichnisse mit Projekt-Dateien), markieren Sie das KÙstchen ªAllgemeine Zweckeº. StandardmÙûig wird ein Verzeichnis mit Namen /Allgemein för Sie eingerichtet. 

Falls Sie ein anderes Verzeichnis för diesen Zweck vorsehen, wÙhlen Sie es in der Datei-šbersicht aus und ziehen Sie sein Symbol in das Quadrat. Sobald Sie die Netzwerkinstallation beendet haben, erscheint dieses Verzeichnis als /Net/Hostname/Verzeichnis. Dabei ist Hostname der Hostname des Servers und Verzeichnis der Name des ausgewÙhlten Verzeichnisses.

Mðchten Sie kein Verzeichnis för allgemeine Zwecke einrichten, markieren Sie dieses KÙstchen nicht.

So bauen Sie das Netzwerk auf

Sie kðnnen jetzt damit anfangen, Ihr Netzwerk aufzubauen.

1.	šberpröfen Sie noch einmal, ob alle gewÙhlten Optionen Ihren Wönschen genau entsprechen.

2.	Klicken Sie auf den Schalter ªNetzwerk aufbauenº und beginnen Sie mit der Konfiguration Ihres Netzwerkes.

3.	Wenn Sie den Computer als Heimverzeichnis-Server konfigurieren und er nicht öber ausreichend Speicherplatz för alle Heimverzeichnisse verfögt, erscheint ein Dialogfenster mit einer entsprechenden Fehlermeldung. Klicken Sie auf ªAbbrechenº. Anschlieûend lðschen Sie entweder nicht notwendige Dateien, um Speicherplatz freizumachen, oder Sie konfigurieren den Server ohne Heimverzeichnisdienst.

,

4.	Wenn Sie den Computer als Heimverzeichnis-Server konfigurieren, werden Sie in einem Hinweisfenster öber die Anzahl mðglicher Benutzer informiert. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

,

5.	Falls Ihr Computer för die ausgewÙhlten Dienste nicht ausreichend Haupt- und Plattenspeicher hat, werden Sie in einem Dialogfenster darauf hingewiesen. In diesem Fall sollten Sie zusÙtzliches RAM oder eine grðûere Festplatte installieren, damit die Leistung nicht beeintrÙchtigt wird. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. 

,

6.	Falls Sie bereits Systemdateien modifiziert haben (z. B. die Konfigurationsdateien sendmail), wird ein anderes Hinweisfenster angezeigt. 

,

Normalerweise sollte dieses Dialogfenster nur auf einem NeXT-Computer angezeigt werden, för den ein Upgrade auf eine neue Software-Version durchgeföhrt wurde Ð und selbst dann nur, wenn Sie eine der herkðmmlichen UNIX-Systemdateien verÙndert haben. Sollte dieses Dialogfenster angezeigt werden, notieren Sie sich die aufgelisteten Dateien, da Sie die enthaltenen Informationen eventuell nach der Konfiguration ersetzen mössen. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

7.	Falls Sie för das ªrootº-Account auf diesem Computer kein Paûwort eingerichtet haben, werden Sie jetzt dazu aufgefordert. Sie mössen das Paûwort zweimal eingeben. 

,

Die Anwendung richtet daraufhin eine netzwerkweite NetInfo-Datenbank ein. Hier werden alle Verwaltungsdaten gespeichert, die von den Computern im Netzwerk gemeinsam benutzt werden. Sie werden dabei von verschiedenen Dialogfenstern öber den Ablauf der Prozedur informiert. (Weitere Informationen öber NetInfo finden Sie in Kapitel 3.)

,

8.	Falls Sie die Option ªPaûwort för das Hinzufögen eines neuen Computers zum Netzwerk erforderlich machenº gewÙhlt haben, mössen Sie jetzt ein Paûwort eingeben. Sie werden dazu aufgefordert, das Paûwort zweimal einzugeben. 

,

9.	Schlieûen Sie den Computer an das Netzwerk an, sobald Sie dazu aufgefordert werden. Klicken Sie anschlieûend auf OK.

,

Sobald die Datenbank erstellt wurde, werden die Netzwerk-Dienste gestartet. Anschlieûend kehren Sie zum Hauptfenster zuröck. 

So richten Sie andere Server ein

Nach dem gemeinsam benutzten Verwaltungs-Server kðnnen jetzt auch die öbrigen Server konfiguriert werden.

Hinweis: Falls Sie das automatische Hinzufögen neuer Hosts nicht gewÙhlt haben, mössen Sie die anderen Server mit der Anwendung ªHostManagerº hinzufögen. Genaue Informationen zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 3, ªNetInfo-Netzwerkbetriebº.

1.	Schlieûen Sie den nÙchsten Server an das Netzwerk an - und zwar bevor Sie das System starten, da er sonst nicht korrekt in das Netzwerk eingegliedert wird.

2.	Schalten Sie den Computer ein. Kurz darauf erscheint ein Dialogfenster mit folgender Meldung:

Network doesn't recognize computer.
Enter host name:

Geben Sie den gewönschten Namen för den Computer ein und dröcken Sie die Return-Taste.

3.	Danach werden Sie gefragt, ob Sie den Computer dem Netzwerk hinzufögen mðchten.

Add computer to the network [y/n]?

Geben Sie y ein und dröcken Sie die Return-Taste.

4.	Falls Sie ein Paûwort eingerichtet haben, um Hosts automatisch hinzuzufögen, werden Sie aufgefordert, es einzugeben.

Enter network password:

Geben Sie das Netzwerk-Paûwort ein und dröcken Sie die Return-Taste.

Falls andere als die hier erwÙhnten Meldungen angezeigt werden, schlagen Sie im Abschnitt ªStðrungsbeseitigungº weiter hinten in diesem Kapitel nach.

5.	WÙhlen Sie die Sprache und die Tastatur, falls erforderlich. Legen Sie Paûwðrter för das me- und das ªrootº-Account fest (falls Sie dies nicht bereits getan haben).

6.	Starten Sie SimpleNetworkStarter.

7.	 WÙhlen Sie die Option ªAls Server einrichtenº. Dadurch werden einige Schalter des Fensterbereichs 3 aktiviert. 

,

Hinweis:  …ndern Sie die EintrÙge in den Feldern ªHostnameº und ªIP-Adresseº nicht. Sie erhalten sonst eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, den Server zu konfigurieren.

8.	Wenn dieser Computer ein Clone-Server der NetInfo-Datenbank des Netzwerkes sein soll, lassen Sie das KÙstchen  ªGemeinsame Verwaltungsdaten...º markiert. Andernfalls klicken Sie darauf, um die Markierung zu entfernen.

Hinweis:  Es ist ratsam, in Ihrem Netzwerk zumindest einen Clone-Server einzurichten.

9.	Falls dieser Computer als Postamt verwendet werden soll, markieren Sie das entsprechende KÙstchen. Wurde bereits ein anderer Computer im Netzwerk för diesen Dienst eingerichtet, ist diese Option nicht verfögbar.

10.	Wenn Sie diesen Computer als Datei-Server verwenden mðchten, markieren Sie das entsprechende KÙstchen und benutzen Sie das Quadrat. Im vorherigen Abschnitt wurden diese Schritte genau erklÙrt.

11.	Klicken Sie auf den Schalter ªNetzwerk aufbauenº. Daraufhin erscheint das Dialogfenster ªBenutzer-Authentifizierungº.

,

12.	Geben Sie das Paûwort des ªrootº-Accounts auf dem Master-Server ein und klicken Sie auf ªAnmeldenº. 

13.	Wiederholen Sie diese Prozeduren för alle weiteren Server.

14.	Es ist empfehlenswert, alle Server immer neu zu starten, obwohl dies nicht unbedingt nðtig ist. Beginnen Sie mit dem Master-Server und schalten Sie anschlieûend die anderen Server der Reihe nach ein.

So fögen Sie dem Netzwerk andere Hosts hinzu

Nun kðnnen Sie die öbrigen Computer an das Netzwerk anschlieûen. Föhren Sie die nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritte för jeden Computer einzeln aus.

Hinweis: Falls Sie das automatische Hinzufögen neuer Hosts nicht gewÙhlt haben, mössen Sie die öbrigen Hosts mit der Anwendung ªHostManagerº hinzufögen. Genaue Angaben hierzu finden Sie in Kapitel 3, ªNetInfo-Netzwerkbetriebº.

1.	Schlieûen Sie den Computer an das Netzwerk an und schalten Sie ihn ein.

2.	Geben Sie den gewönschten Hostnamen ein, sobald die entsprechende Aufforderung erscheint.

3.	Der Konfigurations-Server fragt Sie jetzt, ob der Host dem Netzwerk hinzugefögt werden soll. Geben Sie y ein und dröcken Sie die Return-Taste.

4.	Falls Sie för das automatische Hinzufögen ein Paûwort verwenden, werden Sie jetzt dazu aufgefordert, es einzugeben. Geben Sie das Netzwerk-Paûwort ein und dröcken Sie die Return-Taste.

Sollten andere als die hier erwÙhnten Meldungen angezeigt werden, lesen Sie den Abschnitt ªStðrungsbeseitigungº weiter hinten in diesem Kapitel.

5.	WÙhlen Sie Sprache und Tastatur, falls erforderlich. Sie sollten jetzt die Paûwðrter för das me- und das ªrootº-Account festlegen, wenn Sie es nicht schon getan haben. 

6.	Falls Sie die lokalen Verwaltungsdaten sichern mðchten, gehen Sie folgendermaûen vor:

a.	Starten Sie die Anwendung ªSimpleNetworkStarterº.

b.	WÙhlen Sie die Option ªAls Client-Computer einrichtenº.

c.	Klicken Sie auf den Schalter ªDiesen Host konfigurierenº.

Wenn Sie die Voreinstellungen beibehalten, ist die lokale NetInfo-Datenbank dieses Computers nur för den lokalen Computer verfögbar.

7.	Wiederholen Sie die oben aufgeföhrten Schritte för jeden Client-Computer.

Sie verfögen jetzt öber ein komplettes NetInfo-Netzwerk.

So testen Sie das Netzwerk

Nachdem Sie die Konfiguration Ihres Netzwerkes abgeschlossen haben, sollten Sie einige Tests vornehmen und öberpröfen, ob alles richtig funktioniert. Falls dabei irgendwelche Probleme auftreten, schlagen Sie im Abschnitt ªStðrungsbeseitigungº am Ende dieses Kapitels nach.

1.	Pröfen Sie, ob der Anwendungs-Server funktioniert und /LocalApps gemeinsam benutzt werden kann:

a.	Legen Sie auf dem Server eine Datei in /LocalApps ab.

b.	Melden Sie sich bei verschiedenen Hosts an und pröfen Sie anhand der Datei-šbersicht, ob die Datei jeweils in /LocalApps erscheint.

c.	Entfernen Sie die Datei anschlieûend wieder.

2.	Den Mehrzweck-Server öberpröfen Sie genau wie den Anwendungs-Server:

a.	Erstellen Sie eine Datei im entsprechenden Verzeichnis.

b.	Melden Sie sich bei verschiedenen Computern an und öberpröfen Sie, ob die Datei und das Verzeichnis in der Datei-šbersicht erscheinen. Das Verzeichnis erscheint unter dem Namen /Net/Hostname/Verzeichnis. Dabei ist Hostname der Hostname des Datei-Servers und Verzeichnis der Name des gemeinsam genutzten Verzeichnisses. 

c.	Entfernen Sie die Testdatei anschlieûend.

3.	Um einen Heimverzeichnis-Server zu testen, vergewissern Sie sich zunÙchst, ob vom gesamten Netzwerk aus auf das Verzeichnis zugegriffen werden kann: 

a.	Erstellen Sie eine Datei im entsprechenden Verzeichnis.

b.	Melden Sie sich bei einigen Computern an und öberpröfen Sie, ob die Datei in der Datei-šbersicht erscheint. Die Datei sollte unter dem Namen /Net/Hostname/Verzeichnis/Datei erscheinen. Dabei entspricht Hostname dem Hostnamen des Datei-Servers, Verzeichnis dem Namen des gemeinsam genutzten Verzeichnisses und Datei ist der Name der Testdatei. (Falls Sie das Standardverzeichnis verwenden, wird es Benutzer genannt.)

c.	Entfernen Sie die Testdatei.

Als nÙchstes mössen Sie öberpröfen, ob UserManager das Verzeichnis als einen göltigen Ort der Benutzer-Accounts anerkennt. (Einzelheiten hierzu finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel unter ªSo fögen Sie Benutzer hinzuº.)

4.	Testen Sie den Mail-Server, indem Sie einige Mail-Mitteilungen versenden und nachpröfen, ob sie empfangen wurden. Dies ist wesentlich einfacher, wenn Sie einige Netzwerk-Accounts hinzufögen und Mail zwischen ihnen austauschen. Testen Sie sowohl den Mail-Server als auch mehrere andere Computer, indem Sie öberpröfen, ob die Post korrekt gesendet und empfangen wird. 

Wenn Sie den Mail-Server testen wollen, bevor Sie die Accounts hinzufögen, kðnnen Sie eine Mitteilung von me an ªrootº senden.

So fögen Sie Benutzer hinzu

Sie kðnnen nun neue Benutzer hinzufögen. In diesem Abschnitt wird erklÙrt, wie netzwerkweite Benutzer-Accounts eingerichtet werden.

1.	Melden Sie sich bei dem Computer an, der als Heimverzeichnis-Server dient. Falls Sie öber mehr als einen Heimverzeichnis-Server verfögen, melden Sie sich bei dem gewönschten an. Sie kðnnen mit UserManager nur dann Heimverzeichnisse einrichten, wenn Sie bei dem Computer angemeldet sind, im dem sich das Verzeichnis befindet.

Hinweis:  Mðchten Sie neue Benutzer von einem anderen Computer als dem Heimverzeichnis-Server aus hinzufögen, mössen Sie mit NFSManager för das gesamte Netzwerk ªrootº-Zugriff auf das Heimverzeichnis festlegen. (Weitere Einzelheiten finden Sie in den Kapiteln 4, ªSo richten Sie NFS (Network File System) einº und 5, ªSo verwalten Sie Benutzer-Accounts und Benutzergruppenº.)

2.	Starten Sie das Programm ªUserManagerº, das sich im Verzeichnis /NextAdmin befindet.

3.	Wenn Sie nicht als ªrootº angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, das ªrootº-Paûwort einzugeben. Geben Sie das ªrootº-Paûwort ein und klicken Sie auf ªAnmeldenº.

,

4.	WÙhlen Sie im Menö ªBenutzer-Eintragº den Befehl ªNeuer Benutzer...º. Daraufhin erscheint das Dialogfenster ªBenutzer-Typº.

,

5.	Klicken Sie auf ªNetzwerkº. Daraufhin erscheint das Dialogfenster ªNetInfo-Domain auswÙhlenº. (Falls Sie im Dialogfenster ªBenutzer-Typº die Option ªLokalº auswÙhlen, erscheint direkt das Fenster ªNeuer Benutzerº.)

,

6.	Klicken Sie in der linken Spalte auf ª/º, damit das Benutzer-Account von jedem Computer im Netzwerk aus zugÙnglich ist. Klicken Sie anschlieûend auf OK. Daraufhin erscheint das Fenster ªNeuer Benutzerº.

,

7.	In diesem Fenster gehen Sie folgendermaûen vor:

a.	Geben Sie den vollstÙndigen Benutzernamen in das gleichnamige Textfeld ein. Dabei kðnnen Sie sowohl Groû- als auch Kleinbuchstaben und auch Leerzeichen verwenden.

b.	Geben Sie den Account-Namen in das Feld ªBenutzernameº ein. Mit diesem Namen meldet der Benutzer sich im Netz an. Jeder Account-Name darf nur einmal vorkommen und darf aus hðchstens acht Zeichen bestehen. Dabei dörfen Sie weder Groûbuchstaben noch Leerzeichen verwenden. Im allgemeinen wird bei Anlagen mit mehreren Benutzern der erste Buchstabe des Vornamens und der Nachname als Benutzername verwendet (beispielsweise hmeier). Bei kleineren Netzwerken sind die Vornamen oft ausreichend (z. B. hans).

c.	Geben Sie ein Paûwort in das gleichnamige Feld ein. Aus Sicherheitsgrönden werden die eingegebenen Zeichen dabei nicht angezeigt. Ein Paûwort darf aus hðchstens acht Zeichen bestehen und keine Leerzeichen enthalten. Das Paûwort sollte mðglichst schwer zu erraten sein Ð verwenden Sie also am besten eine Kombination aus Groû- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Buchstaben.

Note:  Sie mössen das Paûwort nicht unbedingt jetzt festlegen. Achten Sie jedoch darauf, daû dies vom jeweiligen Benutzer sofort nachgeholt wird. Ein Account ohne Paûwort kann von jedermann benutzt werden.

d.	WÙhlen Sie im Pop-Up-Menö das Heimverzeichnis aus, indem Sie den Schalter ªHeimverzeichnisº dröcken und den Cursor bis zum entsprechenden Verzeichnis ziehen. Im Pop-Up-Menö finden Sie alle Heimverzeichnisse, die Sie mit SimpleNetworkStarter eingerichtet haben. Das Heimverzeichnis des Benutzers wird in dem Verzeichnis erstellt, das Sie in der Liste ausgewÙhlt haben. Richten Sie beispielsweise das Benutzer-Account hans ein und wÙhlen Sie im Pop-Up-Menö ªHeimverzeichnisº /Net/mktg/Benutzer. Das Heimverzeichnis des Benutzers ist dann /Net/mktg/Benutzer/hans.

Hinweis:  Falls das Pop-Up-Menö ªHeimverzeichnisº nicht alle erwarteten Verzeichnisse enthÙlt, schlagen Sie im Abschnitt ªStðrungsbeseitigungº weiter hinten in diesem Kapitel nach.

e.	Sie kðnnen die Sprache för diesen Benutzer Ùndern, falls erforderlich. Dröcken Sie dazu auf ªSpracheº und ziehen Sie den Cursor bis zur gewönschten Sprache.

,

8.	WÙhlen Sie im Menö ªBenutzer-Eintragº den Befehl ªSichernº.

9.	Haben Sie diesem Benutzer ein Paûwort zugeordnet, mössen Sie dies nun im angezeigten Dialogfenster bestÙtigen. Geben Sie das Paûwort ein und klicken Sie auf OK.

,

10.	Daraufhin werden Sie in einem neuen Dialogfenster aufgefordert, die Komponenten des neuen Benutzer-Accounts zu öberpröfen. Beachten Sie, daû mehrere EintrÙge bereits als Voreinstellung vorhanden sind. (Einzelheiten zu diesen Feldern finden Sie in Kapitel 5, ªSo verwalten Sie Benutzer-Accounts und Benutzergruppenº.) Kontrollieren Sie die EintrÙge und klicken Sie anschlieûend auf ªJaº. (Falls die Werte nicht richtig sind, klicken Sie auf ªNeinº. Korrigieren Sie dann die entsprechenden Felder im Fenster ªNeuer Benutzerº und klicken Sie wieder auf ªSichernº.)

,

11.	Das nÙchste Dialogfenster teilt Ihnen mit, daû das Heimverzeichnis des Benutzers nicht existiert. Sie werden gefragt, ob dieses Verzeichnis erstellt werden soll. Klicken Sie auf ªJaº. 

,

Kurz darauf erscheint wieder das Fenster ªNeuer Benutzerº.

12.	Wiederholen Sie diese Schritte för alle weiteren Benutzer-Accounts. Sie mössen den Befehl ªNeuer Benutzerº nicht noch einmal wÙhlen Ð geben Sie einfach neue Werte in das Dialogfenster ein.

Weitere Informationen öber Benutzer-Accounts finden Sie in Kapitel 5, ªSo verwalten Sie Benutzer-Accounts und Benutzergruppenº.

Wartung

Sie verfögen jetzt öber ein funktionierendes Netzwerk mit Benutzer-Accounts, und es sieht so aus, als ob alles getan wÙre. Dies war jedoch nur der Anfang. Sie mössen nun die Wartung des Netzwerkes planen, das Sie so sorgfÙltig aufgebaut haben. Beachten Sie dabei folgendes:

·	Wie und wann sollen Sicherheitskopien angefertigt werden?

·	Wie sollen Speicherplatzkonflikte gelðst werden, wenn der Plattenspeicher des Datei-Servers voll ist? (Dies kðnnte eher eintreten, als Sie erwarten.)

·	Wie wird das Netzwerk nach einem schwerwiegenden Ausfall wieder neu aufgebaut?

·	Welche Personen sind verantwortlich und welche Prozeduren sind bei Netzwerk-Stðrungen zu beachten?

Es ist ratsam, die AktivitÙten in einem Protokoll aufzuzeichnen. Auf diese Weise kðnnen Sie bei Bedarf z. B. Informationen öber Sicherungskopien, neu hinzugefögte oder gelðschte Benutzer, neu installierte GerÙte oder ProgrammlÙufe mit aktivierter Debug-Option aufrufen.

Stðrungsbeseitigung

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, Probleme zu lðsen, die bei Prozeduren in diesem Kapitel aufgetreten sind.

Mehrere Client-Computer kðnnen auf ein gemeinsam genutztes Verzeichnis nicht zugreifen

·	Der Server ist nicht eingeschaltet oder nicht gestartet Ð Schalten Sie den Server ein und/oder starten Sie ihn.

·	Der Server hat Softwareprobleme (Server ist abgestörzt oder hÙngt) Ð Starten Sie den Server neu.

·	Die externe Festplatte wurde ausgeschaltet oder die Verbindung wurde unterbrochen Ð Schalten Sie den Server aus, schlieûen Sie die Platte wieder an und/oder schalten Sie sie ein. Starten Sie den Server anschlieûend neu.

·	Das Verzeichnis wurde nicht richtig konfiguriert Ð šberpröfen Sie mit SimpleNetworkStarter oder mit NFSManager, ob der gemeinsame Zugriff auf das Verzeichnis mðglich ist. 

Ein oder mehrere Computer kðnnen mit dem Netzwerk nicht richtig kommunizieren

·	Der entsprechende Client-Computer ist nicht an das Netzwerk angeschlossen Ð Schlieûen Sie ihn richtig an und starten Sie ihn neu.

·	Keiner der NetInfo-Server im Netzwerk ist eingeschaltet Ð Schalten Sie den/die Server ein.

·	Der Client-Computer wurde ohne das Netzwerk gestartet Ð Starten Sie den Client-Computer neu. (Falls der Netzwerk-Server zu langsam antwortet, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Hier kðnnen die Anwender festlegen, den Computer auch ohne Netzwerkverbindung zu starten. Dröckt der Anwender auf ªControl-cº, wird die Verbindung zur NetInfo-Datenbank des Netzwerkes unterbrochen.) 

Elektronische Post wird nicht ordnungsgemÙû zugestellt

·	Zwei angemeldete Benutzer verwenden lokale Accounts mit dem gleichen Namen (z. B. me) Ð Die elektronische Post wird dem Benutzer zugestellt, dessen Anwendung ªMailº die Mitteilung zuerst abruft. Stellen Sie sicher, daû die Benutzer sich mit ihren eigenen Netzwerk-Accounts anmelden. Unterbinden Sie doppelte lokale Accounts; vergewissern Sie sich, daû alle Accounts nur von jeweils einem Benutzer verwendet werden. 

·	För das Verzeichnis /usr/spool/mail wurde der ªmountº nicht richtig durchgeföhrt Ð šberpröfen Sie mit NFSManager, ob dieses Verzeichnis korrekt gemeinsam genutzt werden kann. (Einzelheiten finden Sie in den Kapiteln 4, ªSo richten Sie NFS (Network File System) einº und Kapitel 6, ªSo verwalten Sie die elektronische Postº.)

Im Anhang D, ªDas Programm sendmailº, finden Sie weitere, ausföhrliche RatschlÙge zur Stðrungsbeseitigung för die Anwendung ªMailº.

Beim automatischen Hinzufögen von Hosts erscheinen unerwartete Meldungen

·	Name recognized. New CPU board or ROM chip [y/n]?

Der Konfigurations-Server hat bereits einen Host-Eintrag för den angegebenen Hostnamen. Der entsprechende Computer lÙuft jedoch momentan nicht im Netzwerk. Antworten Sie no (oder n). Sie werden dann aufgefordert, einen anderen Hostnamen einzugeben.

·	Host name already in use.

Der eingegebene Hostname wird bereits von einem Computer benutzt, der zur Zeit an das Netzwerk angeschlossen ist. Nach einer kurzen Pause werden Sie aufgefordert, einen anderen Namen einzugeben.

·	Incorrect password.

Sie haben das Netzwerk-Paûwort falsch eingegeben; Sie kehren zum Anfang der Konfigurationsprozedur zuröck und mössen den Hostnamen noch einmal eingeben. 

·	Server error: no available IP address

Im Konfigurations-Server sind keine neuen Adressen mehr verfögbar. Sie mössen im Konfigurations-Server die Adressen Ùndern, die zugewiesen werden kðnnen. (Dies wird in Kapitel 3 unter ªSo aktivieren Sie die Funktion `Automatische Host-Konfiguration'º erklÙrt.) Sobald zusÙtzliche Adressen verfögbar sind, kðnnen Sie den neuen Host hinzufögen.

Fehlerbehebung nach schwerwiegendem Ausfall

In extremen (und seltenen) FÙllen kðnnte es notwendig sein, einen Computer in seine Originalkonfiguration zuröckzusetzen (d. h. vor der Konfiguration mit SimpleNetworkStarter). Wenn Ihr Computer beispielsweise wÙhrend der Konfiguration abstörzt, kðnnte es sein, daû SimpleNetworkStarter nicht mehr ordnungsgemÙû funktioniert. Falls Sie sich mit einem vðllig durcheinander geratenen Netzwerk nicht mehr zurechtfinden, folgen Sie der Wiederherstellungsprozedur im Abschnitt ªStðrungsbeseitigungº des Kapitels 3.