Release 3.2  Copyright ã1993 by NeXT Computer, Inc.  All Rights Reserved.

B	Kabel- und Modem-Konfiguration

In diesem Anhang werden die Anschlösse der seriellen Schnittstellen und die Konfigurationen för verschiedene serielle Kabeltypen beschrieben, die mit NeXT-Computern verwendet werden kðnnen. Weiterhin werden die geeigneten Konfigurationseinstellungen för mehrere Modems behandelt. Die hier beschriebenen Kabel eignen sich för NeXT-Computer vom Typ 68040. Im UNIX-Handbuch finden Sie unter zs Angaben öber Kabel för NeXT-Computer vom Typ 68030.

Kabelkonfigurationen

In diesem Abschnitt werden die Pole der seriellen Schnittstellen eines NeXT-Computers sowie Kabelkonfigurationen för verschiedene Zwecke beschrieben. In den Tabellen mit den Kabelkonfigurationen werden in zwei Spalten die Pole der beiden Anschlösse gegenöbergestellt. Ein links aufgeföhrter Pol sollte mit dem Pol verbunden werden, der in der gleichen Zeile in der rechten Spalte aufgeföhrt wird.

Serielle Schnittstellen 

För die seriellen Schnittstellen A und B werden 8-polige Miniatur-DIN-Anschlösse (MiniDIN-8) verwendet. Die beiden Schnittstellen eines NeXT-Computers vom Typ 68040 sind kompatibel mit der Norm RS-423; die Schnittstellen eines NeXT-Computers vom Typ 68030 sind mit der Norm RS-422 kompatibel (aber unterschiedlich). In nachfolgendem Diagramm und in anschlieûender Tabelle wird die Polkonfiguration der einzelnen Schnittstellen beschrieben: 

,

Pol	Signal	Pol	Signal
	1	DTR	5	RXD
	2	DCD	6	RTS
	3	TXD	7	RTXC
	4	GND	8	CTS

Das NeXT-Modemkabel (MiniDIN-8 an DB-25)

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration eines Kabels beschrieben, mit dem ein NeXT-Computer vom Typ 68040 an ein asynchrones Modem angeschlossen wird. Diese Konfiguration unterstötzt RTS/CTS-Hardware-Datenfluûkontrolle.

MiniDIN-8	DB-25
Pol	Signal	Pol	Signal
	1	DTR	20	DTR
	2	DCD	8	DCD
	3	TXD	2	TXD
	4	GND	7	GND
	5	RXD	3	RXD
	6	RTS	4	RTS
	7		(Nicht angeschlossen)
	8	CTS	5	CTS

Das NeXT-Nullmodemkabel (MiniDIN-8 an DB-25)

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration eines Nullmodemkabels beschrieben, mit dem ein NeXT-Computer an ein Terminal, einen Drucker oder einen anderen Computer angeschlossen werden kann. Diese Konfiguration unterstötzt RTS/CTS-Hardware- Datenfluûkontrolle.

MiniDIN-8	RS-232
Pol	Signal	Pol	Signal
	1	DTR	8	DCD
	2	DCD	20	DTR
	3	TXD	3	RXD
	4	GND	7	GND
	5	RXD	2	TXD
	6	RTS	5	CTS
	7		(Nicht angeschlossen)
	8	CTS	4	RTS

Das NeXT-Nullmodemkabel (MiniDIN-8 an MiniDIN-8)

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration eines Nullmodemkabels beschrieben, mit dem zwei NeXT-Computer vom Typ 68040 miteinander verbunden werden kðnnen. Diese Konfiguration unterstötzt RTS/CTS-Hardware-Datenfluûkontrolle.

MiniDIN-8	MiniDIN-8
Pol	Signal	Pol	Signal
	1	DTR	2	DCD
	2	DCD	1	DTR
	3	TXD	5	RXD
	4	GND	4	GND
	5	RXD	3	TXD
	6	RTS	8	CTS
	7		(Nicht angeschlossen)
	8	CTS	6	RTS

Das NeXT-Nullmodemkabel (DTR-Datenfluûkontrolle)

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration eines Nullmodemkabels beschrieben, mit dem ein NeXT-Computer an einen Drucker angeschlossen wird, der nur DTR-Hardware-Datenfluûkontrolle unterstötzt Ðund nicht RTS/CTS-Hardware- Datenfluûkontrolle. 

MiniDIN-8	RS-232
Pol	Signal	Pol	Signal
	1	DTR	8	DCD
	2	DCD	5 	CTS
	3	TXD	3	RXD
	4	GND	7	GND
	5	RXD	2	TXD
	6	RTS	20	 DTR
	7		(Nicht angeschlossen)
	8	CTS	4	RTS

Beispiele för Modemkonfigurationen

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele för Konfigurationen verschiedener, hÙufig verwendeter Modems, die nachweislich mit NeXT-Computern kompatibel sind. Hier aufgeföhrte Modemkonfigurationen sind lediglich Beispiele. Ihre ErwÙhnung stellt also keine Empfehlung dar und ist auch keine Wertung för nicht aufgeföhrte Modemkonfigurationen. 

In den Konfigurationsbeispielen werden die Befehle fett gedruckt, mit denen die Konfiguration angezeigt werden kann. Modemeinstellungen, die för eine korrekte Funktion notwendig sind und bei denen die voreingestellten Werte geÙndert wurden, sind in Kursivschrift aufgelistet. Nicht alle aufgeföhrten Parameter sind för eine korrekte Funktion obligatorisch. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 7, ªSo schlieûen Sie PeripheriegerÙte anº, im UNIX-Handbuch unter zs und in Ihrem Modem-Handbuch.

Alle Konfigurationen unterstötzen sowohl die Funktion ªEinwÙhlenº als auch die Funktion ªHinauswÙhlenº.

Telebit T2500

Registernummern, die durch ein Gleichheitszeichen (=) von ihrem Namen getrennt sind, haben ihren voreingestellten Wert. Werden sie durch einen Doppelpunkt (:) getrennt, wurde die Voreinstellung geÙndert.

ATn?
E1 F1 M1 Q0 P V1 W0 X0 Y0 &P0 &T4     Version GA2.00
S00=001 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07:070 S08=002 S09=006
S10=007 S11=070 S12:255 S18:010 S25=005 S26=000 S38=000 
S41:003 S45=000 S47=004 S48=000 S49=000
S50=000 S51:254 S52:002 S54:003 S55=000 S56=017 S57=019 S58:002 S59:062
S60=000 S61:001 S62:006 S63=001 S64=000 S65=000 S66=001 S67=000 S68:255 S69=000
S90=000 S91=000 S92:001 S93:010 S94=001 S95:002 S96=001 
S100=000 S101=000 S102=000 S104=000 S105=001 
S110:001 S111:030 S112=001 
S121=000 S130:005 S131:001 
S150=000 S151=004 S152=001 S153=001 S154=000 S155=000 
S160=010 S161=020 S162=002 S163=003 S164=007 S255=000 
OK

Wenn Sie das Modem ohne Hardware-Datenfluûkontrolle konfigurieren mðchten, setzen Sie folgende Register auf die angegebenen Werte:

S58=0	 S66=0	 S67=0	 S68=0	

Hayes Smartmodem 2400

Einige der Registereinstellungen kðnnen im nicht-flöchtigen Speicher nicht gesichert werden. Beachten Sie, daû dieses Modem keine Hardware-Datenfluûkontrolle unterstötzt.

AT&v
ACTIVE PROFILE:
B1 E1 L1 M1 Q0 V1 X0 Y0 &C1 &D3 &G0 &J0 &L0 &P0 &Q0 &R1 &S1 &X0 &Y0
S00:001 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:030 
S08:002 S09:006 S10:014 S12:255 S14:0AH S16:00H S18:000 S21:7CH 
S22:75H S23:07H S25:010 S26:001 S27:40H 

STORED PROFILE 0:
B1 E1 L1 M1 Q0 V1 X0 Y0 &C1 &D3 &G0 &J0 &L0 &P0 &Q0 &R1 &S1 &X0 
S00:001 S14:0AH S18:000 S21:7CH S22:75H S23:07H S25:010 S26:001 
S27:40H 

STORED PROFILE 1:
B1 E1 L1 M1 Q0 V1 X0 Y0 &C1 &D3 &G0 &J0 &L0 &P0 &Q0 &R1 &S0 &X0 
S00:001 S14:0AH S18:000 S21:3CH S22:75H S23:07H S25:010 S26:001 
S27:40H 

OK

Hayes Smartmodem 9600 V.32

Einige der Registereinstellungen kðnnen im nicht-flöchtigen Speicher nicht gesichert werden. Beachten Sie, daû dieses Modem keine Hardware-Datenfluûkontrolle unterstötzt.

AT&V
ACTIVE PROFILE:
B1 E1 L1 M1 N1 T Q2 V1 X4 Y0 &B1 &C1 &D3 &G0 &J0 &L0 &M0 &P0 &Q0 &R1 &S1 &T4 
&U0 &X0 &Y0 
S00:001 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:070 S08:002 
S09:006 S10:014 S11:095 S12:255 S18:000 S25:005 S26:001 S37:009 S59:000 
S60:001 S61:000 S62:000 S63:010 S64:000 S65:000 S66:000 S67:001 
STORED PROFILE 0:
B1 E1 L1 M1 N1 T Q2 V1 X4 Y0 &B1 &C1 &D3 &G0 &J0 &L0 &M0 &P0 &Q0 &R1 &S1 &T4 
&U0 &X0 
S00:001 S02:043 S07:070 S11:095 S25:005 S26:001 S37:009 S59:000 
S60:001 S61:000 S62:000 S63:010 S64:000 S65:000 S66:000 S67:001 
STORED PROFILE 1:
B1 E1 L2 M1 N1 P Q0 V1 X4 Y0 &B1 &C0 &D0 &G0 &J0 &L0 &M0 &P0 &Q0 &R0 &S0 &T4 
&U0 &X0 
S00:000 S02:043 S07:030 S11:095 S25:005 S26:001 S37:000 S59:000 
S60:001 S61:000 S62:000 S63:010 S64:000 S65:000 S66:000 S67:001 

OK

Fastcomm 9696 FDX

+     bottom DIP switch:     1-8     OPEN

ATE   Terminal Echo          ON
ATF   Transmit data Echo     OFF
ATM   Speaker Control        1
ATP   Terminal Parity        Even
ATQ   Result Code Quiet      OFF
ATV   Result Code Verbose    ON
ATX   Result Code Set        4       Full
      Call progress                  Full

AT&B  Freeze DTE rate                ON
AT&C  Carrier Detect mode            Forced 
AT&D  DTR mode               0
AT&H  Transmit Flow Control          0 - None
AT&I  Receive Flow Control           1 - Hardware (cts/rts)
AT&J  Phone Jack Select      RJ-11
AT&M  MNP and Sync mode      6       Async data , MNP ,compression
AT&N  Data rate              0       Highest Available Speed
AT&P  Dial pulse ratio       US
AT&R  Sync RTS mode
AT&S  DSR mode               Forced 
AT&T  Self Test Modes
AT&Y  Break handling
AT&Z  Stored number dialing storage

Wenn Sie das Modem ohne Hardware-Datenfluûkontrolle konfigurieren mðchten, setzen Sie folgende Einstellung auf den angegebenen Wert:

AT&I  Receive Flow Control           0 - None

Microcom QX/V.32c MNP Class 9 Modem (SX Mode)

+ front DIP switch:           UUDDUUUUUU
+ rear DIP switch:            DUUDUUUU

MODEM BPS       9600          SB9600
MODEM FLOW      OFF           SFM0
MODEM MODE      AUT           SMAUT (SMNOR)
AUTO ANS        ON            AAON
SERIAL BPS      9600          S1B9600
BPS ADJUST      ON            BAON
SERIAL FLOW     ON            SF13
PASS XON/XOFF   OFF           SX0
PARITY          7E            S1P1
BREAK           5             SBRK5

 - STRIKE ANY KEY TO CONTINUE -

EXIT CHAR       000           SE0
CMD ECHO        ON            SCEON
RESULTS         ON            SCEON
RESULT TYPE     LONG          SCEON
CONN MNP-       ON            CLS1
DATA ECHO       OFF           SDEOFF
INACT TIMER     00            SIT0
AUTO RETRAIN    ON            RTON
COMPRESSION     ALL           COMP3
MAX BLK SIZE    256           BLK3
AUTO BUFF       0             AUT0
AUTO CHAR       000           SAC0
EMULATING HP    OFF           HP0

 - STRIKE ANY KEY TO CONTINUE -

PAUSE TIME      003           SPT3
DTR             2             SD2
CARR DET        0             S1C0
DSR             0             S1D0
RING IND        1             S1R1
SPKR CTRL       0             SA0
LEASE LINE      OFF           SLLOFF
DISC DELAY      000           DBD0
REM CHAR        042           SRA42
REM ENABLE      OFF           RAOFF
REM SEC         OFF           RSECOFF
ASYNC/SYNC      0             SNC0
CTS/RTS         ON            CRTS0

 - STRIKE ANY KEY TO CONTINUE -

RDLB ENABLE     ON            RLBON
DIAL MODE       ON            DCON
PULSE DIAL      US            SDP0
GUARD TONE      0             SG0
PAR CHK         OFF           PAROFF
MANUAL DIAL     OFF           SMD0
BELL            ON            BELLON
EQUALIZER       ON            EQ1
SPEED MATCH     ON            MS1

Wenn Sie das Modem ohne Hardware-Datenfluûkontrolle konfigurieren mðchten, setzen Sie folgende Einstellung auf den angegebenen Wert:

SERIAL FLOW     OFF          SF10