Release 3.2  Copyright ã1993 by NeXT Computer, Inc.  All Rights Reserved.

E	Systemtest-Fehlercodes

In diesem Anhang werden Fehlercodes aufgelistet, die vom System zuröckgegeben werden kðnnten, wenn eine Systemtestdiagnose fehlschlÙgt. SchlÙgt ein Systemtest fehl, wÙhrend das bewegte Startsymbol noch auf dem Bildschirm angezeigt wird, kðnnen Sie das Textfenster mit den spezifischen Systemtest-Fehlermeldungen anzeigen. Dazu geben Sie die NMI-Tastenfolge ein (betÙtigen Sie die Taste oben links auf dem numerischen Tastenblock, wÙhrend Sie die Command-Leiste gedröckt halten. Auf Tastaturen mit zwei Command-Tasten halten Sie beide gedröckt). 

Tests des Gleitkomma-Coprozessors (FPU)

Fehlercode	Bedeutung
	41	FPU-Datenregister sind defekt.
	42	Datenöbertragungstest zwischen FPU und CPU fehlgeschlagen.
	43	Arithmetischer FPU-Funktionstest fehlgeschlagen. 

Tests des SCC-Kanals

Fehlercode	Bedeutung
	51	Anschluû A: SCC/DMA-šbertragungsunterbrechung fand nicht innerhalb
		0,1 Sekunden statt.
	52	Anschluû A: SCC-Chip hat das Röckschleifenzeichen nicht innerhalb 
		0,1 Sekunden empfangen.
	53	Anschluû A: Das Röckschleifenzeichen stimmt mit dem gesendeten 
		Zeichen nicht öberein.
	55	Anschluû B: Tx-Puffer war nach 0,1 Sekunden Wartezeit nicht gelðscht.
	56	Anschluû B: Nicht-DMA-šbertragung war nach 0,1 Sekunden nicht 
		beendet.	
	57	Anschluû B: Nicht-DMA-Röckschleifenzeichen stimmt mit dem
		gesendeten Zeichen nicht öberein.

Tests des SCSI-Kanals

Fehlercode	Bedeutung
	61	FIFO-ZÙhlung entspricht nicht der Anzahl geladener Zeichen.
	62	FIFO enthÙlt nicht die geladenen Daten.
	63	FIFO-ZÙhlung entspricht nicht der Anzahl der Zeichen, die noch in 
		FIFO sind.

Die folgenden Fehlercodes werden von SCSI-Tests generiert. Diese Tests werden nur ausgeföhrt, wenn ein SCSI-Laufwerk installiert ist und der Parameter ªSCSI-Testº aktiviert wurde.

Fehlercode	Bedeutung
	64	FIFO-Flush-Befehl fehlgeschlagen.
	65	ZÙhler kann nicht mit Testmuster geladen werden.
	66	ZÙhler kann nicht mit umgekehrtem Testmuster geladen werden.
	67	Konfigurationsregister fehlgeschlagen.
	68	SCSI-Controller generiert bei unzulÙssigem Befehl keine Unterbrechung.

Tests des Ethernet-Kanals

Fehlercode	Bedeutung
	71	Physische Adresse konnte nicht gesetzt werden.
	72	DMA-Empfangspuffer konnte nicht geleert werden.
	73	Physisches Paket wurde nicht empfangen.
	74	Physisches Paket war verstömmelt.
	75	Paket mit falscher Adresse empfangen.
	76	ªbroadcastº-Paket nicht empfangen.
	77	ªbroadcastº-Paket war verstömmelt.

ECC-Tests des MO-Laufwerkes

Fehlercode	Bedeutung
	81	DMA-šbertragung der Rohdaten an ECC fehlgeschlagen.
	82	DMA-Lesen kodierter Daten von ECC fehlgeschlagen.
	83	DMA-šbertragung korrumpierter Daten zuröck an ECC fehlgeschlagen.
	84	ECC-FehlerzÙhlung ist nicht korrekt.
	85	DMA-šbertragung korrigierter Daten von ECC fehlgeschlagen.
	86	ECC-korrigierte Daten sind nicht korrekt.

Tests der Echtzeituhr

Fehlercode	Bedeutung
	91	RTC (Real-Time Clock, Echtzeituhr) hat nach 0,3 Sekunden nicht getickt.

Tests von Zwei-Bit-Grafiken

Fehlercode	Bedeutung
	a1	Hauptspeicher: Funktion ªTBG A*Bº fehlgeschlagen.
	a2	Hauptspeicher: Funktion ªTBG-Grenze (A+B)º fehlgeschlagen.
	a3	Hauptspeicher: Funktion ªTBG (1-A)*Bº fehlgeschlagen.
	a4	Hauptspeicher: Funktion ªTBG A+B-A*Bº fehlgeschlagen.
	a5	Videospeicher: Funktion ªTBG A*Bº fehlgeschlagen.
	a6	Videospeicher: Funktion ªTBG-Grenze (A+B)º fehlgeschlagen.
	a7	Videospeicher: Funktion ªTBG (1-A)*Bº fehlgeschlagen.
	a8	Videospeicher: Funktion ªTBG A+B-A*Bº fehlgeschlagen.

Tests des Systemzeitgebers

Fehlercode	Bedeutung
	c2	Systemzeitgeber kann nicht eingestellt werden.
	c3	Systemzeitgeber-Unterbrechung funktioniert nicht.

Tests des EreigniszÙhlers

Fehlercode	Bedeutung
	d1	EreigniszÙhler hat nach 2 Mikrosekunden nicht getickt.
	d2	EreigniszÙhler arbeitet nicht korrekt.
	d3	EreigniszÙhler tickt nicht gleichmÙûig.

Sound-Tests

Fehlercode	Bedeutung
	e1	DMA-Sound-Start fehlgeschlagen.
	e2	DMA-šbertragung der Sound-Daten fehlgeschlagen.