Release 3.2  Copyright ã1993 by NeXT Computer, Inc.  All Rights Reserved.

E	Codes d'erreur de test du systÜme

Cette section liste les codes d'erreur Ýventuellement retournÝs si le diagnostic test du systÜme Ýchoue. Lorsque le test du systÜme Ýchoue alors que l'icîne animÝe du dÝmarrage est affichÝe, vous pouvez afficher la fenÞtre de texte contenant le message d'erreur de test spÝcifique en entrant la sÝquence mini-moniteur NMI (c'est-Õ-dire, en appuyant sur la touche supÝrieure gauche du pavÝ numÝrique tout en maintenant la barre Commande enfoncÝe ou, dans le cas de deux touches Commandes, en maintenant ces deux touches enfoncÝes).

Tests du Coprocesseur arithmÝtique (ou FPU)

Code d'erreur	Signification
	41	Registres de donnÝes FPU dÝfectueux.
	42	Echec du test de transfert de donnÝes CPU - FPU.
	43	Echec du test fonctionnel arithmÝtique. 

Tests canal SCC

Code d'erreur	Signification
	51	Interruption de transmission SCC/DMA sur le port A non reÛue aprÜs 0,1 seconde.

	52	CaractÜre de rebouclage non reÛu par le circuit SCC du port A aprÜs 0,1 seconde.

	53	CaractÜre de rebouclage reÛu sur le port A ne correspondant pas Õ celui envoyÝ.

	55	Tampon Tx du port B non vidÝ aprÜs une attente de 0,1 seconde.

	56	Transmission non-DMA du port B non terminÝe aprÜs 0,1 seconde.

	57	CaractÜre de rebouclage non-DMA reÛu sur le port B ne correspondant pas Õ celui envoyÝ.

Tests du canal SCSI

Code d'erreur	Signification
	61	Compte FIFO diffÝrent du nombre de caractÜres chargÝs.
	62	Compte FIFO ne contenant pas les donnÝes chargÝes.
	63	Compte FIFO diffÝrent du nombre de caractÜres restants dans la file.

Les tests qui produisent les erreurs suivantes sont exÝcutÝs uniquement si un contrîleur SCSI est installÝ et si le paramÜtre ªSCSI testº de la commande p est actif.

Code d'erreur	Signification
	64	Echec de la commande de vidage FIFO.
	65	Chargement du compteur avec trame de test impossible.
	66	Chargement du compteur avec trame de test inverse impossible.
	67	Echec du registre de configuration.
	68	Contrîleur SCSI ne gÝnÜrant pas d'interruption sur commande illÝgale.

Tests du canal Ethernet

Code d'erreur	Signification
	71	Impossible de dÝfinir l'adresse physique.
	72	Impossible de vider le tampon de rÝception DMA.
	73	Paquet physique non reÛu.
	74	Paquet physique dÝformÝ.
	75	Paquet reÛu avec adresse incorrecte.
	76	Paquet de diffusion non reÛu.
	77	Paquet de diffusion dÝformÝ.

Tests ECC du lecteur MO

Code d'erreur	Signification
	81	Echec de transfert DMA de donnÝes brutes vers ECC.
	82	Echec de lecture DMA de donnÝes encodÝes depuis ECC.
	83	Echec de renvoi DMA de donnÝes corrompues vers ECC.
	84	Compte d'erreur ECC incorrect.
	85	Echec de transfert DMA de donnÝes corrigÝes depuis ECC.
	86	DonnÝes corrigÝes ECC incorrectes.

Tests de l'horloge temps rÝel

Code d'erreur	Signification
	91	Pas d'impulsion de l'horloge temps rÝel aprÜs 0,3 seconde.

Tests graphiques deux bits (TBG)

Code d'erreur	Signification
	a1	Echec de la fonction TBG A*B de la mÝmoire principale.
	a2	Echec de la fonction plafond TBG (A+B) de la mÝmoire principale.
	a3	Echec de la fonction TBG (1-A)*B de la mÝmoire principale.
	a4	Echec de la fonction TBG A+B-A*B de la mÝmoire principale.
	a5	Echec de la fonction TBG A*B de la mÝmoire vidÝo.
	a6	Echec de la fonction plafond TBG (A+B) de la mÝmoire vidÝo.
	a7	Echec de la fonction TBG (1-A)*B de la mÝmoire vidÝo.
	a8	Echec de la fonction TBG A+B-A*B de la mÝmoire vidÝo.

Tests de l'horloge du systÜme

Code d'erreur	Signification
	c2	Mise Õ jour de l'horloge du systÜme impossible.
	c3	L'interruption de l'horloge du systÜme ne fonctionne pas.

Tests du compteur d'ÝvÝnements

Code d'erreur	Signification
	d1	Pas d'impulsion compteur d'ÝvÝnements aprÜs 2 microsecondes.
	d2	Le compteur d'ÝvÝnements n'est pas exact.
	d3	Le compteur d'ÝvÝnements n'Ýmet pas d'impulsions rÝguliÜres.

Tests de Sound-Out

Code d'erreur	Signification
	e1	Echec du lancement DMA de sound-out.
	e2	Echec du transfert DMA des donnÝes sound-out.