Release 3.2  Copyright ã1993 by NeXT Computer, Inc.  All Rights Reserved.

G	Informations de dÝbogage uucico
	commentÝes

En cas de problÜme avec UUCP, vous pouvez exÝcuter uucico directement pour examiner les informations dÝtaillÝes de dÝbogage. Cette annexe contient des exemples annotÝs de sorties de la commande : /usr/lib/uucp/uucico -r1 -x6 -srhino

Cette commande lance uucico avec un niveau de mise au point 6 sur le site distant rhino. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel UNIX sur uucico.

root rhino (7/18-09:26-4187) DEBUG (Local Enabled)	Date, heure et indication du mode de dÝbogage.
finds (rhino) called	SystÜme rhino trouvÝ.
getto: call no. cua for sys rhino	Pas de numÝro de tÝlÝphone trouvÝ pour rhino.
Using DIR to call	Utilisation d'une connexion directe.
Opening /dev/cufa	Utilisation de /dev/cufa.
login called	DÝbut de la sÝquence d'ouverture de session 
	depuis L.sys.
ABORT ON: BUSY	Abandon activÝ (abandon de l'appel en cas de
	rÝception de ªBUSYº).
wanted """"	Pas de demande.
got: that	RÝception conforme Õ l'attente.
send "AT"	Envoi de la commande AT.
wanted "OK~3"	Attente de ªOKº pendant 3 secondes.
AT	Le modem renvoie ªATº.
OKgot: that	RÝception de OK du modem, comme prÝvu.
send "ATX3s50=255"	Envoi de commandes modem supplÝmentaires.
wanted "OK~3"	Attente d'accusÝ de bonne rÝception.

>ATX3s50=255	Le signe > est le prompt du modem.
OKgot: that
send "ATdt9w1-800-555-1212"	SÝquence de numÝrotation.
wanted "CONNECT~80"	Attente de CONNECT pendant 80 secondes.

>ATdt9w1-800-555-1212
CONNECTgot: that	RÝception de CONNECT du modem, comme
	prÝvu.
send "PAUSE"	Attente de 3 secondes.
wanted "ogin:~15"	Attente de 15 secondes du prompt d'ouverture
	de session.
FAST/UUCP/COMP	Partie du message de connexion du modem.

NeXT Mach (rhino) (ttyda)	DÝbut de la sÝquence prompt. Si elle ne dÝbute pas,
	un caractÜre nouvelle ligne (CR) ou BREAK peut
	Þtre envoyÝ.
rhino login:got: that	RÝception d'un prompt (ªogin:º).
send "Umyhost"	Envoi d'ÝlÝments d'ouverture de session
	(nom d'utilisateur, mot de passe).
wanted "ssword:~10"
Umyhost
Password:got: that
send "a5c#.9jq@Z"
root rhino (7/18-09:27-4187) SUCCEEDED (call to rhino)	Dialogue de L.sys terminÝ.
imsg looking for SYNC<	Attente d'un message d'accueil initial de l'UUCP
	distant (avant le dÝbut du protocole de
	transmission de donnÝes).
\20>	
imsg input<Shere=rhino\0>got 11 characters	Nombre de caractÜres reÛus.
omsg <Smyhost -Q0 -x6>	Renvoie d'une identification qui prÝcise le mode
	de dÝbogage de niveau 6.
imsg looking for SYNC<	Recherche de l'accusÝ de rÝception.
\20>
imsg input<ROK\0>got 3 characters	AccusÝ de rÝception reÛu.
msg-ROK
Rmtname rhino, Role MASTER,  Ifn - 5, Loginuser - root	Connexion initiale terminÝe.
rmesg - 'P' imsg looking for SYNC<\20>	DÝbut de nÝgociation du protocole de transfert de
	donnÝes.
imsg input<Ptfg\0>got 4 characters	Le correspondant envoie ªPtfg.º
got Ptfg	Le correspondant connaät ces protocoles.
wmesg 'U' g	Demande de protocole ªgº (liaison par ligne sÝrie).
omsg <Ug>
Proto started g	DÝbut du protocole ªgº.
protocol g
root rhino (7/18-09:27-4187) OK (startup cufa 19200 baud)	Message de dÝmarrage du protocole.
*** TOP ***  -  role=MASTER	DÝmarrage en mode maätre.
wmesg 'H' 	Il n'y a rien Õ envoyer ; le correspondant a-t-il
	quelque chose ?
rmesg - 'H' got HY
PROCESS: msg - HY
HUP:
wmesg 'H' Y
cntrl - 0	Non, rien du correspondant ; arrÞt.
root rhino (7/18-09:27-4187) OK (conversation complete)	Message de fin.
send OO 0,omsg <OOOOOO>	ArrÞt dans les rÜgles.
imsg looking for SYNC<\20>
imsg input<   \10*"   \20>
imsg input<   \10*"   \20>
imsg input<   "*\10   \20>
imsg input<   "*\10   \20>
imsg input<OOOOOO\0>got 6 characters	ProcÝdure d'arrÞt de la connexion terminÝe.