INSTRUCCIONES DE USO DEL MICROSCOPIO
1  Inserte el visor en el cuerpo del microscopio y ajuste el tornillo de la parte trasera del tubo. Si la cabeza del visor ya se encuentra colocada, quitela aflojando el tornillo (ver "USO DEL VISOR"). 
2  Ajuste el brazo del microscopio y el espejo hasta que la luz se refleje a traves del agujero del portaobjetos cuando la luz se pueda ver por el visor, el microscopio esta listo para la observacion. 

3  Coloque el preparado en el porta-objeto y ajustelo en su sito mediante los clips o pinzas.
 
4  Ahora decida que aumento va a usar, cuanto mayor es la altura del objetivo, mayor sera el aumento. Normalmente la observacion comienza con una posicion baja. 

5  Si quiere variar el aumento, mueva la torre giratoria de enfonque hasta que sienta un "click".
6  Gire el boton de enfonque para bajar las lentes antes de tocar el preparado. Mire a traves del visor. Mueva el visor en la otra direccion hasta que la imagen quede enfoncada. 
7  Si la luz es insuficiente, o la vista no esta clara con el mayor aumento, encienda la lampara de iluminacion. 
8  La lampara de luz funciona con 2 pilas 'AA' (LR6) que se colocan en la base como muestra la ilustracion.
MODELOS DE ZOOM
En la parte superior del zoom del visor ocular se muestra la figura 10X<->20X.
Girando el anillo plateado en la direccion de las agujas del reloj, el visor ocular colocara el zoom a 20X y viceversa.
Cuando el visor se encuentra en la posicion 10X el aumento de la combinacion sera 
10 x 10 = 100. El objeto que vea estara aumentado en 100 veces su tamaño.
Si gira el zoom a 20X, observara una combinacion de 10x20 = 200 puesto que el objetivo es de 10X.