Vuelva a colocar el panel de plastico frontal.