3) Cerrar el compartimento para las pilas girando en sentido de las agujas del reloj.(Fig.3)