Méthode de recherche ~
1 .Ballayer avec le cercle le plus près et parallèlement au sol. (Figure 8 & 9)
2.Le cercle doit toujours êtré en mouvement (de droite à gauche et de gàuche à droite) avec le détecteur pour repérer du métal. Si le cercle reste sur place, le détecteur ne peut répondre. (Figure 10)
3.Ouant un métal est localisé, un "BEEP" sera entendu et la lumiêre s'allume. (Figure 11)
Portée de détection (approximative) · Pour une bague 30 mm · Pour des clefs 40 mm
· Pour une montre 50-120 mm · Pour un couteau 150 mm
Busque los Métodos ©
l.Barra el lazo cerca y la paralela al suelo. (La figura 8&9)
2.EI lazo debe estar en el movimiento continuo ~ (mover del lado al lado) en orden para el detector para responder a metales. Si el lazo se tiene inmôvil, el detector no puede responder. (La figura 10)
3.Cuândo metal se localiza, un tono de "BEEP" se oirâ y el "ROJO" DIRIGIDO estâ activado. (La figura 11)
EI descubrimiento Recorre se (aproxima) · Para el Anillo 30 mm
· Para la Llave 40 mm · Para el Reloj 50 mm · Para el Fusil 120 mm · Para 6 pulgadas Dragger 150 mm
Suchen Sie Methoden ~
l.Fegen Sie die Schleife schlief3t und parallel zum Boden. (Abbildung 8 & 9)
2.Die Schleife muf3 in ununterbrochener Bewegung in Reihenfolge für den Detektor sein (der von Seite zu Seite bewegt), auf Metalle zu antworten. Wenn die Schleife feststehend g_ehalten wird, kann der . Detektor nicht antworten. (Abbildung 10)
3.Wenn Metall sich befunden wird, wird ein "PIEPTON" Ton gehêrt werden und das "ROTE" LED ist auf. (Abbildung 11 )
Entdeckung Verlàuft (annàhern)
· Für Ring 30 mm · Für Taste 40 mm · Für Uhr 50 mm · Für Gewehr 120 mm
· Für 6 Zoll Dragger 150 mm Sie
RIGHT
Keep loop flat to the ground as you sweep
Figure 9 wRONG La figura 9
Tekening 9 Abbildung 9 Figur 9
..
Abbildung 10 Figur 10