ISTRUZIONI PER L'USO DEL MICROSCOPIO
1) Inserire l'oculare zoom nel corpo del tubo del microscopio e stringere la vite sulretro del tubo. Se la testata del visore è già in posizione, toglierlo allentando la vite (vedi NUSO DEL VISORE").
2) Inclinare il braccio del microscopio e regolare la posizione dello specchio così che la luce venga riflessa attraverso il foro del tavolino. Quando si vedrà la luce attraverso l'oculare, il microscopio è pronto per l'osservazione.
3) Mettere il vetrino preparato sul tavolino e fissarlo in posizione con le mollette.
4) Decidere ora quale ingrandimento usare. Maggiore è la lunghezza dell'obiettivo, maggiore è l'ingrandimento. Di solito l'osservazione inizia a bassi ingrandimenti.
5) Per cambiare ingrandimento girare la torretta ruotante fino a sentire un click.
6) Ruotare la manopola di messa a fuoco per abbassare la lente prima di toccare il vetrino. Guardare attraverso l'oculare. Ruotare la manopola nell'altra direzione finché l'immagine viene messa a fuoco.
7) Se la luce è insufficiente, o se la visione non è chiara ad elevati ingrandimenti, ruotare la lampada dell'illuminatore. La luce sarà emessa automaticamente per rendere possibile l'osservazione.
8) La lampada funziona con 2 batterie "AA"(LR6) 	messe all'interno della base come illustrato.
MODELLI ZOOM
La figura 10XH20X è indicata in cima all'oculare zoom. Ruotando l'anello argentato zigrinato in senso orario, il potere dell'oculare zoomerà a 20X. AI contrario, ruotando 

in senso antiorario, zoomerà a 10X. Supponiamo che si stia usando un obiettivo da 10X. Con l'oculare da 10X il potere d'ingrandimento della combinazione diventa 10x10=100. L'oggetto che si sta osservando è ingrandito 100 volte.
Se si ruota l'oculare zoom a 20X, si ha ora una combinazione di 10x20=200.

OCULARE ZOOM 10x-20x