USO DEL VISORE
1) Allentate la vite sotto l'oculare in senso antiorario. Sostituire l'oculare con il visore e stringere la vite. Per aumentare la luminosità dell'immagine coprire la lampada dell'illuminatore con il tappo del condensatore (fornito nel set). NON USARE MAI IL TAPPO DEL CONDENSATORE QUANDO SI STA  GUARDANDO ATTRAVERSO L'OCULARE. Inserire lo schermo in  plastica del visore nella fessura in cima e alzare lo specchio riflettente come mostrato nella figura sopra.
2) Mettere con attenzione il vetrino preparato sul tavolino al di sotto delle mollette. Regolare le posizioni del vetrino e dell'illuminatore così che la maggior parte della luce vada tramite il foro del tavolino sull'obiettivo. Mentre muovete il corpo del tubo grazie alla maniglia di messa a fuoco, guardate lo schermo del visore per controllare se la proiezione del vetrino è chiara. Se l'immagine sullo schermo è troppo scura, sistemate la lampadina che non deve essere girata per più di 180°.
3) L'osservazione del campione può essere effettuata senza interruzioni per circa un'ora, perché in seguito si esaurisce la batteria. Quando il microscopio non viene usato, spegnete la lampada di illuminazione, capovolgendo il lato superiore dello specchio.