COME EFFETUARE MICROFOTOGRAFIF

1 ) Seguite le procedure dell' "USO DEL VISORE" nella pagina precedente. 
2)Senza il tappo del condensatore sulla lampadina, girate lentamente la messa a fuoco fino a che un'immagine distinta non venga proiettata sullo schermo delvisore. 
3)Nella direzione delle frecce nella foto, inserite il rullino da 110 mm. nell'apposito spazio, come in figura. 
Senza il tappo del condensatore sulla lampadina, girate lentamente la messa a fuoco, fino ad ottenere un'immagine nitida sullo schermo del visore. Per caricare il film, 
girare la rotella di avanzamento nella direzione della freccia. Vedrete il segno della freccia ed il numero 
progressivo sulla pellicola per mezzo di una piccola finestra rettangolare situata sul rullino. Sistemate le 2 cifre interne fuori dalle 4 cifre nella finestrella rettangolare.Tenete la base del microscopio con la mano sinistra, alzate la leva di chiusura e poi lasciatela. Solo con il corretto tempo di esposizione si possono ottenere buoni risultati. Poiché il tempo esatto dipende dalla somma di luce, colore, ingrandimenti, densità del vetrino e dalla velocità di ripresa, si può dire che non c'è un tempo specifico. Comunque, dalle prove sul tempo di esposizione da noi effettuate presso i nostri laboratori, usando vetrini di divesa densità, abbiamo ottenuto i migliori risultati all'interno di un tempo di 0,5-1,5 secondi.
5)Scrivete il nome dell'oggetto, l'ingrandimento ed altri dettagli sul campione preparato. Queste informazioni si riveleranno utili la prossima volta che fotograferete 
l'oggetto.