Inserire  tre batterie “C” da 1,5 volt nel vano batterie.