BRUKSANVISNING FOR MIKROSKOPET 
  
1 Sett zoom okularet inn i apparatrøret på mikroskopet og skru til skruen på baksiden  av røret. Hvis betraktningsapparatet allerede er på plass, fjern det ved å løsne skruen (se BRUK AV BETRAKTNINGSAPPARATET ). 
  
2 Vipp    mikroskopets arm og juster speilet slik at lyset reflekteres gjennom objektbordhullet. Når lyset kan sees gjennom okularet, er mikroskopet klart til  
iakttagelse.  
 
3 Legg det ferdige diaset på objektbordet og fest det med klypene.  
 
4Avgjør nå hvor mye forstørrelse som skal brukes. Dess lengre objektivlinsen er, dess kraftigere er forstørrelsen.Vanligvis begynner man med mindre grad  
forstørrelse.  
 
5 Hvis du vil forandre forstørrelsen, skru den roterende holderen til du kjenner et klikk. 
  
6 Drei fokuseringsknappen for å senke linsen før diaset berøres. Se gjennom okularet. Drei knappen andre veien til bildet er i fokus. 
  
7 Hvis lyset er utilstrekkelig, eller bildet er uklart når det er kraftig forstørret, snu lampen. Lyset blir sluppet ut automatisk slik at du kan se.  
 
8 Lampen gjøres klar til bruk med 2 AA (LR6) batterier som legges inn i foten, som illustrasjonen viser.  

ZOOM MODELLER 
Du kan se tallene 10X-20X oppå Zoom okularet. 
Ved å rotere den sølvriflete ringen med klokken, vil okularstyrken zoome til 20X. 
Motsatt, om du roterer mot klokken, vil styrken zoome til 10X.
 
Vi antar at du bruker en objektivholder på 10X. Med okularet på 10X blir kombinasjonens forstørrelsesstyrke 10X10=100. Objektet du ser, er forstørret 100 ganger. 

Hvis du roterer zoom okularet til 20X, t~u' du en kombinasjon på 10X20=200. 

ZOOM OKULAR 1 Ox-20x.