Posicione o espécime preparado ne plataforma e segure-o com o grampo. Gire o ajuste de foco, até que a imagem esteja nitida. E aconselhável observar o espécime em um aposento com uma luz mais fraca.