Smìr a polohu dopadajících elektronù urèuje tzv. stínítko, tenký kovový plát s nepatrnými otvory. Otvory jsou uspoøádané tak, aby pøi prùchodu prvního paprsku byly zasaženy pouze èervené body daného pixelu, pøi druhém jen zelené a pøi tøetím jen modré.