Když svìtlo projde pøes tøíèipovou èoèku kamery, její optika rozloží toto svìtlo na složky RGB. Prvky CCD toto svìtlo vzorkuje a pøevádí na elektrické impulzy jako popis RGB signálu. Digitální kamera snímá narozdíl od analo- gových (kde CCD èip snímá horizontálnì) horizontálnì 
i vertikálnì a sejmutý obraz je ukládán jako matice horizontálních a vertikálních bodù, z nichž každý obsahuje informaci o obsahu složek R, G a B odpovídajícího svìtlocitlivého bodu z CCD.