Jádrem je editaèní karta DV Master, založená na hard- warovém SONY DV codecu (kompatibilní s DV, DVC, DVCAM). DV video díky digitálnímu rozhraní IEEE 1394 "FireWare" a native internímu DV formátu prochází celým procesem editace bez ztráty kvality. Oproti øešením založeným na M-JPEGu s IEEE 1394 rozhraním nedochází k žádné konverzi z jednoho digitálního formátu do druhého, která vede u komprimovaných signálù 
ke ztrátì kvality signálu. Pomocí rozhraní IEEE 1394 je možno ovládat DV zaøízení s pøenosem èasového kódu.
DV Master je schopen díky hardwarovému øešení editovat i analogové signály popø. konvertovat digital 
na analog a naopak. Samozøejmostí je "preview" v reál- ném èase jak na video monitoru, tak na PC pomocí "overlay". 
Souèástí DV Masteru je støihový software Ulead MediaStudio Pro, o kterém bude øeè v následujících kapitolkách.

Kompletní digitální systém na poèítaèi doplòuje DV Drive, což je vlastnì DV rekordér na PC. Umožòuje zapisovat a èíst Mini DV kazety. Instaluje se podobnì jako mechanika CD-ROM do poèítaèe, kde se propojí pomocí rozhraní IEEE 1394 s DV Masterem.