barevná hloubka (color depth)
skuteèný poèet barev použitý pro zobrazení obrázku na monitoru. Rùzné monitorové systémy mohou zobrazovat barvy 1 bitovì (èerná a bílá), 4 bitovì (16 barev), 8 bitovì (256 barev), 16 bitovì (32768 barev), 24 bitovì (16 milionù barev) a 32 bitovì (16 milio- nù barev s 256 úrovnìmi prùhlednosti.

barevná paleta (color palette)
Poèet barev dostupných v obrázku. Kompresní schéma, které bìhem komprimování souboru neztrácí nikdy informaci. Je to nejménì úèinná forma komprese obrázkù.

Betacam
Profesionální analogový videosystém vyvinutý firmou Sony a poz- dìji zdokonalený na Betacam SP, což je v souèasnosti patrnì nejrozšíøenìjší profesionální systém. Je však již nahrazován digitální technikou (napø. Betacam Digital).

Betacam Digital
Špièkový profesionální digitální videosystém Sony odvozený 
od analogového profesionálního systému Betacam, s nímž je èásteènì kompatibilní.

bézierové køivky
Typ køivek èasto používaných v grafických poèítaèových programech. Používají zvláštní kontrolní body, které pomocí teèen urèují tvar køivky.

binární systém
Èíslicový systém, který se skládá pouze z èíslic 0 a 1.

bit
Binární èíslice, která je v jakémkoli digitálním systému vyjádøena buï 0 nebo 1.

bitmapa
Množina bitù (nul a jednièek), které reprezentují pozici a stav pøíslušné množiny jednotek – pixelù.

Booleovské operace
Uplatnìní logických funkcí (sjednocení, prùnik a rozdíl) pøi vytvá- øení poèítaèových modelù.

Broadcast
Oblast zaøízení urèených pro profesionální výrobu televizních programù nejèastìji pro stanice s celostátní pùsobností, vyžadující nejvyšší kvalitativní parametry. Do této kategorie patøí napøíklad systémy Betacam a Betacam Digital.

Bump-mapy
Šedoškálový obrázek, kterým je definováno vytlaèení povrchu urèitého modelu (po pravdì øeèeno, jedná se pouze o dojem vytlaèení).

byte
Jednotka binární informace, která se skládá z 8 bitù.