DCT (diskrétní kosinová transformace)
Kompresní metoda používaná u tzv. Intraframe kompresi, tj. s kó- dováním jednotlivých snímkù, což umožòuje pøesný støih záznamu.

defragmentace (Defragmenting)
Data musí být u editování videa zapsána na pevný disk poèítaèe 
v plynulém sledu segmentù, aby byl zaruèen jejich optimální pøevod a zamezilo se tak pøerušením bìžícího videa. Software pro defragmentaci je dostupný pro všechny operaèní systémy a mìl by být použit pøed každým zápisem nebo úpravou video sekvencí.

Digital S
Profesionální digitální videosystém vyvinutý firmou JVC, èásteènì kompatibilní s amatérským systémem VHS a poloprofesionálním S-VHS. Ve srovnání s rovnìž profesionálním Betacamem (a sys- témem Betacam Digital) jde o systém ponìkud nižší kategorie 
a používá se spíše v menších studiích (Institucionální video).

dithering
Technika prostøídání hodnot sousedících pixelù, aby bylo dosaženo napøíklad efektu stínù šedi v obrázku, který je tvoøen pouze èernou a bílou. U barevných obrázkù je tak pøi zobrazení dosaženo dojmu vìtší barevné kvality.

Dolby Surround Pro-Logic
Kvalitní systém ozvuèení vizuálního programu, který nemá jen pravý a levý zvukový kanál, jako bìžné stereo, ale i další prostorové kanály pravý zadní, levý zadní a také støední, urèený pøedevším pro dialogy postav. Díky tomu se dociluje naprosto dokonalé prostorové iluze. Systém se používá hlavnì v domácích kinech - vysoce kvalitních televizních zaøízeních s velkoplošnými obrazovkami a je vlastnì dokonalou zmenšeninou ozvuèení skuteèných dobøe vybavených kin.

dotyková obrazovka (touch screen)
Zaøízení, které vám umožòuje ovládat tlaèítka zobrazená na obra- zovce pouhým zatlaèením na pøíslušnou oblast obrazovky - tedy bez pomoci myši nebo klávesnice.

DTP (Desktop Publishing)
Zpoèátku oznaèoval tento pojem zaøízení, které umožòovalo produkci dokumentù v tištìné kvalitì, a vešlo se na kanceláøský stùl. V souèasnosti zahrnuje oblast pøípravy jakýchkoli (nejenom tištìných) publikaèních materiálù pomocí poèítaèe.

DV
Nový standard pro digitální video, který nabízí ještì vìtší kvalitu než Betacam. Digitalizace se v tomto pøípadì odehrává pøímo uvnitø kamery a i pøi nìkolikanásobném kopírování záznamu nedochází ke ztrátì kvality. Pro profesionální použití jsou upraveny formáty DV-CAM a DV-PRO.

DVD
Digital Video Disc - pøekládat patrnì netøeba. Standard digitálního optického záznamu jakýchkoliv dat na nosiè s vysokou kapacitou. Protože nemusí zdaleka jít jen o video, vysvìtluje se zkratka nìkdy rovnìž jako Digital Versatile Disc - digitální univerzální disk. Prùmìr disku je 12 centimetrù (4,75 palce), tlouška 1,2 mm (tedy stejné rozmìry jako CD-ROM). Za standardem stojí nejvìtší výrobci elektroniky jako Sony, Philips, Matsushita (Panasonic), Thompson, Hitachi, Toshiba, Nokia a desítky dalších.
DCT (diskrétní kosinová transformace)
Kompresní metoda používaná u tzv. Intraframe kompresi, tj. 
s kódováním jednotlivých snímkù, což umožòuje pøesný støih záznamu.