Key-frame
Klíèové snímky - body v èasové ose animace nebo videosekvence, ve kterých jsou pevnì dány urèité parametry (napøíklad poloha a rozmìry objektu).

komponentové video
Analogový zpùsob záznamu a pøenosu videa, kdy jasová složka 
a barvonosné složky jsou zaznamenávány a pøenášeny oddìlenì. U amatérských a poloprofesionálních systémù S-VHS a Hi-8 jde 
o systém Y/C, u nìhož je v jednom kanále jasová a v druhém barvonosné složky, u profesionálních systémù (napøíklad Betacam) jde oddìlení ještì dál.

kompozitní video
Složený videosignál, který umožòuje veškerá data definující obraz (jasovou i barvonosnou složku) zaznamenávat souèasnì a pøe- nášet jediným kanálem. Jde o levnìjší, ale ménì kvalitní metody, lepší alternativou pak je komponentové video (pøípadnì S-video nebo Y/C, což je typ komponentového videa bìžný v amatérské praxi). Slovo "kompozitní" a jeho odvozenin se nejèastìji používá 
v souvislosti se vstupy a výstupy karet pro zpracování videa, kabely propojení rekordéru a poèítaèe a obecnì pro rozhraní. Oznaèuje prvky urèené pro tento typ signálu.

komprese (Compression)
Digitální proces, bìhem kterého jsou data „kondenzována" odstranìním nadbyteèných dat, která nejsou pro adekvátní vyjádøení nezbytná. Uchování a spravování tak rozsáhlého množství dat, jaké digitální video vyžaduje, by bez rùzných kompresních metod nebylo možné. Pøijatelnou úroveò pøehrávání lze dosáhnout pouze kompresí videosouborù na použitelnou velikost. V souèasnosti jsou nejoblíbenìjšími standardy MPEG 
a M-JPEG.