SCSI (Small Computer System Interface)
Prùmyslový standard poèítaèového rozhraní, které umožòuje rychlý pøístup k pøídavným zaøízením, jako jsou pevné disky, tiskárny, optické disky atd.

separace barev
Proces rozložení barevného obrázku do série ètyø jednobarevných obrázkù (nejèastìji CMYK). Vyplývá to z technologie tisku, kdy jsou barevné tiskoviny výsledkem soutisku jednotlivých barev.

Shadery
Speciální procedurální povrchy (k dispozici jen u tzv. hi-end aplikacích), pomocí kterých animátoøi snadnìji vytváøí realistické vodní hladiny, obzory se západem slunce atd.

S-VHS
Analogový videosystém, který díky oddìlenému zápisu jasové 
a barvonosných složek vykazuje výraznì vyšší kvalitu než VHS. Existují jak kamkordéry S-VHS (do nichž se už dnes vìtšinou používají miniaturní kazety S-VHS-C), tak i stolní videorekordéry (mnohdy opatøené støihovými funkcemi) pro velké kazety S-VHS. Systém je využíván pøevážnì nároènìjšími amatéry a poloprofesionály, z této oblasti však patrnì zaène být rychle vytlaèování digitálním systémem DV.

S-video
Též Y/C. Analogový zpùsob záznamu a pøenosu signálu, pøi kte- rém jsou jasová složka (Y) a dvì barvonosné složky (C) zaznamenávány a pøenášeny ve dvou oddìlených kanálech, èím se dosahuje výraznì vyšší kvality než u kompozitního videa. Používá se mj. v poloprofesionálních analogových videosystémech S-VHS a Hi-8.