Basicamente você precisa, além do software, de alguns poucos recursos para se conectar a Internet.

Computador: 
	Qualquer máquina pode ser utilizada, mesmo um 386 é funcional. Marcas e modelos não interferem no estabelecimento da conexão. Entretanto, quanto mais potente for o equipamento melhor será a performance.

Modem: 
	Independente da marca, se tiver velocidade acima de 2.400 bps, qualquer modem pode ser utilizado. Porém, como os documentos são muitas vezes longos e recheados de imagens, sua transmissão através da rede é bastante lenta, então é altamente recomendável a presença de um modem veloz de 28.800, ou pelo menos um de 14.400 bps.

Linha de Telecomunicação: 
	Basicamente, você estará utilizando duas ligações para se conectar. Num primeiro instante, você vai utilizar fisicamente sua linha tefefônica normal para conectar seu modem ao modem do seu provedor. Assim, se você tem apenas uma linha telefônica, enquanto estiver ligado à Internet ninguém mais poderá usar o telefone nesse meio tempo. Assim como, se alguém tentar se comunicar com você, o seu número estará dando sinal de ocupado. Outro ponto importante é a localização do seu provedor: se ele está localizado na cidade em que você reside, você estará pagando apenas uma ligação local. Entretanto, se na sua localidade não há provedores, você estará pagando o custo de uma ligação DDD até o provedor mais próximo.

	Essa ligação, via linha telefônica normal, vai te levar até o modem de um provedor Internet, de quem você também precisa contratar o serviço de acesso, que pode ser de três tipos:

acesso dedicado: o acesso direto ou dedicado é mais indicado para grandes empresas, organismos de pesquisa e universidades. Ele permite acesso 24 horas/dia e pode ser simultâneo para muitos usuários; tem custo mensal elevado, portanto não é razoável para pessoas físicas.

acessos SLIP/PPP: com esses tipos de acesso você possui quase todas as vantagens de um acesso dedicado, sem estar com seus equipamentos ligados em tempo integral. Além disso, os acessos SLIP/PPP permitem que você utilize qualquer software de mercado, específico para conexão Internet, desde que atenda às configurações do seu provedor. Todas as informações recebidas durante a conexão são armazenadas diretamente na sua máquina.

acesso linha discada: também conhecido como Dial-up. No acesso linha discada você se conecta a um provedor Internet e é ele que irá fornecer o software específico para conexão à Internet, bem como armazenar os dados recebidos durante a conexão. Nesse caso, você utiliza qualquer software de comunicação para se conectar ao provedor e, uma vez, dentro do sistema, você aciona o software disponibilizado por ele para se ligar à Internet.