Address	
Ver Electronic Address.

Anonymous 	
Um FTP Anônimo permite ao usuário recuperar arquivos a partir de uma FTP de outra máquina dentro da Internet sem ser obrigado a se identificar com um nome e uma senha.

arc		
Extensão utilizada para designar arquivos comprimidos utilizando-se o programa de compressão PKARC. Não é muito utilizado atualmente, mas, ainda são encontrados muitos arquivos arc na Internet.

Archie		
Um sistema para localizar arquivos públicos disponíveis na Internet, para recuperação via FTP.

Archive	
Arquivo. Um arquivo ou um grupo de arquivos que tenham sido comprimidos em um arquivo menor. Dependendo do programa utilizado para a compressão, poderá  ter uma das inúmeras extensões, incluindo  .lha  .zip .arc  .zoo   e  .tar

ARPA		
Sigla da entidade Advanced Research Projects Agency, pertencente ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

ARPAnet	
Rede experimental criada pela ARPA a partir da qual a Internet foi baseada.

ASCII		
Sigla de American Standard Code for Information Interchange. É um código utilizado por quase todos os fabricantes de computadores para representar letras, números e caracteres especiais.

Asynchronous 	
Assíncrono. Uma forma de transmissão de dados via modem que permite enviar informação em intervalos irregulares.

Backbone	
Linhas de alta velocidade dentro de uma determinada rede que se ligam a outras linhas de menor velocidade.

Bandwith	
Largura da Banda. A diferença em Hertz entre a maior e a menor frequência de uma canal de transmissão.

Baud		
Uma unidade de medida descrevendo o número de transmissões efetuadas	pelo modem em um segundo. Cada transmissão pode ter mais de um bit de informação.

BBS		
Sigla para Bulletin Board System-Sistema de Conferência Eletrônica. Computadores que possuem bases de dados e áreas de troca de mensagem aos quais os usuários tem acesso através de modem e linha telefônica.

Bigot		
Um tipo de caractere comum encontrado no cyberspace.	

Bit
Uma unidade de medida para representar um caractere de dado. Um bit é a menor unidade de armazenamento de dados em um computador.

BITNET 	
Uma rede acadêmica da IBM, sendo que seu nome é uma sigla de “Because It’s Time,
NETwork”. 

Bits Per Second	
A velocidade em que os bits são transmitidos. A sigla BPS (ou bps) também é bastante
empregada.

Block
Bloco. Dados consistindo em um número fixo de caracteres ou registros, movidos como uma
unidade única durante a transmissão.

Bogus	
Palavra para expressar: não funcional ou não agradável.

Bounce	
Palavra para expressar o retorno de um e-mail devido a falhas no envio.

Bridge		
Um dispositivo para conectar duas ou mais redes e enviar dados entre elas.

Browser	
Um tipo de programa gráfico utilizado para navegação na World Wide Web.

Buffer		
A área de memória usada como armazenamento temporário de dados durante operações de entrada/saída (input/output).

Byte		
Um grupo de dígitos binários que são armazenados e tratados como uma unidade.

Cable
Cabo. Um grupo de fios com isolamento contendo conectores nas pontas, como por exemplo, o cabo paralelo da impressora.

Carrier		
Portadora. Um sinal de frequência contínua capaz de ser modulado de acordo com outro sinal carregando informação.

CCITT
Sigla do International Consultative Committee for Telegraphy and Telephony. É um organismo que produz normas técnicas internacionais para a comunicação de dados. Recentemente foi substituído pelo ITU-T.

Character
Caractere. Representação binária de letras, números ou símbolos.

Chat
Ver IRC

CI$
Veja também CIS. Na gíria, o sinal de cifrão substitui o S devido aos altos	 custos do
serviço.

CIX
Sigla para Commercial Internet Exchange, um acordo entre os provedores de serviço Internet relativo ao seu uso comercial.

Client	
Cliente. Um aplicativo que extrai informações ou solicita um serviço a um	 servidor.

COM	
Um código no sistema MS-DOS que se refere a uma porta serial.

Compress
Nome de um programa em UNIX que comprime o tamanho de um arquivo.

Conference
Conferência. Uma área de mensagem ou fórum em um sistema de conferências. Cada conferência cobre um assunto definido e pode ser subdividido em muitos tópicos mais específicos. Por exemplo, pode haver uma conferência de Microinformática, com tópicos em Windows, e ainda em Windows 95.

Connect Time	
Tempo de Conexão. Quanto tempo você dispendeu em uma conexão à Internet.

CPS	
Sigla para Characters Per Second, uma medida de velocidade para envio de dados.

Cracker
Pessoa, dentro da Internet, que quebra a segurança de um sistema, entrando em contas de outras pessoas com intenções destrutivas.

Crash
Uma falha total e repentina do sistema.

CRC
Sigla para Cyclic Redundancy Checking, um tipo de detecção de erros.

Cross post
Postar a mesma mensagem para mais de uma conferência ou newsgroup.

Cyberpunk	
Uma pessoa que “vive” na cultura futura do Cyberspace, da Realidade Virtual, etc.

Cyberspace	
Termo criado por William Gibson em seu romance “Neuromancer” e usado para descrever o “Mundo” da rede de computadores. Atualmente é utilizado normalmente para se referir ao mundo das redes.

Daemon
Um programa que fica à espera para executar uma função específica automaticamente. A palavra é sigla para Disk And Execution MONitor.
	
DARPA
Sigla para Defence Advanced Research Projects Agency, organismo responsável pelo
desenvolvimento da rede ARPAnet que foi a base para o início da Internet.

Data Compression
Compressão de Dados. Recurso utilizado para compressão de informações objetivando o decréscimo do tamanho do arquivo a ser transmitido. MNPS e V.42bis são os tipos mais usados.

Decryption	
Decodificação. É o processo de decodificar para sua forma original um dado que tenha sido criptografado.

Dial-Up	
Conectar-se a um outro computador discando através de um sistema telefônico.

DIP Switch	
Sigla para Dual Interface Pool switch que permite ao usuário configurar vários parâmetros de uma placa (normalmente encontrados em modems e impressoras).

DLL
Sigla para Dynamic Link Library. É uma biblioteca de sub-rotinas utilizadas, especialmente, para aplicações em Windows.		

DNS
Sigla para Domain Name System que é o sistema de dados da Internet utilizado para
transformar o nome de domínio das máquinas em endereços numéricos.

Domain
Domínio. Termo utilizado para descrever parte da nomenclatura hierárquica das máquinas dentro da Internet.

Domain Name Server
O Servidor de Nome de Domínio permite que os nomes de domínio sejam transformados em endereços numéricos do tipo IP-Internet Protocol (Protocolo Internet).		

Down
Termo usado para descrever “não em funcionamento”.

Download
Termo utilizado para designar a transferência de um arquivo de um computador remoto para outro.

DTR	
Sigla para Data Terminal Ready; é um sinal RS-232C que faz parte do processo de transmissão de dados.

Duplex	
Um canal de comunicação capaz de carregar sinais em ambas direções.

E-Mail
Sigla para Electronic Mail; um método para enviar mensagens via computador em lugar
do tradicional sistema de correio. Está entre os usos mais populares das comunicações via computador.

Electronic Address	
Endereço Eletrônico. Tanto pode ser o endereço de um usuário ou de um sistema (como em um endereço eletrônico necessário para que a mensagem seja encaminhada diretamente a uma determinada pessoa), ou o endereço de um site.
	
Emote Icons
Veja  smiley.

Encryption	
Criptografia. Um método de codificação de dados para prevenir o acesso não autorizado. Bastante usado na Internet para prevenir as mensagens enviadas via e-mail de serem lidas por estranhos, proteger número de cartão de crédito em operações de compra, etc.

Error Control		
Controle de Erro. Uma variedade de diferentes técnicas com as quais pode-se checar a
confiabilidade dos caracteres ou blocos de dados recebidos ou enviados.

Ethernet
Um tipo de rede local de alta velocidade.

FAQ
Sigla para Frequently Asked Question-Perguntas Mais Frequentes. Você encontrará arquivos FAQ por toda a Internet, desde os newsgroups e FTP até as pages da WWW.

File Server
Servidor. Um computador que armazena arquivos na Internet, tornando-os disponíveis de serem acessados através de várias ferramentas.

Finger
Um programa que mostra os usuários que estão conectados naquele instante em um sistema remoto.

Firewall
É definido assim um sistema de segurança que ajuda a  proteger uma rede privada de crackers e hackers da Internet. É uma máquina com duas interfaces de rede e que é configurada para restringir quais protocolos podem ser usados dentro da rede especificada e quais endereços internos do tipo IP podem ser vistos pelos visitantes.

Flame
Um ataque contra o remetente de uma mensagem abusiva.

Flow Control
Controle de Fluxo. Uma técnica para compensar as diferenças entre os fluxos de entrada e saída de dados do modem.

Forum
Uma área de mensagens nos sistemas CompuServe ou Delphi.

Fragmentation
Fragmentação. O processo pelo qual um datagrama IP é quebrado em pequenos pedaços, de forma a atender os requerimentos de uma determinada rede física.

FreeNet
Um método popular de fornecer acesso gratuito (free) à Internet, dentro dos Estados Unidos. Provavelmente o exemplo mais famoso é Cleveland FreeNet.

FTP
Sigla para File Transfer Protocol-Protocolo para Transferência de Arquivo, que define como os arquivos devem ser transferidos através da Internet.

Full Duplex	
Um canal de comunicação em que o fluxo de informação caminha em ambos os sentidos e ao mesmo tempo.

FYI
Sigla para For Your Information-Apenas para Sua Informação. São informações agrupadas em sub-conjuntos dos RFC.

Gateway	
Um sistema de computação destinado a transferir dados entre redes, que de outro modo, seriam incompatíveis.

GIF
Sigla para Graphic Interchange Format. É um formato para armazenamento de imagens e que foi desenvolvido pelo CompuServe.

Gopher
Um sistema de menus utilizado para explorar a Internet.

GUI
Sigla para Graphical User Interface, que é uma interface que utiliza ícones em forma pictórica para representar comandos.

Hacker
Pessoa que se regozija em invadir sistemas de computação. Normalmente o termo é aplicado a pessoas que agem ilegalmente.

Half Duplex
Um canal de comunicação em que o fluxo de informação caminha em ambos os sentidos mas um de cada vez.

Handshaking	
Troca de sinais que permitem a comunicação entre dois equipamentos e que se destinam a iniciar, ou a manter, os dois em sicronização.

Hayes
Um fabricante de modem responsável pela produção dos primeiros modems de conexão direta bem como pela criação de uma série de comandos para configuração de modems e que se tornou um padrão industrial.		

Header
Cabeçalho. Parte do pacote de dados que precede os dados reais e contém informações sobre o remetente, sobre o destinatário e checagem de erro.

Home Page
A página inicial (ou a primeira página) de um site da WWW. A home page, normalmente, contêm palavras em hiperlink de forma a permitir conexão com outros documentos no mesmo local ou em sites remotos.

Host
Um computador que permite ao usuário se comunicar com outros computadores em uma rede.	

Hostname	
O nome dado a um computador host.

HTML		
Sigla para HyperText Mark-up Language, que é a linguagem padrão usada para produzir os documentos (as pages) disponíveis na World Wide Web.

HTTP		
Sigla para HyperText Transfer Protocol. É usado extensivamente dentro da World Wide Web e é um dos muitos protocolos utilizados na Internet.

Hyperlink
Hiperlink. Palavra em destaque, dentro de um texto, sobre a qual pode-se clicar e se conectar com outro site. É também denominada link.

Hypermedia	
Hipermídia. Uma aplicação multimídia, com links interativos e não sequenciais, programados em hipertexto. É uma combinação das características da multimídia (textos, gráficos, ilustrações, animações, vídeos e sons) e do hipertexto.

Hypertext
Hipertexto. Forma de acesso, não linear, às informações de um banco de dados. Permite acessar, sem nenhuma sequência, uma cadeia de informações.

Internet
Rede de computadores de alcance mundial, conectados entre si usando o protocolo IP.

Internet Society
Um organismo que existe com a função de sustentar a Internet.

IP
Sigla para Internet Protocol-Protocolo Internet, no qual está baseada a troca de dados na Internet.

IRC
Sigla para Internet Relay Chat, que permite a muitos usuários “conversarem” (via teclado) em tempo real através da Internet.

ISDN
Sigla para Integrated Services Digital Network, um sistema que combina voz e serviços digitais de redes em um único meio.

ISN
Sigla para Initial Sequence Number, que é o primeiro número usado em uma conexão TCP.

ITU-T
Sigla para International Telecommunications Union-Telecommunications. Um organismo que produz normas técnicas de telecomunicação e que substituiu o CCITT.

Kermit
Um protocolo de transferência de arquivos.

Kill File
Um arquivo que filtra mensagens postadas por pessoas cujos nomes estão	 nele indicados. Se o nome de uma pessoa consta em sua lista, você nunca mais verá nenhuma mensagem enviada por ela.

LAN
Sigla para Local Area Network-Rede Local, que é uma rede de dados que	serve apenas
uma pequena área.

Leased Line
Linha Dedicada. É uma conexão permanente entre dois sites, o que dispensa a discagem ao se estabeler uma ligação.

LED
Sigla para Light Emitting Diode. É um dispositivo que emite luz quando uma carga elétrica é a ele aplicada. Usado normalmente no painel frontal dos modems com o objetivo de ser um indicador de status.

Line Noise
Ruído de Linha. Problemas de comunicação entre dois computadores causados por
interferências da linha telefônica.

Link
Ver Hyperlink.

listserv
Um sistema automático de distribuição de mensagens.

Local Echo
Eco Local. Todos os dados transmitidos são também enviados para a tela do computador que os está enviando.

Log
Registro de operações. Em comunicação, o termo é utilizado para definir o armazenamento em disco ou em um arquivo de uma sessão online.

Login
O processo de se identificar num sistema online. Geralmente o processo envolve dois passos: o fornecimento do seu username (nome de usuário), seguido do seu password (senha).

Login Name	
O nome de usuário (username) ou nome da sua conta necessário para fins de identificação.

Lurker
Pessoa que lê as informações mas não colabora enviando mensagens aos newsgroups, conferências ou áreas de mensagens. Uma espécie de voyeur eletrônico que gosta de olhar mas não de “colocar a mão na massa”.

Macro
Uma macro é um string ou uma instrução que é substituída por uma pequena informação. Usando uma macro significa que você pode executar uma longa sequência digitando apenas poucas letras.

Mail Gateway
Uma máquina que transfere mensagens entre dois ou mais sistemas e-mail.

Mailing List
Um grupo de discussão onde mensagens são distribuídas via e-mail.

MIDI
Sigla para Musical Instrument Digital Interface, sistema utilizado para conectar instrumentos musicais eletrônicos, tais como sintetizadores, em computadores com objetivo de gravação, edição e programação..
		
MIME
Sigla para Multi-purpose Internet Mail Extensions, um método para interligar códigos binários com e-mail.

MNP
Sigla para Microcom Network Protocol . É um sistema usual de correção de erro em modems.

Mode
Uma condição ou um estado determinado no qual certos equipamentos podem operar.

Modem
Sigla para MOdulator/DEModulator. É um equipamento para converter informações binárias em sinais analógicos que podem ser transmitidos através das linhas normais de voz das empresas telefônicas e que também podem converter de volta os sinais analógicos em dados possíveis de serem lidos pelo computar do outro lado da linha.

Moderator
Pessoa que coordena ou modera uma área de conferência ou mensagem.

Mosaic
Um dos programas gráficos mais comuns usados para acessar a World Wide Web. Foi desenvolvido para rodar em muitas plataformas, incluindo Windows, Amiga, X-Windows e Macintosh.

MPEG	
Sigla para Motion Picture Experts Group. É um grupo de pesquisa da área industrial que desenvolveu normas técnicas para manuseio de imagens de vídeo em computadores. O termo também é utilizado para definir um tipo e compressão de dados para vídeos.

MTU
Sigla para Maximum Transmission Unit. É a maior unidade de dados que pode ser enviada a partir de um determinado sistema.

Net
Termo geralmente usado para designar a Internet.

Netfind	
Um serviço que ajuda a encontrar endereços e-mail de pessoas na Internet.

Net God
Pessoa que adquiriu o grau de “Godlike” (Divindade) dentro da Internet, ou por ter criado serviços, desenvolvido ferramentas ou por causa de sua presença constante dentro da rede.

Net Police
Termo depreciativo aplicado àquelas pessoas que pensam ser seu dever dizer aos demais usuários da Internet como eles devem se comportar no cyberspace.

Net Surfer
Pessoa que “surfa” na Internet, querendo significar, pessoa que vagueia pela Net procurando locais atraentes para visitar, arquivos interessantes para recuperar e pessoas simpáticas para conversar.

Netiquette	
Supostamente a etiqueta de comportamento da comunidade online, como por exemplo, evitar o uso excessivo de menção de textos, evitar o re-direcionamento de mensagens e outros.

Network
Rede. Um grupo de computadores que podem se comunicar entre si.

Newbie	
Pessoa novata num grupo Usenet.

Newsgroups	
Área de mensagem, estruturada por assuntos e que faz parte do Usenet.

NFS		
Sigla para Network File System, que permite o uso de arquivos em máquinas de redes remotas como se eles estivessem numa máquina local.

NIC		
Sigla para Network Information Center.

Node		
Nó. Um computador ligado a uma rede.

NSFNET	
Sigla para National Science Foundation NETwork, que é uma das redes que faz parte da Internet.

Numeric Database		
Base de Dados Numérica. Uma base de dados que contém especificamente números.

Offline
Que não está conectado a um sistema online.

OLE		
Sigla para Object Linking and Embedding; é uma forma avançada de DDE que permite embutir
um arquivo ou programa, como um objeto, em um outro arquivo.
	
Online		
Quando dois computadores estão conectados através de modems.

Packet		
Um pacote de dados.

Parity Bit	
Bit de Paridade. Um dígito de checagem adicionado a uma unidade de informação com
propósitos de checar erros.

Password	
Um conjunto de dados de segurança que é requisitado antes de acessar um sistema online.

Phreaking	
Fazer chamadas telefônicas driblando o sistema de cobrança.

PING		
Sigla para Packet INternet Groper. É um programa usado para testar os endereços Internet para ver se eles existem, se estão ativos, etc.

Pixel		
Cada um dos minúsculos pontos que compõem a imagem na tela do monitor.

Pointer		
Um marcador de arquivo de forma que um sistema online pode se lembrar	quais
mensagens você já leu quando você se desconecta, assim você não precisa ler outra vez as
mensagens já lidas.

Polling	
Conexão com outro sistema para checar e-mail, mensagens e etc.

Port Number	
Computadores que rodam em protocolo TCP/IP podem usar diferentes portas para diferentes serviços. À cada uma dessas portas é alocada um número específico. Serviços locais tendem a ter números de porta mais elevados.

Post		
Mandar uma mensagem, tanto via e-mail ou numa conferência, numa área de mensagem ou newsgroups.

Postmaster	
Pessoa responsável pela correspondência dentro da Internet.

PPP		
Sigla para Point to Point Protocol. Permite a um computador usar o protocolo TCP/IP com uma linha telefônica normal.

Profile		
Um arquivo personalizado. Na maioria das vezes é usado para configurar as preferências individuais de um usuário quando se conecta a um serviço online.

Protocol	
Protocolo. São normas técnicas que regulamentam a transferência de informação entre
computadores. Foi desenvolvida para aumentar a confiabilidade e a rapidez na transferência de dados.

Public	Domain		
Domínio Público. Software disponível para qualquer pessoa sem necessidade de se pagar por isso.

Remote Echo		
Eco Remoto. Tudo que o computador remoto transmite é duplicado na tela do seu próprio computador.

Resumé	
Um arquivo texto contendo informações pessoais sobre o usuário de um sistema online,
normalmente escrito por ele mesmo.

RFC		
Sigla para Request For Comments - Pedido de Comentários. São usados para discussão de temas específicos na Internet.

Router
Roteador. Um sistema de transferência de informação entre duas redes que usam o mesmo protocolo.

Serial Cable	
Cabo Serial. É um cabo utilizado para conectar equipamentos através da porta serial do computador.

Serial Port	
Porta Serial. É a porta que transmite e recebe dados assíncronos. Periféricos, como por exemplo, modems, impressoras e mouses podem ser usados na porta serial.

Server
Servidor. Um computador, ou um software instalado nesse computador, que permite a outros computadores usarem seus recursos.

Service provider	
Provedor de Serviço. Qualquer organização que oferece conexão à Internet, ou partes dessa conexão.

Shareware
Software normalmente disponível como “teste antes de comprar”, sendo que, posteriormente, a versão testada deverá ser comprada e registrada

Signature	
Assinatura. Uma marca pessoal usada para finalizar as mensagens postadas em serviços online. Ela pode variar em tamanho desde uma ou duas palavras até uma ou mais linhas. Também conhecida como sigs.

Site		
Qualquer rede individual ou local que, como um todo, formam a Internet.

SLIP		
Sigla para Serial Line IP. É um protocolo que permite que o computador use o Protocolo Internet através de linhas telefônicas normais.

Smiley		
Um símbolo representando um rosto com sorriso e que é formado por uma sequência de caracteres ASCII. Usado para expressar emoções.

SMTP		
Sigla para Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo usado para transferir e-mail entre
computadores e que faz parte da família do protocolo TCP/IP.

Snail Mail	
Mandar uma correspondência utilizando o tradicional (e demorado) sistema de correios em lugar do rápido e-mail.

Start/Stop Bits	
Bits que são anexados aos caracteres, antes da transmissão, durante um processo de
transferência assíncrona.

SysOp		
Sigla para SYStem Operator. Pessoa que dirige um Bulletin Board System (BBS).

TCP		
Sigla para Transmission Control Protocol, que é um dos protocolos no qual a Internet está baseada.

Teledildonics	
Ato sexual feito por pessoas solitárias, com ajuda de Realidade Virtual, computadores e telecomunicação.

Telnet		
Um protocolo Internet que permite a conexão com outros computadores da rede. Utilizado para a conexão com sistemas remotos para executar pesquisa em bases de dados.

TLA		
Sigla para Three Letter Acronym-Sigla de Três Letras, apesar de muitas vezes aparecer com mais de três letras. É usado para diminuir o volume de caracteres na digitação e aumentar a rapidez na transmissão.

Topic		
Uma subdivisão numa conferência, onde o assunto principal foi subdividido em assuntos mais específicos. Veja também “Conferência”.
		
UNIX		
Sistema operacional normalmente usado na Internet.

Upload		
Enviar um arquivo a partir de seu computador para outro computador remoto.

URL		
Sigla par Uniform Resource Locator, que é uma tentativa de padronização para os endereços na Internet. Muito utilizado em conexões com a WWW.

Usenet		
Um grupo de sistemas que troca informação, faz debates e chat online através da Internet, em forma de newsgroups.

UUCP
Sigla para Unix to Unix CoPy, que é usado para copiar arquivos entre computadores do sistema Unix.

Uuencoder
Um código de codificação para dados binários de forma que possam ser enviados em formato ASCII através de e-mail. É necessário um programa Uuencoder para converter o arquivo ao formato original.

V.21		
Uma norma técnica ITU-T para modems de 300bps.

V.22
Uma norma técnica ITU-T para modems de 2400bps.

V.22bis	
Uma norma técnica ITU-T para modems de 2400bps.

V.23
Uma norma técnica ITU-T para modems que transmitem dados a 75bps e recebem a 1200bps.

V.32		
Uma norma técnica ITU-T para modems de 9600bps.

V.32bis	
Uma norma técnica ITU-T para modems de 14400bps.

V.34		
Uma norma técnica ITU-T para modems de 28800bps.

V.42		
Uma norma técnica ITU-T para correção de erros.

V.42bis
Uma norma técnica ITU-T para correção de erros e compressão de dados.

Veronica
Uma ferramenta Internet que fornece um Gopher em forma de menu para pesquisa de palavras.

Virtual	Communities
Comunidades Virtuais. Termo que descreve comunidades reais mas que existem somente nas redes de computadores. Outro nome para Cyberspace.

Virtual Reality
Uma tecnologia que cria a ilusão de viver num mundo artificial.

WAIS
Sigla para Wide Area Information Servers. Ferramenta da Internet usada para pesquisar bases de dados.

WAN
Sigla para Wide Area Network-Rede de Longo Alcance, em oposição a LAN (Rede Local).

White Page
A lista dos usuários da Internet, acessível através da própria Internet.

Whois		
Um programa da Internet para localizar endereços de e-mail de pessoas de quem se conhece apenas o nome.

Wibble
Mensagens tolas enviadas para as áreas de mensagem, conferências e newsgorups.

World Wide Web
Sistema de informação em hipertexto e que contém além de texto, gráficos, imagens,
sons,vídeos, etc.

WWW
Veja World Wide Web.

zip		
Extensão utilizada para armazenar um arquivo ou grupo de arquivos usando o programa de compressão PKZip.