IPLAN/RJ - 1999
ANALISTA DE SISTEMAS (REDES)

CONHECIMENTOS GERAIS

1-	Um computador com um endereço de 32 bits usa uma tabela de páginas de dois níveis. Os endereços virtuais são divididos em um campo de 9 bits para o primeiro nível da tabela, outro de 11 bits para o segundo nível e um último campo para o deslocamento. O tamanho das páginas é:

a)	2 Kbytes
b)	4 Kbytes
c)	1 Kbyte
d)	8 Kbytes
e)	12 Kbytes

2-	Cinco jobs,  A, B, C, D e E, em batch, chegam ao computador com 1 segundo de intervalo entre eles. Seus tempos de processamento  são estimados em 10, 7, 3, 4 e 5 segundos de CPU, respectivamente. Sendo round-robin a política de escalonamento utilizada, com um  time-slice de 1 segundo, o tempo médio de turnaround desses processos (ignorando overheads de troca de contexto e interrupções e assumindo que um job recém-chegado é colocado no início da fila, ou seja, na frente dos outros) é:

a)	25,5 segundos
b)	13,1 segundos
c)	10,0 segundos 
d)	19,6 segundos
e)	29,0 segundos

3-	Em um sistema monoprocessado, um escalonador  que trabalhe com preempção pode interromper o processo atualmente em execução? Assinale a resposta mais adequada:

a)	Não,  uma vez  de posse da CPU, nenhum processo pode ser interrompido;
b)	Sim, o escalonador interrompe o processo no final do time-slice para ceder a CPU ao próximo processo na fila;
c)	Não diretamente, pois o escalonador é um processo e não pode executar nenhuma instrução a menos que esteja de posse da CPU;
d)	Sim, pois o escalonador é executado em modo privilegiado;
e)	Sim,  pois o escalonador  é responsável pela implementação  da política e precisará interromper o processo em execução.

4-	Um computador tem 8 molduras de página, atualmente ocupadas pelas páginas abaixo. 

Página	Carga	Último acesso
0	123	270
1	231	250
2	101	278
3	145	279
4	123	253
5	109	167
6	132	198
7	143	185

Dados os momentos de carga e último acesso, a próxima página  a ser retirada pela política  least recently used (LRU) é:

a)	5
b)	2
c)	3
d)	6
e)	0

5-	Assinale a afirmativa mais adequada a respeito de fragmentação interna:

a)	É o desperdício de memória fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas segmentados;
b)	É o desperdício de memória fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados;
c)	É o desperdício de memória tanto dentro como fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados, segmentados e em sistemas de partições fixas;
d)	É o desperdício de memória dentro do espaço alocado. Ocorre em sistemas de partições fixas;
e)	É o desperdício de memória dentro do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados.

6-	Os arquivos de saída  de impressão são normalmente colocados num arquivo de spool antes de serem efetivamente impressos. Assinale a justificativa mais adequada:

a)	Porque a impressora não tem capacidade para processar uma linha (ou um caracter) de cada vez; ela só processa o equivalente a uma página por vez;
b)	Porque se a impressora fosse associada ao processo que está gerando a saída, esse processo poderia gerar umas linhas, entrar em loop e prender a impressora indefinidamente;
c)	Porque a controladora não permitiria que o processo prosseguisse antes da conclusão da impressão, o que acarretaria gastos adicionais de CPU pelo processo;
d)	Devido à diferença de velocidade entre a CPU e a impressora: o processo não poderia prosseguir com seu processamento (desperdiçando CPU) enquanto  as linhas de impressão geradas não fossem efetivamente impressas pela impressora (muito mais lenta que a CPU);
e)	Para permitir a independência entre os diversos softwares disponíveis e a impressora: arquivos de spool gerados por softwares diferentes podem ser convertidos pela controladora para o código da impressora física instalada no sistema.

7-	O Pathfinder, aquele tratorzinho que foi passear em Marte, apresentou  “problemas de software”, que provocavam freqüentes reboots no sistema. O problema era a seguinte situação de deadlock: existem três processos rodando, que aqui chamaremos de P1, P2 e P3. P1 tem prioridade alta, P2 tem prioridade média e P3 tem prioridade baixa. O sistema utiliza escalonamento preemptivo com prioridade.  P3 roda com  muito mais freqüencia  que P1 e P2.  P1 e P3 compartilham uma região crítica. Se, quando P1 tenta rodar, a região crítica está alocada a P3, P1 é bloqueado até que  P3 acabe de usar a região crítica.  P2 é um processo que roda muito raramente, mas por longo tempo, quando roda.  Existe também um  watchdog  que verifica quando foi a última vez que P1 rodou. Se P1 não roda há muito tempo, o watchdog  reinicializa o sistema, assumindo que alguma coisa está errada.  O que ocorreu foi que,  devido a alguma característica  marciana, o processo P2 começou a executar mais freqüentemente do que durante os testes. Quando P2 interrompia P3 na região crítica, P1 também ficava impedido de rodar, apesar de ser mais prioritário que P2, devido ao bloqueio da região crítica. Trata-se de um problema de inversão de prioridades. Os analistas de sistemas da NASA poderiam resolver este problema:

a)	diminuindo a prioridade de P2 sempre que P3 estivesse de posse da região crítica.
b)	diminuindo a freqüencia de execução do watchdog;
c)	aumentando a prioridade de P3;
d)	aumentando a prioridade de P3 sempre que ele estivesse de posse da região crítica.
e)	diminuindo a prioridade de P2.

8-	Multiprogramação é:

a)	a capacidade que um computador tem de manter vários programas carregados em memória simultaneamente;
b)	a capacidade que um computador tem de executar vários programas ao mesmo tempo;
c)	a capacidade que um computador tem de compilar vários programas ao mesmo tempo;
d)	a capacidade que um computador tem de editar vários programas ao mesmo tempo;
e)	a capacidade que tem um sistema de computadores, com mais de uma CPU, de executar vários programas ao mesmo tempo.

9-	
Para o sistema de arquivos, a diferença entre o uso do comando rename para mudar o nome de um arquivo e copiar o arquivo antigo em outro, removendo a seguir o antigo, é:

a)	O rename altera a posição do arquivo na tabela de arquivos, enquanto a cópia e remoção não alteram;
b)	O rename é muito mais rápido que a cópia e remoção do arquivo antigo;
c)	O rename não altera a data de criação ou a data da última alteração, enquanto a cópia e remoção alteram as duas datas;
d)	A cópia e remoção serão mais eficientes se o arquivo for muito grande ou houve falta de espaço;
e)	Os dois procedimentos produzem exatamente o mesmo efeito no sistema de arquivos.

10-	A compactação periódica do espaço em disco:

a)	é vantajosa, pois a compactação permitirá que todos os blocos livres fiquem concentrados na mesma região, permitindo que arquivos maiores possam ser criados;
b)	não é vantajosa pois todos os blocos são acessados através da tabela de blocos, sendo irrelevante a sua localização física no disco;
c)	não é vantajosa, pois a compactação “limpa” e rearruma a tabela, consertando eventuais erros, mas a performance geral do sistema não será alterada por compactações freqüentes;
d)	é vantajosa pois a compactação concentrará os blocos utilizados em uma determinada região do disco economizando, assim, tempo de latência;
e)	pode ser vantajosa para o sistema como um todo se, enquanto a compactação é feita, cada arquivo for rearrumado de maneira que todos os seus blocos fiquem consecutivos uns aos outros, sendo possível acessá-lo mais rapidamente.

11-	Considere as referências a páginas de um processo com um conjunto de trabalho (working set) de M molduras de página, inicialmente todas vazias. A seqüência de páginas referenciadas tem tamanho P, com N páginas distintas. Para qualquer algoritmo de substituição de página, os limites superior e inferior (números máximo e mínimo) de substituições possíveis são:

a)	máximo: M, mínimo: P
b)	máximo: P, mínimo: N
c)	máximo: M, mínimo: N
d)	máximo: P, mínimo: M/N
e)	máximo: M/P, mínimo: N

12-	Um processo referencia 5 páginas, A, B, C, D e E na seguinte ordem:
A:B:C:D:A:B:E:A:B:C:D:E
       Para a política first in first out (FIFO) de substituição de página, assumindo-se que a  memória está inicialmente vazia e que existem 4 molduras ocorrerão:

a)	6 page-faults
b)	12 page-faults
c)	8 page-faults
d)	10 page-faults
e)	14 page-faults

13-	Em caso de perda do ponteiro para a lista de blocos livres, para reconstruí-la o sistema operacional:

a)	pode reformatar o disco;
b)	dependerá da existência dessa informação duplicada, por segurança, podendo, então, usar o backup para recuperar a lista de blocos livres;
c)	pode construir um mapa de blocos, marcar todos os ocupados a partir dos diretórios existentes e reconstruir a lista de blocos livres a partir das entradas não marcadas no mapa de blocos;
d)	não poderá ser utilizado, sendo necessário reformatar o disco para que novos arquivos possam ser inseridos;
e)	não poderá ser utilizado. O sistema não tem como recuperar a lista de blocos livres em caso de perda do ponteiro para a lista.

14-	Para otimizar velocidade de acesso, armazenamento e atualização (adição/remoção/alteração) de arquivos cujos dados são atualizados com freqüência e acessados randomicamente o tipo de alocação mais recomendado é:

a)	Alocação usando nós-i;
b)	Alocação com lista ligada usando índice;
c)	Alocação com lista ligada;
d)	Alocação contígua;
e)	Alocação aleatória.

15-	Assinale a informação abaixo  que NÃO é comumente encontrada em diretórios:

a)	Tipo do arquivo;
b)	Data de criação do arquivo;
c)	Tamanho do arquivo;
d)	Ações autorizadas sobre o arquivo;
e)	Senha do usuário dono do arquivo.

16 - A Unidade de Controle (UC) de um certo computador é microprogramada e sua memória de microprogramas contém 1K (1024) microinstruções cada uma com largura (tamanho) de 120 bits. Pode-se dizer que a capacidade total desta memória de controle expressa em bytes é de:

a)	12 K
b)	15 K
c)	10 K
d)	1 K
e)	Não é possível determinar

17 - Sabendo-se que a capacidade total da memória de um certo computador é de 256 Mega bytes (1 Mega = 106) e que ela lê/escreve dados sempre no formato 64 bits a cada acesso, pode-se afirmar que o número mínimo de linhas (bits) com que o processador a endereça é de:

a)	28
b)	20
c)	18
d)	25
e)	Não é possível determinar

18 - O nível mais alto da hierarquia de armazenamento da informação em um computador é ocupado por:

a)	Registros internos de dados do processador;
b)	Memória cache;
c)	Memória principal;
d)	Registros buffers das interfaces de E/S;
e)	Unidades de disco.

19 - O projeto da memória principal de um certo computador consumiu exatamente 80 pastilhas (chips) de memória 16M x 1, ou seja, com organização interna de 16 Mega (1Mega = 106) posições de 1 bit cada. Pode-se afirmar que a capacidade total implementada desta memória foi de:

a)	80 Mega bytes
b)	32 Mega bytes
c)	160 Mega bytes
d)	40 Mega palavras de 16 bits
e)	Indeterminada por insuficiência de dados fornecidos.

20 - Considere os métodos relacionados abaixo

1.	Write-through
2.	Write-back
3.	Totalmente associativo
4.	FIFO (first-in, first-out)
5.	Direto ou totalmente congruente

Os métodos clássicos de mapeamento em memórias cache, ou seja, utilizados para organizar internamente blocos (ou linhas) de dados no cache são:

a)	1 e 2
b)	somente 4
c)	1, 2 e 4
d)	3, 4 e 5
e)	3 e 5

21 - Um certo processador endereça sua memória principal através de uma palavra de endereço de 30 bits. Sabendo-se ainda que este processador dispõe de um cache e que o campo do endereço que vai do bit 02 ao bit 17 (ambos inclusive) é o campo usado para indexação do cache, ou seja, o campo que endereça as posições de entrada do cache, pode-se afirmar que:

a)	o cache tem 64K posições endereçáveis de entrada e é de mapeamento direto;
b)	apenas que o cache tem 64K (1K = 1024) posições endereçáveis de entrada;
c)	o cache tem 64K posições endereçáveis de entrada e é totalmente associativo;
d)	o cache tem capacidade para armazenar um máximo de 64K blocos de dados;
e)	a capacidade do cache é de 64K bytes.

22 - Um computador paralelo é composto por 4 processadores iguais  que compartilham uma única memória principal. Cada um dos 4 processadores possui um cache local, cada um deles exibindo uma taxa média de acertos (hits) em acessos de leitura de 95%. Nessas condições pode-se afirmar que:

a)	a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 5%;
b)	a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 20%;
c)	a taxa de acessos de leitura à memória principal não se altera com a presença dos caches;
d)	a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 80%;
e)	não é possível afirmar nada pois nada foi dito com relação às escritas.

23 - O princípio clássico computacional que rege o funcionamento dos sistemas de memória virtual é conhecido como:

a)	princípio do encapsulamento;
b)	princípio de Parnas;
c)	princípio da localidade de programa ou de referência;
d)	princípio das áreas disjuntas de memória;
e)	double-buffering principle (princípio da bufferização dupla).

24 - Os tempos médios de acesso do cache e da memória principal de um certo computador são respectivamente 10 nseg e  80 nseg (1 nseg = 1 nanoseg = 10-9 do segundo). Sabendo que a taxa de acerto do cache é de 95%, o tempo médio total gasto em 1000 acessos à memória é de:
	
a)	13.5 micro segundos
b)	15 micro segundos
c)	10 micro segundos
d)	7.5 micro segundos
e)	800 micro segundos

25 - Um processador vetorial dispõe de uma estrutura pipeline uniforme para acelerar operações aritméticas em dados. O pipe opera a uma frequência de clock de 80 Mega Hertz. Uma série de 15 tarefas similares submetidas ao pipe é executada em 250 nseg (1 nseg = 10-9 do segundo). Nessas condições, pode-se afirmar que o número de estágios do pipe é:

a)	4
b)	5
c)	8
d)	10
e)	6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26 - Assinale a afirmativa correta em relação a fibras óticas:

a)	Em fibras monomodo usam-se Leds como fonte de luz devido ao custo ser bem menor que um diodo laser;
b)	Fibras monomodo são apropriadas para enlaces óticos cobrindo distâncias além de 50 km;
c)	As fibras multimodo, por permitirem à luz se propagar segundo vários modos, absorvem uma banda passante maior por km que a fibra monomodo;
d)	O efeito de dispersão modal pode acontecer em fibras monomodo;
e)	As fibras óticas não contribuem para o isolamento elétrico em redes locais.

27 - Quando um quadro de dados do protocolo HDLC chega a seu destino, ao invés do receptor  enviar um quadro de controle imediatamente, ele se contém e espera até que a camada de rede envie o próximo quadro. A confirmação é acrescentada ao quadro de dados que está sendo enviado. A técnica de retardar temporariamente as confirmações e enviá-las juntamente com o próximo quadro de dados é conhecida pelo nome de:

a)	Ride
b)	Go-back-n
c)	Otimização
d)	Piggybacking
e)	Retardo

28 - No padrão IEEE 802.3, uma dada estação transmissora deve esperar um certo intervalo de tempo (9,6 s) após o final de transmissão de um quadro e antes de iniciar a transmissão de um novo quadro. Este intervalo de tempo é necessário para:

a)	evitar o monopólio do meio por uma estação ou por um grupo de estações;
b)	reduzir o número de colisões;
c)	permitir uma sincronização de dados mais eficiente;
d)	permitir o uso de repetidores e pontes;
e)	cálculo do CRC visando a detecção de erros.

29 – Em relação a uma rede FDDI, assinale a afirmativa correta:

a)	O temporizador de rotação de token (TRT- Token Rotation timer) de uma rede FDDI determina quanto tempo uma estação pode continuar a transmitir depois de ter adquirido o token ;
b)	FDDI usa transmissão síncrona e codificação NRZ com 4B/5B;
c)	Numa rede FDDI podem existir situações  em que não haja transmissões assíncronas devido  ao excesso de tráfego síncrono;
d)	Um rede FDDI (Fiber Distributed Data Interface) somente pode ser implementada com fibra ótica;
e)	As prioridades em FDDI se aplicam apenas ao tráfego isócrono.

30 - Uma das técnicas para controlar o grande número de pacotes duplicados nos algoritmos de roteamento baseados em flooding (inundação) é inserir um contador no cabeçalho dos pacotes (quando chega a zero implica no descarte do pacote) que é decrementado cada vez que o pacote:

a)	retorne ao nó que iniciou a inundação;
b)	atinge um determinado nó de controle de rede;
c)	atravesse mais de uma vez o mesmo nó;
d)	atinge um dos roteadores de borda;
e)	atravesse cada nó da rede.

31 - Para evitar congestionamentos, é necessário limitar a taxa de pico da rajada de um dos enlaces de saída de um certo roteador, mesmo que para isso a duração da rajada de saída aumente. O mecanismo mais apropriado é:

a)	Go-back-n
b)	Leaky bucket  (balde furado)
c)	Piggybacking
d)	Bit alternado
e)	Controle de jitter

32 - Os Modems atuais já incorporam mecanismos de compressão e correção de erros. Um dos métodos de compressão bastante popular é o MNP5 que utiliza a técnica de codificação Run-length. Esta técnica se baseia no seguinte princípio:

a)	Realiza uma adaptação do tamanho da palavra usada na codificação da diferença entre amostras adjacentes, de acordo com o valor da amplitude;
b)	Explora o efeito de máscara, i.e., um grande componente em uma certa freqüência (sinal tonal forte) impede de escutar as componentes mais fracas situadas ao redor desta, que portanto não necessitam ser codificadas;
c)	Codifica apenas um subconjunto de amostras, sendo que na restituição do sinal é usado um processo qualquer de interpolação para reconstruir as amostras intermediárias (que não foram codificadas);
d)	Substitui amostras repetidas por um único valor e um contador de quantas vezes deve-se repetir este valor;
e)	Compara a amostra atual e a amostra adjacente, sendo que e apenas a diferença entre as amostras é codificada.

33 - O PPP (Point-to-Point Protocol) é um protocolo padrão da  Internet que possui as seguintes características:

a)	Orientado a caracter, síncrono, multiprotocolar e não suporta alocação dinâmica de IP;
b)	Orientado a bit, pode ser síncrono ou assíncrono, multiprotocolar e suporta alocação dinâmica de IP;
c)	Orientado a caracter, pode ser síncrono ou assíncrono, multiprotocolar e suporta alocação dinâmica de IP;
d)	Orientado a bit, síncrono, multiprotocolar e não suporta alocação dinâmica de IP;
e)	Orientado a caracter, síncrono, não é multiprotocolar e suporta alocação dinâmica de IP.

34 - Um usuário deseja que um servidor Windows NT possa ter acesso, como cliente, aos serviços de um servidor de arquivos e de impressoras compatível com o Netware.  O serviço da Microsoft que pode ser instalado no servidor Windows NT para este fim é:

a)	GSNW (Gateway Service for Netware)
b)	MPR (Multi-protocol  Router)
c)	NDS (Netware Directory Services)
d)	NWadmin (Netware Administrator for Windows)
e)	NWuser  (Netware User Administrator)

35 - A Internet está se tornando cada vez mais popular em função dos serviços que são oferecidos, tais como correio eletrônico e acesso a sites da World Wide Web (WWW). O protocolo de rede que deve ser instalado em um servidor Windows NT para que se possa utilizar estes serviços é:

a)	NETBeui
b)	DLC
c)	NWLink
d)	Poll Select
e)	TCP/IP

36 - No Windows NT, o Registry mantêm informações sobre a configuração do sistema. Assinale a  informação abaixo que NÃO é mantida no Registry:

a)	fuso horário e o idioma local;
b)	tabela de rotas IP não persistentes;
c)	informações sobre o hardware;
d)	associação de aplicativo com tipo de arquivo, e vice-versa;
e)	para cada usuário, as configurações da área de trabalho,  tais como cores e papel de parede.

37 - Usando a convenção UNC (Universal Naming Convention) de nomeação, o nome completo da pasta de rede \winnt\system num servidor Windows NT com nome  ServName, é:

a)	\ServName\winnt\system
b)	\\ServName:\winnt\system
c)	\ServName:\winnt\system
d)	\\ServName\winnt\system
e)	ServName:\winnt\system

38 - Os serviços utilizados num servidor Windows NT para converter nomes de máquinas em endereços IP numéricos são:

a)	DNS e WINS
b)	DNS e IIS
c)	WINS e IIS
d)	PPTP e IIS
e)	DNS e PPTP

39 - Para fazer uso do protocolo TCP/IP em um servidor Windows NT, é necessário configurar um endereço IP. Sabendo que a máscara de sub-rede do servidor deverá ser  255.255.255.224, e que a rota default, definida estaticamente, deve apontar para o roteador  200.250.10.33, indique um endereço IP válido na mesma sub-rede que permita utilizar o servidor para navegar pela  Internet:

a)	200.250.10.226
b)	200.250.10.23
c)	200.250.10.40
d)	200.250.10.72
e)	200.250.10.255

40 - A Microsoft oferece junto com o Windows NT diversos aplicativos que auxiliam na administração de redes TCP/IP. Os utilitários que permitem verificar a configuração TCP/IP e administrar a tabela de rotas são, respectivamente:

a)	winipcfg e route
b)	ipconfig e winipcfg
c)	route e netstat
d)	ifconfig e netstat
e)	ipconfig e route

41 - Em redes com grande quantidade de máquinas conectadas, há uma grande dificuldade em gerenciar a atribuição de endereços IP às estações. O protocolo que pode ser utilizado para efetuar a atribuição dinâmica de endereços IP, facilitando a administração da rede, é:

a)	WINS
b)	DHCP
c)	DNS
d)	ARP
e)	NFS

42 - A principal característica do Netware 4.x é o uso do “Netware Directory Services” (NDS). Em relação ao NDS,  NÃO é válido afirmar que este:

a)	permite a um usuário ter acesso a  diversos servidores na rede a partir de ponto único de login;
b)	é um serviço de nomes que associa um nome de objeto com uma entidade física ou lógica da rede, como impressoras ou servidores de arquivos;
c)	substitui o Bindery, usado em versões do Netware anteriores à versão 4;
d)	mantém informações da configuração dos protocolos de rede do servidor Netware;
e)	é um banco de dados global e distribuído que mantém informações sobre os recursos da rede.

43 - Login Scripts são arquivos contendo comandos que configuram o ambiente da estação de trabalho do usuário quando é executado o utilitário Login. Diferentes tipos de Login Scripts  podem ser utilizados em conjunto para definir um ambiente personalizado para os usuários. Identifique os tipos de Login Scripts que podem ser usados no Netware 4.x, na ordem em que são executados:

a)	Login script de rede e de usuário;
b)	Login script de rede, de perfil (profile) e de usuário;
c)	Login script de sistema (container), de perfil (profile) e de usuário;
d)	Login script de sistema (container) e de estação;
e)	Login script de sistema (container) e de rede.

44 - A segurança do sistema de arquivos em um servidor Netware  controla quem tem acesso aos arquivos e diretórios no servidor. Os direitos definem o tipo de acesso que um usuário terá a um arquivo ou diretório. Ao conceder  o direito de Supervisor a um usuário em um diretório, podemos afirmar que:

a)	são concedidos ao usuário todos no direitos ao diretório, seus arquivos e subdiretórios;
b)	não podem ser concedidos outros direitos ao restante dos usuários neste diretório;
c)	um IRF (Filtro de direitos herdados) pode bloquear o direito de Supervisor em arquivos ou subdiretórios deste diretório;
d)	é possível criar arquivos no diretório, não sendo possível, porém, a sua remoção;
e)	é concedido ao usuário o direito de criar usuários que podem ter acesso a este diretório.

45 - Ao instalar uma placa de rede num servidor Netware 4.x associada ao protocolo IPX sem especificar o tipo de frame utilizado, será usado por default, o formato:

a)	Ethernet II
b)	Ethernet 802.3
c)	Ethernet SNAP
d)	Ethernet I
e)	Ethernet 802.2

46 - Para criar um diretório em um sistema UNIX deve ser usado o comando:

a)	create
b)	mkdir
c)	dir
d)	cp
e)	crdir

47 - Observe  a seguinte resposta do comando UNIX “ls -lsg“:

drw-rw-rw-   1 root  daemon   12, 0  Dec  20  1995 fontes

O arquivo acima é do tipo:

a)	Arquivo especial associado a um dispositivo orientado a caracteres
b)	“Link” simbólico
c)	Arquivo comum (sequência de bytes)
d)	Diretório
e)	“Pipe”

48 - O comando UNIX que mostra o nome do diretório corrente de trabalho é:

a)	pwd
b)	dir
c)	show
d)	cat
e)	cd

49 - Após a utilização do comando UNIX “chmod 711 meuarquivo”, a representação da proteção do arquivo meuarquivo será:

a)	rw-rw-rw-
b)	rwxr-xr-x
c)	rwx--x--x
d)	r-x--x--x
e)	rwxrwxrwx

50 - O comando UNIX "mv ../prog.c . " moverá:

a)	o nome do arquivo prog.c no diretório corrente para ".";
b)	o arquivo prog.c para o diretório raiz com o nome de ".";
c)	o arquivo prog.c do diretório anterior ao corrente para o corrente com o nome de ".";
d)	não moverá nada pois falta o nome do arquivo destino;
e)	o arquivo prog.c do diretório anterior ao corrente para o corrente mantendo seu nome.

GABARITO

1-B 2-D 3-C 4-A 5-ANULADA 6-B 7-D 8-A 9-C 10-E 11-B 12-D 13-C 14-A 15-E 16-B 17-D 18-A 19-C 20-E 21-B 22-ANULADA 23-C 24-A 25-E 26-B 27-D 28-A 29-C 30-E 31-B 32-D 33-C 34-A 35-E 36-B 37-D 38-A 39-C 40-E 41-B 42-D 43-C 44-A 45-E 46-B 47-D 48-A 49-C 50-E