IPLAN/RJ - 1999
ANALISTA DE SISTEMAS (UNIX)

CONHECIMENTOS GERAIS

1-	Um computador com um endereço de 32 bits usa uma tabela de páginas de dois níveis. Os endereços virtuais são divididos em um campo de 9 bits para o primeiro nível da tabela, outro de 11 bits para o segundo nível e um último campo para o deslocamento. O tamanho das páginas é:

a)	2 Kbytes
b)	4 Kbytes
c)	1 Kbyte
d)	8 Kbytes
e)	12 Kbytes

2-	Cinco jobs,  A, B, C, D e E, em batch, chegam ao computador com 1 segundo de intervalo entre eles. Seus tempos de processamento  são estimados em 10, 7, 3, 4 e 5 segundos de CPU, respectivamente. Sendo round-robin a política de escalonamento utilizada, com um  time-slice de 1 segundo, o tempo médio de turnaround desses processos (ignorando overheads de troca de contexto e interrupções e assumindo que um job recém-chegado é colocado no início da fila, ou seja, na frente dos outros) é:

a)	25,5 segundos
b)	13,1 segundos
c)	10,0 segundos 
d)	19,6 segundos
e)	29,0 segundos

3-	Em um sistema monoprocessado, um escalonador  que trabalhe com preempção pode interromper o processo atualmente em execução? Assinale a resposta mais adequada:

a)	Não,  uma vez  de posse da CPU, nenhum processo pode ser interrompido;
b)	Sim, o escalonador interrompe o processo no final do time-slice para ceder a CPU ao próximo processo na fila;
c)	Não diretamente, pois o escalonador é um processo e não pode executar nenhuma instrução a menos que esteja de posse da CPU;
d)	Sim, pois o escalonador é executado em modo privilegiado;
e)	Sim,  pois o escalonador  é responsável pela implementação  da política e precisará interromper o processo em execução.

4-	Um computador tem 8 molduras de página, atualmente ocupadas pelas páginas abaixo. 

Página	Carga	Último acesso
0	123	270
1	231	250
2	101	278
3	145	279
4	123	253
5	109	167
6	132	198
7	143	185

Dados os momentos de carga e último acesso, a próxima página  a ser retirada pela política  least recently used (LRU) é:

a)	5
b)	2
c)	3
d)	6
e)	0

5-	Assinale a afirmativa mais adequada a respeito de fragmentação interna:

a)	É o desperdício de memória fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas segmentados;
b)	É o desperdício de memória fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados;
c)	É o desperdício de memória tanto dentro como fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados, segmentados e em sistemas de partições fixas;
d)	É o desperdício de memória dentro do espaço alocado. Ocorre em sistemas de partições fixas;
e)	É o desperdício de memória dentro do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados.

6-	Os arquivos de saída  de impressão são normalmente colocados num arquivo de spool antes de serem efetivamente impressos. Assinale a justificativa mais adequada:

a)	Porque a impressora não tem capacidade para processar uma linha (ou um caracter) de cada vez; ela só processa o equivalente a uma página por vez;
b)	Porque se a impressora fosse associada ao processo que está gerando a saída, esse processo poderia gerar umas linhas, entrar em loop e prender a impressora indefinidamente;
c)	Porque a controladora não permitiria que o processo prosseguisse antes da conclusão da impressão, o que acarretaria gastos adicionais de CPU pelo processo;
d)	Devido à diferença de velocidade entre a CPU e a impressora: o processo não poderia prosseguir com seu processamento (desperdiçando CPU) enquanto  as linhas de impressão geradas não fossem efetivamente impressas pela impressora (muito mais lenta que a CPU);
e)	Para permitir a independência entre os diversos softwares disponíveis e a impressora: arquivos de spool gerados por softwares diferentes podem ser convertidos pela controladora para o código da impressora física instalada no sistema.

7-	O Pathfinder, aquele tratorzinho que foi passear em Marte, apresentou  “problemas de software”, que provocavam freqüentes reboots no sistema. O problema era a seguinte situação de deadlock: existem três processos rodando, que aqui chamaremos de P1, P2 e P3. P1 tem prioridade alta, P2 tem prioridade média e P3 tem prioridade baixa. O sistema utiliza escalonamento preemptivo com prioridade.  P3 roda com  muito mais freqüencia  que P1 e P2.  P1 e P3 compartilham uma região crítica. Se, quando P1 tenta rodar, a região crítica está alocada a P3, P1 é bloqueado até que  P3 acabe de usar a região crítica.  P2 é um processo que roda muito raramente, mas por longo tempo, quando roda.  Existe também um  watchdog  que verifica quando foi a última vez que P1 rodou. Se P1 não roda há muito tempo, o watchdog  reinicializa o sistema, assumindo que alguma coisa está errada.  O que ocorreu foi que,  devido a alguma característica  marciana, o processo P2 começou a executar mais freqüentemente do que durante os testes. Quando P2 interrompia P3 na região crítica, P1 também ficava impedido de rodar, apesar de ser mais prioritário que P2, devido ao bloqueio da região crítica. Trata-se de um problema de inversão de prioridades. Os analistas de sistemas da NASA poderiam resolver este problema:

a)	diminuindo a prioridade de P2 sempre que P3 estivesse de posse da região crítica.
b)	diminuindo a freqüencia de execução do watchdog;
c)	aumentando a prioridade de P3;
d)	aumentando a prioridade de P3 sempre que ele estivesse de posse da região crítica.
e)	diminuindo a prioridade de P2.

8-	Multiprogramação é:

a)	a capacidade que um computador tem de manter vários programas carregados em memória simultaneamente;
b)	a capacidade que um computador tem de executar vários programas ao mesmo tempo;
c)	a capacidade que um computador tem de compilar vários programas ao mesmo tempo;
d)	a capacidade que um computador tem de editar vários programas ao mesmo tempo;
e)	a capacidade que tem um sistema de computadores, com mais de uma CPU, de executar vários programas ao mesmo tempo.

9-	Para o sistema de arquivos, a diferença entre o uso do comando rename para mudar o nome de um arquivo e copiar o arquivo antigo em outro, removendo a seguir o antigo, é:

a)	O rename altera a posição do arquivo na tabela de arquivos, enquanto a cópia e remoção não alteram;
b)	O rename é muito mais rápido que a cópia e remoção do arquivo antigo;
c)	O rename não altera a data de criação ou a data da última alteração, enquanto a cópia e remoção alteram as duas datas;
d)	A cópia e remoção serão mais eficientes se o arquivo for muito grande ou houve falta de espaço;
e)	Os dois procedimentos produzem exatamente o mesmo efeito no sistema de arquivos.

10-	A compactação periódica do espaço em disco:

a)	é vantajosa, pois a compactação permitirá que todos os blocos livres fiquem concentrados na mesma região, permitindo que arquivos maiores possam ser criados;
b)	não é vantajosa pois todos os blocos são acessados através da tabela de blocos, sendo irrelevante a sua localização física no disco;
c)	não é vantajosa, pois a compactação “limpa” e rearruma a tabela, consertando eventuais erros, mas a performance geral do sistema não será alterada por compactações freqüentes;
d)	é vantajosa pois a compactação concentrará os blocos utilizados em uma determinada região do disco economizando, assim, tempo de latência;
e)	pode ser vantajosa para o sistema como um todo se, enquanto a compactação é feita, cada arquivo for rearrumado de maneira que todos os seus blocos fiquem consecutivos uns aos outros, sendo possível acessá-lo mais rapidamente.

11-	Considere as referências a páginas de um processo com um conjunto de trabalho (working set) de M molduras de página, inicialmente todas vazias. A seqüência de páginas referenciadas tem tamanho P, com N páginas distintas. Para qualquer algoritmo de substituição de página, os limites superior e inferior (números máximo e mínimo) de substituições possíveis são:

a)	máximo: M, mínimo: P
b)	máximo: P, mínimo: N
c)	máximo: M, mínimo: N
d)	máximo: P, mínimo: M/N
e)	máximo: M/P, mínimo: N

12-	Um processo referencia 5 páginas, A, B, C, D e E na seguinte ordem:
A:B:C:D:A:B:E:A:B:C:D:E
       Para a política first in first out (FIFO) de substituição de página, assumindo-se que a  memória está inicialmente vazia e que existem 4 molduras ocorrerão:

a)	6 page-faults
b)	12 page-faults
c)	8 page-faults
d)	10 page-faults
e)	14 page-faults

13-	Em caso de perda do ponteiro para a lista de blocos livres, para reconstruí-la o sistema operacional:

a)	pode reformatar o disco;
b)	dependerá da existência dessa informação duplicada, por segurança, podendo, então, usar o backup para recuperar a lista de blocos livres;
c)	pode construir um mapa de blocos, marcar todos os ocupados a partir dos diretórios existentes e reconstruir a lista de blocos livres a partir das entradas não marcadas no mapa de blocos;
d)	não poderá ser utilizado, sendo necessário reformatar o disco para que novos arquivos possam ser inseridos;
e)	não poderá ser utilizado. O sistema não tem como recuperar a lista de blocos livres em caso de perda do ponteiro para a lista.
14-	
Para otimizar velocidade de acesso, armazenamento e atualização (adição/remoção/alteração) de arquivos cujos dados são atualizados com freqüência e acessados randomicamente o tipo de alocação mais recomendado é:

a)	Alocação usando nós-i;
b)	Alocação com lista ligada usando índice;
c)	Alocação com lista ligada;
d)	Alocação contígua;
e)	Alocação aleatória.

15-	Assinale a informação abaixo  que NÃO é comumente encontrada em diretórios:

a)	Tipo do arquivo;
b)	Data de criação do arquivo;
c)	Tamanho do arquivo;
d)	Ações autorizadas sobre o arquivo;
e)	Senha do usuário dono do arquivo.

16 - A Unidade de Controle (UC) de um certo computador é microprogramada e sua memória de microprogramas contém 1K (1024) microinstruções cada uma com largura (tamanho) de 120 bits. Pode-se dizer que a capacidade total desta memória de controle expressa em bytes é de:

a)	12 K
b)	15 K
c)	10 K
d)	1 K
e)	Não é possível determinar

17 - Sabendo-se que a capacidade total da memória de um certo computador é de 256 Mega bytes (1 Mega = 106) e que ela lê/escreve dados sempre no formato 64 bits a cada acesso, pode-se afirmar que o número mínimo de linhas (bits) com que o processador a endereça é de:

a)	28
b)	20
c)	18
d)	25
e)	Não é possível determinar

18 - O nível mais alto da hierarquia de armazenamento da informação em um computador é ocupado por:

a)	Registros internos de dados do processador;
b)	Memória cache;
c)	Memória principal;
d)	Registros buffers das interfaces de E/S;
e)	Unidades de disco.

19 - O projeto da memória principal de um certo computador consumiu exatamente 80 pastilhas (chips) de memória 16M x 1, ou seja, com organização interna de 16 Mega (1Mega = 106) posições de 1 bit cada. Pode-se afirmar que a capacidade total implementada desta memória foi de:

a)	80 Mega bytes
b)	32 Mega bytes
c)	160 Mega bytes
d)	40 Mega palavras de 16 bits
e)	Indeterminada por insuficiência de dados fornecidos.

20 - Considere os métodos relacionados abaixo

1.	Write-through
2.	Write-back
3.	Totalmente associativo
4.	FIFO (first-in, first-out)
5.	Direto ou totalmente congruente

Os métodos clássicos de mapeamento em memórias cache, ou seja, utilizados para organizar internamente blocos (ou linhas) de dados no cache são:

a)	1 e 2
b)	somente 4
c)	1, 2 e 4
d)	3, 4 e 5
e)	3 e 5

21 - Um certo processador endereça sua memória principal através de uma palavra de endereço de 30 bits. Sabendo-se ainda que este processador dispõe de um cache e que o campo do endereço que vai do bit 02 ao bit 17 (ambos inclusive) é o campo usado para indexação do cache, ou seja, o campo que endereça as posições de entrada do cache, pode-se afirmar que:

a)	o cache tem 64K posições endereçáveis de entrada e é de mapeamento direto;
b)	apenas que o cache tem 64K (1K = 1024) posições endereçáveis de entrada;
c)	o cache tem 64K posições endereçáveis de entrada e é totalmente associativo;
d)	o cache tem capacidade para armazenar um máximo de 64K blocos de dados;
e)	a capacidade do cache é de 64K bytes.

22 - Um computador paralelo é composto por 4 processadores iguais  que compartilham uma única memória principal. Cada um dos 4 processadores possui um cache local, cada um deles exibindo uma taxa média de acertos (hits) em acessos de leitura de 95%. Nessas condições pode-se afirmar que:

a)	a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 5%;
b)	a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 20%;
c)	a taxa de acessos de leitura à memória principal não se altera com a presença dos caches;
d)	a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 80%;
e)	não é possível afirmar nada pois nada foi dito com relação às escritas.

23 - O princípio clássico computacional que rege o funcionamento dos sistemas de memória virtual é conhecido como:

a)	princípio do encapsulamento;
b)	princípio de Parnas;
c)	princípio da localidade de programa ou de referência;
d)	princípio das áreas disjuntas de memória;
e)	double-buffering principle (princípio da bufferização dupla).

24 - Os tempos médios de acesso do cache e da memória principal de um certo computador são respectivamente 10 nseg e  80 nseg (1 nseg = 1 nanoseg = 10-9 do segundo). Sabendo que a taxa de acerto do cache é de 95%, o tempo médio total gasto em 1000 acessos à memória é de:
	
a)	13.5 micro segundos
b)	15 micro segundos
c)	10 micro segundos
d)	7.5 micro segundos
e)	800 micro segundos

25 - Um processador vetorial dispõe de uma estrutura pipeline uniforme para acelerar operações aritméticas em dados. O pipe opera a uma frequência de clock de 80 Mega Hertz. Uma série de 15 tarefas similares submetidas ao pipe é executada em 250 nseg (1 nseg = 10-9 do segundo). Nessas condições, pode-se afirmar que o número de estágios do pipe é:

a)	4
b)	5
c)	8
d)	10
e)	6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26 - Assinale a afirmativa correta em relação a comunicação assíncrona:

a)	A finalidade do bit de start na transmissão assíncrona é separar a transmissão de um caracter da transmissão do caracter anterior;
b)	Existência de um bit de start e pelo menos um bit de stop para cada byte transmitido;
c)	Não é necessário o uso de sinal de relógio (clock) na recepção dos dados;
d)	O sinal de relógio usado na recepção é da mesma ordem de grandeza da freqüência de chegada dos bits;
e)	A transmissão é feita bloco a bloco, o tempo entre caracteres consecutivos em um bloco deve ser zero e um caracter de sincronismo é inserido no início de cada bloco.

27 - Assinale a afirmativa correta em relação a fibras óticas:

a)	Em fibras monomodo usam-se Leds como fonte de luz devido ao custo ser bem menor que um diodo laser;
b)	As fibras multimodo, por permitirem à luz se propagar segundo vários modos, absorvem uma banda passante maior por km que a fibra monomodo;
c)	O efeito de dispersão modal pode acontecer em fibras monomodo;
d)	Fibras monomodo são apropriadas para enlaces óticos cobrindo distâncias além de 50 km;
e)	As fibras óticas não contribuem para o isolamento elétrico em redes locais.

28 - Quando um quadro de dados do protocolo HDLC chega a seu destino, ao invés do receptor  enviar um quadro de controle imediatamente, ele pode se conter e esperar até que a camada de rede envie o próximo quadro. A confirmação é acrescentada ao quadro de dados que está sendo enviado. A técnica de retardar temporariamente as confirmações e enviá-las juntamente com o próximo quadro de dados é conhecida pelo nome de:

a)	Piggybacking
b)	Ride
c)	Go-back-n
d)	Otimização
e)	Retardo

29 - No padrão IEEE 802.3, uma dada estação transmissora deve esperar um certo intervalo de tempo (9,6 s) após o final de transmissão de um quadro e antes de iniciar a transmissão de um novo quadro. Este intervalo de tempo é necessário para:

a)	reduzir o número de colisões;
b)	permitir uma sincronização de dados mais eficiente;
c)	evitar o monopólio do meio por uma estação ou por um grupo de estações;
d)	permitir o uso de repetidores e pontes;
e)	cálculo do CRC visando a detecção de erros.

30 - A responsabilidade de retirar uma mensagem transmitida em uma rede anel IEEE 802.5 é da estação:

a)	receptora;
b)	monitora;
c)	servidora;
d)	cliente;
e)	transmissora.

31 – Em relação a uma rede FDDI, assinale a afirmativa correta:

a)	O temporizador de rotação de token (TRT- Token Rotation timer) de uma rede FDDI determina quanto tempo uma estação pode continuar a transmitir depois de ter adquirido o token;
b)	Numa rede FDDI podem existir situações  em que não haja transmissões assíncronas devido  ao excesso de tráfego síncrono;
c)	FDDI usa transmissão síncrona e codificação NRZ com 4B/5B;
d)	Um rede FDDI (Fiber Distributed Data Interface) somente pode ser implementada com fibra ótica;
e)	As prioridades em FDDI se aplicam apenas ao tráfego isócrono.

32 - Uma das técnicas para controlar o grande número de pacotes duplicados nos algoritmos de roteamento baseados em flooding (inundação) é inserir um contador no cabeçalho dos pacotes (quando chega a zero implica no descarte do pacote) que é decrementado cada vez que o pacote:

a)	retorne ao nó que iniciou a inundação;
b)	atinge um determinado nó de controle de rede;
c)	atravesse mais de uma vez o mesmo nó;
d)	atravesse cada nó da rede;
e)	atinge um dos roteadores de borda.

33 - Para evitar congestionamentos, é necessário limitar a taxa de pico da rajada de um dos enlaces de saída de um certo roteador, mesmo que para isso a duração da rajada de saída aumente. O mecanismo mais apropriado é:

a)	Go-back-n
b)	Piggybacking
c)	Leaky bucket  (balde furado)
d)	Bit alternado
e)	Controle de jitter

34 - Suponha que em um dado momento na Internet, alguns datagramas não conseguiram alcançar os seus destinos. Estes datagramas deverão ser descartados de forma a evitar que eles permaneçam na rede indefinidamente. O descarte é baseado:

a)	no campo TTL;
b)	no campo de seqüenciamento;
c)	nos campos de endereço fonte, endereço de destino e de seqüenciamento;
d)	em um controlador de rede;
e)	em um contador no cabeçalho dos pacotes.

35 - Os Modems atuais já incorporam mecanismos de compressão e correção de erros. Um dos métodos de compressão bastante popular é o MNP5 que utiliza a técnica de codificação Run-length. Esta técnica se baseia no seguinte princípio:

a)	Realiza uma adaptação do tamanho da palavra usada na codificação da diferença entre amostras adjacentes, de acordo com o valor da amplitude;
b)	Explora o efeito de máscara, i.e., um grande componente em uma certa freqüência (sinal tonal forte) impede de escutar as componentes mais fracas situadas ao redor desta, que portanto não necessitam ser codificadas;
c)	Codifica apenas um subconjunto de amostras, sendo que na restituição do sinal é usado um processo qualquer de interpolação para reconstruir as amostras intermediárias (que não foram codificadas);
d)	Compara a amostra atual e a amostra adjacente, sendo que e apenas a diferença entre as amostras é codificada;
e)	Substitui amostras repetidas por um único valor e um contador de quantas vezes deve-se repetir este valor.

36 - O serviço RIODATA fornece circuitos privativos de comunicação de dados com modems acoplados nas pontas e é:

a)	indicado para clientes com necessidade variável de transmissão de dados entre pontos fixos e o custo desse serviço independe do tempo de utilização, sendo definido em função da velocidade e da distância;
b)	indicado para clientes com necessidade contínua de transmissão de dados entre pontos fixos e o custo desse serviço independe do tempo de utilização, sendo definido em função da velocidade e da distância;
c)	indicado para clientes com necessidade contínua de transmissão de dados entre pontos fixos e o custo desse serviço depende do tempo de utilização;
d)	indicado para clientes com necessidade variável de transmissão de dados entre pontos fixos e o custo desse serviço depende do tempo de utilização;
e)	indicado para clientes com necessidade contínua de transmissão de dados entre pontos fixos e o custo desse serviço ora depende  ora independe do tempo de utilização.

37 - O PPP (Point-to-Point Protocol ) é um protocolo padrão da  Internet que possui as seguintes características:

a)	Orientado a caracter, síncrono, multiprotocolar e não suporta alocação dinâmica de IP
b)	Orientado a bit, pode ser síncrono ou assíncrono, multiprotocolar e suporta alocação dinâmica de IP
c)	Orientado a bit, síncrono, multiprotocolar e não suporta alocação dinâmica de IP 
d)	Orientado a caracter, pode ser síncrono ou assíncrono, multiprotocolar e suporta alocação dinâmica de IP
e)	Orientado a caracter, síncrono, não é multiprotocolar e suporta alocação dinâmica de IP

38 - Para criar um diretório em um sistema UNIX, deve ser usado o comando:

a)	mkdir
b)	create
c)	dir
d)	cp
e)	crdir

39 - Observe  a seguinte resposta do comando UNIX “ls -lsg“:

drw-rw-rw-   1 root  daemon   12, 0  Dec  20  1995 fontes

O arquivo acima é do tipo:

a)	Arquivo especial associado a um dispositivo orientado a caracteres
b)	“Link” simbólico
c)	Diretório
d)	Arquivo comum (sequência de bytes)
e)	“Pipe”

40 - O comando UNIX que mostra o nome do diretório corrente de trabalho é:

a)	dir
b)	show
c)	cat
d)	cd
e)	pwd

41 - Após a utilização do comando UNIX “chmod 711 meuarquivo”, a representação da proteção do arquivo meuarquivo será:

a)	rw-rw-rw-
b)	rwx--x--x
c)	rwxr-xr-x
d)	r-x--x--x
e)	rwxrwxrwx

42 - O comando UNIX "mv ../prog.c . " moverá:

a)	O nome do arquivo prog.c no diretório corrente para ".";
b)	O arquivo prog.c para o diretório raiz com o nome de ".";
c)	O arquivo prog.c do diretório anterior ao corrente para o corrente com o nome de ".";
d)	O arquivo prog.c do diretório anterior ao corrente para o corrente mantendo seu nome;
e)	Não moverá nada pois falta o nome do arquivo destino.

43 - A linha de  comandos UNIX  "grep pregos fornecedores | sort > fpregos"

a)	Coloca em ordem alfabética  as linhas do arquivo fpregos, mostrando a seguir na tela somente as linhas que contenham as palavras "pregos" e "fornecedores";
b)	Cria um arquivo de nome fpregos, no diretório corrente, cujo conteúdo será o conteúdo do arquivo pregos mais o conteúdo do arquivo fornecedores, em ordem alfabética;
c)	Cria um arquivo de nome fpregos, no diretório corrente, contendo somente as linhas do arquivo fornecedores que contenham a palavra "pregos" , em ordem alfabética;
d)	Imprime o conteúdo dos arquivos pregos e fornecedores ,em ordem alfabética, na impressora identificada pelo nome "fpregos" ;
e)	Cria o arquivo fornecedores, no diretório corrente, contendo as linhas do arquivo fpregos que tenham a palavra "pregos", em ordem alfabética. 

44 - Os endereços IP são divididos em classes. Uma rede classe C pode conter até:

a)	254 máquinas
b)	65534 máquinas
c)	64 máquinas
d)	32 máquinas
e)	1024 máquinas

45 - Um protocolo utilizado pelo administrador de redes para efetuar a configuração dinâmica de endereços IP em estações de trabalho é:

a)	NFS
b)	HTTP
c)	OSPF
d)	SMTP
e)	DHCP

46 - A recuperação remota de mensagens armazenadas num servidor de correio eletrônico pode ser feita com o uso do protocolo:

a)	SNMP
b)	POP
c)	ARP
d)	BOOTP
e)	DNS

47 - Um protocolo de roteamento ainda muito utilizado em redes TCP/IP de pequeno porte é:

a)	HI
b)	PPP
c)	SLIP
d)	RIP
e)	HDLC

48 - O comando HTML usado para inserir a referência a um código Java em uma página Web é:

a)	<APPLET CODE=“MeuCodigo.class”></APPLET>
b)	<JAVASCRIPT></JAVASCRIPT>
c)	<SCRIPT LANGUAGE=“Java” SRC=“MeuCodigo.js” ></SCRIPT>
d)	<APPLET CODE=“MeuCodigo.java”></APPLET>
e)	<APPLET LANGUAGE=“Java” SRC=“MeuCodigo.class” ></APPLET>

49 - O comando HTML 

<INPUT TYPE=“SUBMIT” VALUE=“Sim” > 

exibe um botão na página Web, que quando é acionado:

a)	apresenta uma janela com a palavra “Sim”;
b)	limpa o conteúdo dos campos do formulário;
c)	envia os dados do formulário ao servidor Web;
d)	associa o valor “Sim” ao campo SUBMIT do formulário;
e)	submete o valor “Sim” às rotinas de crítica do navegador Web.

50 - O comando HTML abaixo:

<FRAMESET COLS=20%,*>
<FRAME SRC=“a.html”>
<FRAME SRC=“b.html”>
</FRAMESET>

a)	Divide a janela do navegador em duas colunas com largura fixa, de tamanho 20 e 80 pixels respectivamente;
b)	Divide a janela do navegador em 20 colunas;
c)	Apresenta inicialmente a página Web armazenada em a.html, e após 20 segundos, apresenta a página Web armazenada em b.html;
d)	Simula uma animação através da apresentação das páginas Web armazenadas nos arquivos a.html e b.html;
e)	Divide a janela do navegador em duas colunas com largura relativa ao tamanho da janela.

GABARITO

1-B 2-D 3-C 4-A 5-ANULADA 6-B 7-D 8-A 9-C 10-E 11-B 12-D 13-C 14-A 15-E 16-B 17-D 18-A 19-C 20-E 21-B 22-ANULADA 23-C 24-A 25-E 26-B 27-D 28-A 29-C 30-E 31-B 32-D 33-C 34-ANULADA 35-E 36-B 37-D 38-A 39-C 40-E 41-B 42-D 43-C 44-A 45-E 46-B 47-D 48-A 49-C 50-E