5    Stringhe di inizializzazione Modem

Una 'stringa di inizializzazione' (o 'init string') consiste in una 
successione di comandi comprensibili da parte dei modem: mediante una 
init string viene attivata una serie di opzioni necessarie al 
particolare modem per dialogare correttamente con il POP (punto di 
accesso a Telecom Italia Net) e stabilire la connessione con esso.
Ogni init string inizia con la coppia di caratteri 'AT'; per le linee 
telefoniche italiane (rete PSTN), caratterizzate da tono di centrale 
discontinuo, è praticamente obbligatoria la stringa ATX3, in mancanza
della quale il modem (PSTN) non effettuerà la selezione del numero da 
chiamare: nel caso in cui riscontraste un problema del genere, 
controllate che il vostro modem abbia almeno ATX3 come stringa di 
inizializzazione. In generale una stringa di inizializzazione 
efficace (in luogo della semplice ma essenziale ATX3) è: AT&FX3. 
Essa ripristina la configurazione originale di fabbrica e poi abilita
la selezione anche in assenza di tono continuo.

In Windows 95/98, una volta installato correttamente un modem 
(preferibilmente mediante il suo specifico file descrittore, di 
estensione *.inf) e creata una connessione di Accesso Remoto che 
utilizzi quel modem, è possibile inserire una init-string in questo 
modo:
- fare click col tasto destro sulla icona di Accesso Remoto desiderata
(presente sotto Risorse del computer/Accesso Remoto) e scegliere
'Proprietà' dal menu a tendina presentato.
- Premere il tasto 'Configura', facendo click successivamente sulla
cartella 'Connessione' e, di qui, sul tasto 'Avanzate': la eventuale
stringa va digitata nella riga 'Impostazioni addizionali'.
- In alternativa, alla cartella 'Connessione' si può accedere anche da
Avvio/Impostazioni/Pannello di controllo/Modem/Proprietà.

In Windows NT, una volta installato il modem da 
Avvio>Impostazioni>Pannello di Controllo>Modem 
sulla porta COM desiderata, usando il solito file *.inf fornito dal
costruttore, fare click sul tasto 'Proprietà'
- dalla cartella 'Connessione' 
- click sul tasto 'Avanzate' 
- inserire la stringa nello spazio corrispondente alla voce
'extra setting'. 

Se il file descrittore del modem è stato prodotto specificamente per 
il mercato italiano, non dovrebbero sorgere problemi. In caso 
contrario si può provare ad aggiungere, come descritto, prima ATX3, 
sostituendola (eventualmente) poi con AT&FX3.

In situazioni molto particolari, per garantire il corretto 
interfacciamento tra il modem dell'utente ed il POP da chiamare, 
può essere necessaria una stringa più complessa. 
Sono di seguito suggerite alcune stringhe di inizializzazione
che dovrebbero risolvere (per i modem indicati) eventuali problemi
di connessione a Telecom Italia Net. Esse andranno utilizzate dopo
aver constatato che la semplice AT&FX3 non è sufficiente.

In coda è possibile trovare anche delle stringhe per modem ISDN
(connessione a 64Kbps).

L'elenco è soggetto ad aggiornamento continuo, a seconda di quanto 
comunicato dai vari costruttori che Tin.it sta contattando per garantire 
ai suoi Clienti un accesso senza problemi.
Ricordiamo che eventuali aggiornamenti del manuale saranno disponibili
all'indirizzo Internet: http://how.tin.it/ 

            ****************************** 
            *       - Modem PSTN -       *
            ****************************** 

digicom CCM 44F:
at&fx3

HSP 33.6 De Luxe modem (int.)
at&f&c1&d2w2x3

Modem Trust 33K6:
AT&FE0v1&d2&c1\V2s0=0x3%c1
(file descrittore mdmcomm.inf reperibile presso 
http://www.trust.box.nl)

US Robotics sportster 33.6  Internal:
at&f1 &b1 s40=7 s7=60

US Robotics sportster 33.6 Voice Fax External:
si possono provare, nell'ordine, le stringhe che seguono
at&f1x3
AT&F1X3E1V1&M4&H1&R2&I0&K1S7=60
at&f1 &b1 s40=7 s19=5 s7=60 s10=30 s6=3 x3

In generale, per tutti i modelli Sportster Voice:
AT&F1&B1S40=7S7=60X3
in caso di problemi suggeriamo di effettuare 3 tentativi 
aggiungendo dopo X3 
S32=18
S32=0
S15=128

Per i Modelli Sportster Flash:
AT&F1S40=7X3

Per tutti i modelli a 14400 bps:
AT&F1&B1S7=60X3

Per i modelli Courier:
AT&F1&B1S7=60X3

US Robotics Courier 28.800
at&f1&b1s7=60x3

US Robotics WorldPort PCMCIA v.34 CE:
at&f1x3

US Robotics 28.800
at&f1&b1s40=7s7=60x3s32=18

Zoltrix 33.6 int.
at&f&c1&d2w2x3

56K - STRINGHE PER TUTTI I MODEM
per questi tipi di Modem provate queste stringhe :  
sotto WIN95 
at&fx3+ms=56,1,300,56000,1,0 (preferito se è un Digicom Leonardo o Tiziano)
at&fx3+ms=56,1,300,56000,0,0 (preferito se di marca anonima)  
se il computer risponde con un messaggio del tipo "riprovare in un secondo tempo" oppure "cliccare di nuovo per connettersi" e non arriva alla verifica della User ID e PWD, aggiungere una virgola prima e quattro virgole dopo il numero da comporre. 

Action 14.4  -  modello interno data fax
AT&FX3.

Apple Personal Modem
atf10x3

Cardinal modem:
file descrittori reperibili presso http://www.cardtech.com/ 

Cardinal modem - modello Cardinal modem:
at&fs95=32w1&c1&d2 
at&f&c1&d2&k3s95=1 
at&c1&d2&k3&95w2&w 
at&f+ms=74,1,300,28800&c1&d2            
&FW1&C1&D2&K3S95=32 eventualmente aggiungere   +MS=74,1,300,28800 

Cirrus logic - modello PCMCIA 14.4
AT&F&C1&D2\Q3\N3\J0%C1"H3S7=60  
AT&FX3M1L2 

Compaq - modello 56K
&FX3+MS=56,1,300,46000S91=13

Compaq - modello Presario 33.6 / VSCi modem
AT&FW1&C1&D3\N3\Q3S7=60  Possono presentarsi dei problemi se la vostra linea passa per un centralino.

Creative - modello modem blaster 33.6 e
provata at&fd0&k3\n5s0=0  
at&fd0&k3\n5s0=0

DBTEL - modello 56K
AT%E1   Abilita il controllo di qualita' della linea e l'auto retrain.  
AT%E2   Abilita il controllo di q. della linea e ballback/fallforward.  
AT%E3   Abilita il controllo di q. della linea e l'auto retrain con=20
   aggancio rapido. =20

DBTEL - v 336 re
at&f&c1&d2x3 con i suoi driver 
Su nodo 56Kflex : at&f&c1&d2x3s91=10 e aggiungere 5 virgole dopo il numero.
,,,,, | Funziona anche con:  AT&Fx3l3&C1&D2S7=3D50

Davicom - modello 33.6 P&P int.
AT&FX3E1L1V1&C1&D2S0=0S7=90 

Dex
atx3l1m1s37=12

Digicom - modello SnT 08 ppp internet
AT&D2&C1&S0=0  at&f1  %A2=5

Digicom - modello GIOTTO
Per Windows 98 va bene:  atz&fx3&w;

Digicom - modello   Leonardo - Tiziano 56K
Stringa valida per Leonardo e Tiziano 56K suggerita da digicom 
per forzare il modem a 56K  at+ms=56,1,300,56000,1,0 
Con il suo driver specifico (.inf), va senza stringhe.  

Digicom - modello Leonardo Pcmcia 56K
inserire la stringa AT+MS=56,1,300,56000,1,0 se non si naviga diminuire 
la velocità a 48000 o 50000.   at&fe0q0v1s0=0  o  atzs6=2013x3

Digicom - modello Tiziano 33.6 E
atx3&d2  con at&fx3 visto come modem standard è ok  
Provate anche con AT&F1X3

Digicom - modello Leonardo 33.6 E
at\n3&c1&d2&s0 oppure aggiungere +MS=11,1,28800,28800, (non funziona con le ultime versioni dei driver Digicom)
at\n3&c1&d2&s0 oppure aggiungere +MS=11,1,33600,33600

Digicom - modello Tiziano 56k
at+ms=56,1,300,56000,1,0 driver aggiornati via internet  su impostazione della porta,controllo di flusso inserire hardware
Con un aggiornamento alla flash eprom del modem:  at&fx3+ms=56,1,300,56000,1,0 
at&fx3+ms=56,1,300,56000,0,0    in caso risponda di riprovare più tardi aggiungere quattro virgole dopo il numero.

Digicom - modello Leonardo 28.8 CCM44F PCMCIA
Con il suo driver:  &FE0Q0V1L3S0=0S6=20  
In alternativa  ZE0Q0V1L3S0=0S6=20 cioe' 'Z' al posto di '&F'  
provare anche atzs6=2013x3   
AT&F&C1&D2X3+MS=11,1,300,28800S7=100S91=15 

Digicom - modello Leonardo 14.400 int
ZE0Q0V1L3S0=0S6=20 

Digicom - modello snm31 14.4 E
Visto come modem standard usare stringa:  at&fx3   
(a volte funziona a volte no).  
Att.ne  max DTE Speed=38400   
utilizzare la stringa: at&f&c1&d2&e6%w

Digicom - modello SnT 12 V 120 
at%a2=5

Digicom - modello Leonardo
AT&FX3&C1&D2S11=50 
ATZS6=20L3  
AT&FE0Q0V1&D2&C1&S0S0=0W0S95=4                 

Digicom - modello snm50754
Utilizzare la seguente stringa:  at&f&c1&d2&e6%w

E-Tech Bullet - modello E288MX	 
Fatto riconoscere come modem standard mettendo atx3 come stringa.  
at&fx3&d0s0=0 
AT&F0W2&C1&M0&D2&K3\N3%C3x3S7=60

E-Tech Bullet -	modello PCMCIA-c1414ax	
AT&FX3 &C1 &D2 S0=0 S7=90 S11=60

Fujitsu	 - modello Fujitsu life book k56flex DSVDLT	
Questo modem settato con il suo driver Fujitsu life book k56flex 
DSVDLT ha come stringa: AT&F1X3S91=10 e mettere una virgola prima 
del numero e quattro dopo il numero 
Es: ,numero del POP,,,, o se da un centralino ,0,numero del POP,,,,     

GVC - modello 33.6 E	
ate1q0x3&c1&k3  
at&fx3 funziona (dipende dal driver che viene installato)

Global Village - modello Teleport Platinum
settare  Port Speed: 57600 Flow Control: 
CTS only  AT&F1W1S95=44  AT&F1%C0  AT&F1+MS=74  AT&F1+MS=74%C0  
ATX1 con successo (P.S.: 57600; F.C.: CTS only)! 

Hayes - modello Optima 14400 Fax	
AT&FX3&C1&D2&Q9&K3W2S37=0S38=0S95=46
AT&FX3&C1&D2&K3&Q6
AT&FX3W2C1&D2&K3&Q5S7=60S46=138S48=7S95=47

Hsp - modello 33.6 delux modem	
AT&F&C1&D2W2X3  
AT&FX3&C1&D2S10=255

IBM Mwave - modello 33.6 cheepset	
AT&FX3&C1&D3%C1\N7Q3"H3S7=60 
AT&FX3&C1&D2W1

K56flex	generico	
AT&C0+MS=56,0,32000,56000 
AT&FMS=56  
AT&FMS=56S202=32  
AT&F1MS=56  
AT&F1MS=56S202=32 
AT&F&C1&D2&K3\V1\N3L1S0=0 
AT+MS=56,1,300,52000,0,0    
inserire al posto di 52000 valori piu' bassi in caso di connessione 
non stabile  (Es. 50000, 48000,….) 

Legato	- modello Spinet 56Kbpds Modem	Chipset Rockwell SSD  
Nel manuale riporta:  Stringa per tx dati  at&f&c1&d2w0s95=1h0  
Stringa consigliata per 56K data rate  at%u1 

Microcom - modello QX4232 bis +	
AT&FV1E0&C1&D2\D2&S1V1-O4%L3\N3\J0\V2%C3S7=60X3H0

Microcom - modello deskporte 28.8 i	
at&fw2&k3&d0x4\n3%c2s37=11 solo a 14.4

Motorola - modello Voice Surfer 56k external	
AT&F&C1&D2&K3\V1\N3L1S0=0   
at&f1+ms=56s202=32 
at&f+ms56s202=32 
at&f1+ms=56 
at&f+ms=56  
Con i suoi driver funziona correttamente senza stringa 
Per risolvere prblemi di lentezza abbassare la velocita' con  
AT+MS=56,1,28800,56000,1,0,33600

Motorola - modello pcmcia Select 3	
at&f&c1&d2%c0s7=70x3\

Motorola - modello pcmcia select 2	
at&f&c1&d2%c0s7=70x3

Multitech - modello MT1932ZDX 
con il suo driver e le stringhe:  AT&FX3&C1&D2&RF1&E4  
ATS0=0E1Q0V1X3F1&E4&E14  
ATE1&F&E1&E4&E15S7=60  

Multitech - modello multimodem mt2834bl	
&fx3$mb19200

Packard Bell - modello	14.4 interno	
at&fx3&c1&d2&k3

Pearl - modello internal 28.800	
AT&F &C1 &D2 S37=21

Pearl - modello internal 14.400	
AT&F &C1 &D2 S37=11

Prolink	- modello 14.400 FAX DATA	
AT&F0B0N1%C0%D0%Q6

Rockwell - modello 56K Esterno	
at+ms=56,1,300,56000,1,0

Sidin - modello	Raider 1456 VQE	  
AT+MS=56,1,300,48000 

Sidin - modello	1433 VQH 33.6 Interno	
at&f1x3  
at&fx3&c1&d2&k3

Sidin - modello	Full Featured fax data 56K	  
AT+MS=56,1,300,56000,1,0 
atw2\n3%c2+ms=56,1,46000,56000,1,0 

Sidin - modello 1433 VQE 33.6 Esterno	
at&f1x3  
at&fx3&c1&d2&k3  
at&f1x3w2s91=10

SpeedCom 56 Flex - modello 56Flex	
at&f+ms=3D56,1,300,54000\A3S91=3D15  

Speedcom - modello Interno V34 33.6 High Performance	
at&fx3&h1&r2&b1&c1&d2&m4&k0&a3e1q0v1s32=5mL0   
atf1x3

Supra - modello Express 56k i	
atx3+ms=56,1,300,50000

Supra - modello fax 28.8	
at&fw1&c1&d3&k3&q5\n3%c3s7=60s95=47    
at+ms=v34,0,300,28800 nel caso di  modem a 28800   
at+ms=v34,0,300,33600 nel caso di modem a 33600  
Su Macintosh funziona con at&f1x3

Supra - modello Express 144 I	
AT&F2X3W2&C1&D2&K3&Q5\N3%C3S7=60S95=47  

Modem Supra 144 LC per Mac:  
Speed: 19200 
Controllo di flusso:CTS&RTS Stringa: AT&F1 

Supra - modello Express 28.8	
AT&F1X3  (per Macintosh)  
at&f2w2&c1&d3&k3&q5\n3s7=60    

Sysnet - modello SMF 81 (28.800 bps)	
Inserire la stringa senza alcuna virgola dopo il numero di telefono. 
at&fx3s7=100s91=14s9=1n1 

Taicom	 - modello mu 32s 14.400	
at&fx3s10=100    
aggiungere S7=100 S9=1 N1 S91=10 per connettersi  56K  

Taicom	 - modello 28.8 mr34s	
atx3e1v1m1&c1&d2          
at&fx3&c1&d2s7=60

Taicom	 - modello mr34 s	 
at&fx3&c1&d2s7=60

ThunderCom - modello 336 TV	
AT&F1X3&C1&D0 

ThunderCom - modello MultiCountry est. V34 33.6	 
Atx3    
AT&FX3N0S37=33000 aggiungere anche 3 virgole dopo il numero di telefono.

ThunderCom - modello 288 TV	
&F1X3&C1&D0 

Trust - modello Communicator K56	
AT&FX3S6=2+MS=56,1,36000,38000,L3

Trust - modello Communicator 28.8 E	
at&f&c1&d2x3s10=200          
AT&F&C1&D2S7=100S9=1N1S91=10
AT&F2X3

Trust - modello 33K6	
at&fe0v1&d2&c1\v2s0=0x3%c1    
sopratutto se accompagnata dal suo *.inf 
scaricabile da: http://www.trust.box.nl il file è  "mdmcomm.inf"  

Trust - modello 14,4	
Settandolo come modem standard funziona con la stringa:      
ATX3  ATS0=0E1X3Q1  
at&fe1l1v1x3&c1%d2s0=0s7=90

Trust - modello 28,8	
Con il driver di W95 e la stringa atx3 OK

            ****************************** 
            *       - Modem ISDN -       *
            ****************************** 

Elsa Microlink Isdn/TL V.34:
atb26\n10%p1

Motorola - Modem BitSURFR Pro:
file descrittore mot1116c.inf. 
AT %A2=95 &C1 &D2 @M2=C @M20="password" 
(dove "password" e' la password di accesso a Tin.it)

US Robotics Courier ISDN:
at&f1 *w2 *v2 *p1=numero di telefono del POP Isdn

US Robotics Courier ISDN v34
at&v2=5  

ZyXel Elite 2864I:
(file descrittore MDMZYXEI.ZIP reperibile presso 
http://www.cofax.it/drivers.html)
atb40s118.3=1&o2

Digicom - modello Donatello ISDN
AT$M0&F%A2=5  Stringa data dal servizio tecnico Digicom. 
Se mancano i driver è possibile metterlo come modem standard, 
ma è sconsigliato dalla Digicom. 

Digicom - modello Tintoretto ISDN
AT&F%A2=5  Stringa data dal servizio tecnico Digicom. 
I driver consentiti sono: Tintoretto ISDN PPP, Tintoretto ISDN MLPPP 
Se mancano i driver è possibile metterlo come modem standard, 
ma è sconsigliato dalla Digicom. 

E-Link - modello Isdn Esterno
at\n3%p1

Eicon - Diva TA	Scheda PCMCIA ISDN    
AT%A2=95 selects PPP mode asynch to synch PPP Conversion)  
Modello Esterno: Mettere una "i" davanti al numero in Accesso Remoto 

Microlink - modello ISDN / TL V.34	
ATB26\N10%P1  B26     
Scegliere se usare ISDN o RTG \N10    
HDLC trasparente no error correction  %P1    
Conversione asincrona/sincrona per il protocollo PPP

TAS100H	 - modello 128kb isdn TACARD ISO 9001	
ATB41

TIE - modello Twin Box	
AT%P1&G2\N10

Trust - modello comunicator isnd 128i	
viene visto come: trust btx modem (vedere 
maggior informazioni al sito http://www.trust-site.com/trust/default.asp)

Trust - ISDN	
AT\N3