®üpﬂs†el‡87WD W88CD89MD98Non'foac
99 sBan't loasoursPityE my rity esOSy Sisoo fs ROM
103 32BitMbootg  32-on 24-sys
200 us chobetween hOoi betwengsFdQuiowto ExitToS, turn if nc
32767Er galro(cat-a DSAT)General   t  ddstcd ndr  aadarh orpaul M t u00CoDEEFF
ceerinlllonFnortsestys
1
2 C R o s0102CaDoOrPaReShbiche elemenesffhehiicldm odrerrsStateutwiwn*8&:6⇧(,Ö∑ÄH(,Ö∑Ä(,ÖZÖT<t⌃zf/⇧≠H?Â|.DP⌃~h/~DRv@hBÑx Lv rO/zd22``/$^ÜVäX\@⌃0td?iJlÇ<F$PÄànM">b./jNàrLnôR.4 p≈Op4|?Tf/ÄBEj0NÖ⌃0b4">2o