Modem Skyconnect 33.600 V.34+ 
Der Himmelstürmer unter den Modems -
für rasante analoge Verbindungen!
Mit der neuartigen V.34+ Technologie schafft das Skyconnect eine der schnellsten analogen Verbindungen. Es bietet rasante 33.600 bit/s zum sagenhaft günstigen Preis. Mit einer effektiven Übertragungsrate von 115.200 bit/s (mit Kompression) erreichen Sie in kürzester Zeit atem-
beraubende Geschwindigkeiten und hängen jeden Konkurrenten ab.

Im Komplettpaket inklusive
Die T-Online-Software
Genießen Sie die ganze multimediale Wunderwelt von T-Online -
der Decoder im neuen Kit-Standard macht´s möglich. Und mit dem Netscape Navigator 2.01 in deutscher Version haben Sie die optimale Ausstattung, um das weltweite Internet mit seinen unendlichen Möglichkeiten zu erforschen. Natürlich ist in der T-Online-Software auch gleich das passende eMail-Programm integriert, so daß Sie in Sekundenschnelle Nachrichten in die ganze Welt versenden können.

Der Btx Tuner - exklusiv von 1&1
Mit der nützlichen Homebanking-Funktion wird die Kontoführung von zuhause aus zum Kinderspiel. Sie rufen Ihre Kontostände ab, tätigen Überweisungen, verwalten Ihre Konten... 
- einfach per Mausklick.
Im digitalen Notizbuch stellen Sie wichtige Btx- und Btx plus- Adressen übersichtlich zusammen.

Der ballOON Telecom Manager Plus
Mit ballOON haben Sie Ihren PC und die gesamte Welt der Telekommunikation fest im Griff Sie versenden und empfangen Faxe und übertragen Daten von einem Rechner zum nächsten und können sogar von außerhalb Funktionen Ihres Rechners über die Telefonleitung fernsteuern! Mit dem ballOON Telecom Manager Plus und dem Skyconnect 33.600 wird Ihr Rechner auf Wunsch zu einem vollwertigen Anrufbeantworter.

Leistungsdaten Skyconnect 33.6
Übertragungsgeschwindigkeit  bis 33.600 bit/s nach V.34+, mit Datenkompression bis 115.200 bit/s, Datenkompression nach MNP 5 und V.42bis, Fehlerkorrektur nach MNP 1-4 und V.42, 
Speicher für 4 Telefonnummern, 
Fax-Funktion senden, empfangen (Gruppe 3 nach V.29, V.27ter und V.17 mit 14.400 bit/s), 
mit Voicefunktion über Soundkarte

Lieferumfang
-	Komplettsoftware für Windows 			T-Online-Software 1.2, 1&1 Btx Tuner, 		ballOON Telecom Manager Plus. 
-	Externes Netzteil
-	Serielles Anschlußkabel, ca. 1,50 m
-	N-kodiertes Kabel für Telefondose TAE 3, ca. 2 m 	(5 m Verlängerungskabel optional für 9,60 DM)
	Deutsche Installations- und Bedienungsanleitung
-	F-auf-NFN-Adapter für Telefondose TAE 1 		(optional für DM 12,40)

Systemvoraussetzungen
Windows 386 DX 40-Prozessor,
4 MB RAM, DOS 3.3, Win 3.1 oder
Windows ´95