Il est possible d'obtenir un dŽcoupage par de simples profils extrudŽs qui sont ensuite soustraits au modle. Ils peuvent tre copiŽs de manire circulaire ou rectangulaire.