“Schritt für Schritt”-Anleitung

So basteln Sie sich für die Hauptplatine FIC PA 2007 eine spezielle Steckbrücke, die der Platine eine CPU-Spannungsversorgung von 2,2 Volt ermöglicht.

Schritt 1:
Bauen Sie ein nicht benötigtes zweipoliges Anschlußkabel (Bild 1) - etwa vom Reset- oder Turboschalter - aus oder besorgen sich eine entsprechende Steckverbindung im Fachhandel.

Bild 1: Der Stecker (grünes Feld) des zweipoligen Kabels - hier für den Reset-Schalter - läßt sich ideal in eine modifizierte Steckbrücke umwandeln

Schritt 2:
Durchtrennen Sie beide Drähte drei Zentimeter oberhalb des Steckers, und entfernen Sie an den Schnittflächen die Plastikisolierung (Bild 2). 

Bild 2: Mit einer Zange entfernen Sie problemlos die Plastikisolierung der Kabel

Schritt 3:
Verbinden Sie die beiden Drähte mit einem 47K Ohm Widerstand (Bild 3).

Bild 3: Mit einem Lötkolben fügen Sie schnell die beiden Kabel mit dem Widerstand zusammen

Schritt 4:
Setzen Sie die modifizierte Steckbrücke auf VR 11-12 (alle anderen VR-Steckplätze bleiben frei). Jetzt liefert die Hauptplatine 2,196 Volt Kernspannung und Ihr K6-2 sollte stabil arbeiten.