{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Configuração","Cálculo","Materiais"],"not_rendered":{"images":6,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Configuração","index":0,"n_rows":44,"n_cols":15,"rows_kept":44,"merged":[[1,3,2,11],[3,0,6,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                          ROTEIRO PARA CÁLCULO QUANTITATIVO DE MATERIAIS"]
[{"$nulls":3},"Rua Marechal Floriano, 1391 - Centro - Palmas - PR        Fone: (46) 263-1881 -          e-mail: marini@mait.com.br"]
[]
["INSTRUÇÕES: Esta planilha representa as configurações dos tamanhos das peças e quantidades de materiais. Você pode personalizar isto de acordo com sua obra. Os valores que podem ser personalizados estão nas células em verde. Coloque nestas células os valores que se aplicam em sua obra e passe para a planilha Cálculo"]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Quantidades simplificadas dos materiais mais"]
["Parâmetros para Cálculo Quantitativo de Materiais de Construção",{"$nulls":12},"vendidos na Marini Materiais de Construções"]
["Os parâmetros abaixo servem simplesmente para um cálculo aproximado das quantidades"]
["de materiais em pequenas edificações. As corretas quantidades a serem usadas somente "]
["poderão ser obtidas mediante projeto de engenharia com responsável técnico qualificado."]
[]
["Argamassa Assentamento Tijolos","Espessura(cm)=",{"$nulls":3},1.5,{"$nulls":7},"Areia p/ assentamento 6F 1/2 vez (m3/m2)",{"v":0.016416675000000002,"d":"0.0164"}]
["Argamassa Cal-Areia,Cal Virgem/m3","A(m3) =",null,0.8,"CV(sc) =",null,14,{"$nulls":6},"Areia p/ assentamento 6F 1 vez (m3/m2)",{"v":0.0241758,"d":"0.0242"}]
["Argamassa Cal Fino-Cal Fino/m2","CF(sc) =",null,0.12,{"$nulls":9},"Areia p/ assentamento 4F (m3/m2)",{"v":0.021262725,"d":"0.0213"}]
["Argamassa Cimento-Areia,Cimento/m3","A(m3) =",null,1.1,"C(sc) =",null,9,{"$nulls":6},"Areia p/ chapisco (m3/m2)",{"v":0.0055000000000000005,"d":"0.0055"}]
["Argamassa Colante","Rendimento (kg/m2)=",{"$nulls":4},4,{"$nulls":6},"Areia p/ chapisco + reboco (m3/m2)",{"v":0.029700000000000004,"d":"0.0297"}]
["Argamassa Mista-Areia,Cimento,Cal / m3","A(m3) =",null,1.1,"C(sc) =",null,4,"Cal(sc) =",null,10,{"$nulls":3},"Argamassa Colante (sc/m2)",0.2]
["Baldrames - Dimensões médias","L1(cm)=",null,15,"L2(cm)=",null,30,{"$nulls":6},"Cal Fino (sc/m2)",0.12]
["Chapa Fibroc. 5/6 mm- Dimensões úteis","L(m)=",null,"L-0,2","C(m)=",null,{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":6},"Cal p/ assentamento 6F 1/2 vez (sc/m2)",{"v":0.1492425,"d":"0.1492"}]
["                            Ângulo          Fator","Dada a altura da cumeeira",{"$nulls":11},"Cal p/ assentamento 6F 1 vez (sc/m2)",{"v":0.21977999999999998,"d":"0.2198"}]
["Planos                 15º                  1,04",{"$nulls":12},"Cal p/ assentamento 4F (m3/m2)",{"v":0.1932975,"d":"0.1933"}]
["Inclinados           20º                  1,06","   L =    (b+C)2 + (H)2",{"$nulls":11},"Cal p/ reboco (sc/m2)",0.22]
[{"$nulls":13},"Cimento p/ assentamento 1/2 vez (sc/m2)",{"v":0.059697,"d":"0.0597"}]
["                           25º                  1,10",{"$nulls":12},"Cimento p/ assentamento 1 vez (sc/m2)",{"v":0.08791199999999999,"d":"0.0879"}]
["                           30º                  1,16",{"$nulls":12},"Cimento p/ assentamento 4F (m3/m2)",{"v":0.077319,"d":"0.0773"}]
["Chapa Fibroc. 4 mm- Dimensões úteis","L(m)=",null,2.2,"C(m)=",null,0.45,{"$nulls":6},"Cimento p/ chapisco (sc/m2)",0.045]
["Chapisco - Arg. Areia e Cimento","Espessura(cm)=",{"$nulls":3},0.5,{"$nulls":7},"Cimento p/ chapisco + reboco (sc/m2)",0.133]
["Cintas - Dimensões médias","L1(cm)=",null,12,"L2(cm)=",null,20,{"$nulls":6},"Concreto - Baldrames/Vigas (m3/m)",0.045]
["Concreto - Quant. Areia,Brita,Cimento/m3","A(m3) =",null,null,1," B(m3) =",null,1," C(sc) =",null,7,null,null,"Concreto - Cintas (m3/m)",0.024]
["Contrapiso","Espessura(cm)=",{"$nulls":3},8,{"$nulls":7},"Concreto - Sapatas (m3/um)",{"v":0.16000000000000003,"d":"0.16"}]
["Estacas broca","Est/m2 térreo=",{"$nulls":3},0.25,"Compr. médio (m)=",{"$nulls":3},5,null,null,"Ferro 4.2 para estribo de Baldrames (m/m)",4.3]
["Estribos Baldrame","Dimens(cm) =",null,null,"12x28",null,"Espaçamento(cm)=",{"$nulls":3},20,null,null,"Ferro 4.2 para estribo de Cintas (m/m)",2.95]
["Ferros (bitolas mais comuns)","Vigas/Baldr. =",null,null,"5/16\"","Cintas =",null,"1/4\"","Sapatas =",null,"4.2",null,null,"Ferro 4.2 por Sapata (m/unid)",{"v":11,"d":"11.0"}]
["Lajes Premoldada Mista","Espess capa(cm)=",{"$nulls":3},4,"Dens aço(kg/m2)=",{"$nulls":3},1.55,null,null,"Telha de Barro (un/m2)",{"v":16.977928692699493,"d":"17"}]
["Pilares Concreto- Dimensões médias","C(cm)=",null,280,"L1(cm)=",null,12,"L2(cm)=",null,20,{"$nulls":3},"Tijolo 6 furos 1/2 vez (un/m2)",{"v":33.333333333333336,"d":"33"}]
["Reboco - Arg. Areia, Cimento e Cal","Espessura(cm)=",{"$nulls":3},2.2,{"$nulls":7},"Tijolo 6 furos 1 vez (un/m2)",{"v":47.61904761904762,"d":"48"}]
["Sapatas - Dimensões médias","L(m)=",null,0.8,"H(m)=",null,0.2,{"$nulls":6},"Tijolos 4 furos (un/m2)",{"v":32.6530612244898,"d":"33"}]
["Telha Francesa e Colonial - Dimens. Úteis","L(m)=",null,19,"C(m)=",null,31]
["Telhado  - Madeiramento","Quant. m3/m2 de telhado=",{"$nulls":4},0.03]
["Tijolos 6 furos - Dimensões","L(cm)=",null,{"v":13.5,"d":"14"},"C(cm)=",null,{"v":18.5,"d":"19"},"H(cm)=",null,9]
["Tijolos 4 furos - Dimensões","L(cm)=",null,11,"C(cm)=",null,23,"H(cm)=",null,11]
["Vigas em concreto - Dimensões médias","L1(cm)=",null,12,"L2(cm)=",null,30,{"$nulls":6},"Produzido por Eng. Civil: JERRI ADRIANI MARINI"]
["L= Lado; C= Comprimento; H= Altura; b= Beiral",{"$nulls":12},"FONE: (46) 263-1881"]

{"sheet":"Cálculo","index":1,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"merged":[[1,3,2,6],[3,0,4,5],[5,0,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ROTEIRO PARA CÁLCULO QUANTITATIVO DE MATERIAIS"]
[{"$nulls":3},"Rua Marechal Floriano, 1391 - Centro - Palmas - PR        Fone: (46) 263-1881 - e-mail: marini@mait.com.br"]
[]
["INSTRUÇÕES: Digite nas células em amarelo as quantidades dos elementos referidos e passe para a planilha \"Materiais\""]
[]
["Os cálculos aqui realizados servem simplesmente para um cálculo aproximado das quantidades de materiais em pequenas edificações. As corretas quantidades a serem usadas somente poderão ser obtidas mediante projeto de engenharia com responsável técnico qualificado."]
[]
["FUNDAÇÕES",null,"SAPAT.",null,"VIGAS BALDRAME",null,"M. LIN."]
["1- Brita",{"v":0,"d":"0.0"},"m3",null,"1- Brita",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
["2- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3",null,"2- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
["3- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc",null,"3- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc"]
["4- Ferro 4.2",{"v":0,"d":"0.0"},"br",null,"4- Ferro de estribo",{"v":0,"d":"0.0"},"br"]
[{"$nulls":4},"5- Ferro longitudinal (4 br)",{"v":0,"d":"0.0"},"br"]
["PILARES DE CONCRETO",null,"UNID."]
["1- Brita",{"v":0,"d":"0.0"},"m3",null,"PISOS SOBRE O SOLO",null,"M2"]
["2- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3",null,"1- Brita",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
["3- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc",null,"2- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
["4- Ferro de estribo",{"v":0,"d":"0.0"},"br",null,"3- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc"]
["5- Ferro longitudinal (4 br)",{"v":0,"d":"0.0"},"br"]
[]
["ALVENARIA",{"$nulls":3},"VIGAS",null,"M. LIN."]
["1- Tijolo 1/2 vez",null,"M2",null,"1- Brita",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
[null,0,"unid",null,"2- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
["2- Tijolo 1 vez",null,"M2",null,"3- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc"]
[null,0,"unid",null,"4- Ferro de estribo",{"v":0,"d":"0.0"},"br"]
["3- Tijolo a vista",null,"M2",null,"5- Ferro longitudinal (4 br)",{"v":0,"d":"0.0"},"br"]
[null,0,"unid"]
["7- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3",null,"CINTAS ",null,"M. LIN."]
["8- Cal Virgem",{"v":0,"d":"0.0"},"sc",null,"1- Brita",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
["9- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc",null,"2- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
[{"$nulls":4},"3- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc"]
["CAPA P/ LAJE PREMOLD.",null,"M2",null,"4- Ferro de estribo",{"v":0,"d":"0.0"},"br"]
["1- Brita",{"v":0,"d":"0.0"},"m3",null,"5- Ferro longitudinal (4 br)",{"v":0,"d":"0.0"},"br"]
["2- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
["3- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc",null,"CHAPISCO",null,"M2"]
["4- Ferro de estribo",{"v":0,"d":"0.0"},"br",null,"1- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
[{"$nulls":4},"2- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc"]
["ESCADAS DE CONCRETO",null,"M3"]
["1- Brita",{"v":0,"d":"0.0"},"m3",null,"REBOCO",null,"M2"]
["2- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3",null,"1- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3"]
["3- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc",null,"2- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc"]
["4- Ferro 4,2",null,"br",null,"3- Cal Virgem",{"v":0,"d":"0.0"},"sc"]
["5- Ferro 1/4\"",null,"br"]
["6- Ferro 5/16\"",null,"br",null,"TELHADO",null,"M2"]
[{"$nulls":4},"1- Telha francesa ou Colon.",{"v":0,"d":"0.0"},"unid"]
["CAL FINO",null,"M2",null,"2- Telha fibrocimento 4 mm",null,"unid"]
["1- Cal fino",{"v":0,"d":"0.0"},"sc",null,"3- Chapa 5/6 mm 1,83",null,"unid"]
[{"$nulls":4},"4- Chapa 5/6 mm 2,13",null,"unid"]
["FORROS",null,"m2",null,"5- Chapa 5/6 mm 2,44",null,"unid"]
["1- Em PVC",0,"m2"]

{"sheet":"Materiais","index":2,"n_rows":49,"n_cols":7,"rows_kept":49,"merged":[[1,4,2,5],[3,0,4,5],[5,0,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ROTEIRO PARA CÁLCULO QUANTITATIVO DE MATERIAIS"]
[{"$nulls":4},"Rua Marechal Floriano, 1391 - Centro Palmas - PR     Fone: (46) 263-1881            e-mail: marini@mait.com.br"]
[]
["INSTRUÇÕES: Aqui estão os materiais calculados a partir da planilha anterior. Preencha as demais células em amarelo e encaminhe para Marini Bem Viver para fazer um orçamento."]
[]
["Os cálculos aqui realizados servem simplesmente para apresentar quantidades aproximadas dos materiais utilizados em pequenas edificações. As corretas quantidades a serem usadas somente poderão ser obtidas mediante projeto de engenharia com responsável técnico qualificado."]
[]
["MATERIAIS CALCULADOS",{"$nulls":3},"REVESTIMENTOS DE PISOS"]
["1- Brita",{"v":0,"d":"0.0"},"m3",null,"1- Cerâmica",null,"m2"]
["2- Areia",{"v":0,"d":"0.0"},"m3",null,"2- Piso Laminado",null,"m2"]
["3- Cimento",{"v":0,"d":"0.0"},"sc",null,"3- Decorflex",null,"m2"]
["4- Ferro 4.2",{"v":0,"d":"0.0"},"br",null,"4- Paviflex",null,"m2"]
["5- Ferro 1/4\"",{"v":0,"d":"0.0"},"br",null,"5- Forração",null,"m2"]
["6- Ferro 5/16\"",{"v":0,"d":"0.0"},"br",null,"6- Carpete",null,"m2"]
["1- Tijolo 6 furos vez",{"v":0,"d":"0.0"},"m2",null,"7- Argamassa de assentamento",null,"sc"]
["3- Tijolo a vista",{"v":0,"d":"0.0"},"m2",null,"8- Rejunte",null,"kg"]
["8- Cal Virgem",{"v":0,"d":"0.0"},"sc",null,"9- Rodapés em cerâmica",null,"unid"]
["1- Telha francesa ou Colon.",{"v":0,"d":"0.0"},"unid"]
["2- Telha fibrocimento 4 mm",{"v":0,"d":"0.0"},"unid",null,"REVESTIMENT. NA PAREDE"]
["3- Chapa 5/6 mm 1,83",{"v":0,"d":"0.0"},"unid",null,"1- Azulejos",null,"m2"]
["4- Chapa 5/6 mm 2,13",{"v":0,"d":"0.0"},"unid",null,"2- Pastilhas cerâmicas",null,"m2"]
["5- Chapa 5/6 mm 2,44",{"v":0,"d":"0.0"},"unid",null,"3- Argamassa colante",null,"sc"]
["1- Cal fino",{"v":0,"d":"0.0"},"sc",null,"4- Rejunte",null,"kg"]
["1- Forros em PVC",0,"m2"]
[]
["APARELHOS SANITÁRIOS",{"$nulls":3},"INST. HIDRÁULICAS"]
["1- Lavatório com Coluna",null,"unid",null,"1- Tubos",null,"br"]
["2- Vaso Sanitário",null,"unid",null,"2- Conexões",null,"unid"]
["3- Válvulas de descarga",null,"unid"]
["4- Metais sanitários",null,"unid"]
["5- Caixas de descarga",null,"unid"]
["6- Duchas e Chuveiros",null,"unid",null,"INST. DE ÁGUA QUENTE"]
["7- Armário com espelho",null,"unid",null,"1- Tubos",null,"br"]
["8- Caixas d'água",null,"unid",null,"2- Conexões",null,"unid"]
["9- Aquecedore a gás",null,"unid",null,"3- Isoladores",null,"unid"]
[]
["ESQUADRIAS",null,"unid"]
["1- Janelas",null,"unid"]
["2- Janelas banheiro",null,"unid"]
["3- Portas internas",null,"unid",null,"INST. ELÉTRICAS"]
["4- Portas externas",null,"unid",null,"1- Fios",null,"m"]
[{"$nulls":4},"2- Disjuntores",null,"unid"]
[{"$nulls":4},"3- Interruptorres",null,"unid"]
["PINTURA",{"$nulls":3},"4- Tomadas",null,"unid"]
["1- Fundo",null,"gl"]
["2- Tintas",null,"gl"]
["3- Vernizes",null,"gl"]
["4- Texturizada",null,"gl"]
["5- Massa corrida",null,"gl"]