4   Kit Tin.it per Windows 3.x

Requisiti minimi di Sistema:
- Memoria RAM: 8 Mb minimo (preferibili 16Mb)
- Processore: 486, clock consigliato 66 MHz
- Scheda video impostata a 256 colori 

4.1 - Installazione del kit (Internet Explorer)

- AVVERTENZA per gli utenti che hanno una scheda LAN installata
e/o una precedente versione di Internet Explorer residente sul 
proprio PC: 
si consiglia, prima di avviare l'installazione del software di 
connessione/navigazione, di prendere visione
della sezione 'Soluzione a possibili problemi' (file 'FAQ_win3x.txt') del presente   manuale.

- L'installazione del software di navigazione parte facendo 
doppio click da File Manager sull'icona di programma
'iesetup.exe' contenuta nella cartella WIN_31 del CD. Prima di fare ciò, è       consigliabile chiudere  eventuali altre applicazioni aperte.
Se non disponete del CD Telecom Italia Net, ma il software Tin.it
si trova all'interno di una cartella di un CD contenente altre 
applicazioni, cercate ed aprite la cartella 'WIN_31' nella directory
dedicata a Tin.it.

- Dopo aver letto ed accettato i termini del contratto Microsoft e 
terminata l'estrazione dei file di installazione, segue la richiesta
di selezione della directory principale in cui
il kit verrà installato: consigliamo di non cambiare il default
(ciò faciliterà l'individuazione della posizione dei file in 
caso di necessità).

- Alla proposta di scelta tra 'Installazione completa' e 
'Installazione Personalizzata', scegliere 'Completa' a meno che non
si desideri disabilitare l'installazione di qualcuna delle componenti
(elencate in caso di scelta diversa). 

- Una volta scelto il nome del gruppo in cui verranno disposte le 
icone del kit, verrà effettuata la copia dei file al termine della 
quale sarà presentata una successione di maschere che
consentiranno di impostare correttamente le proprietà della
chiamata (frequenza se chiamate abitualmente da un telefono a
tastiera, impostazione di eventuale cifra per raggiungere una 
linea esterna, ...) e di installare il modem: consultate a riguardo
la sezione 'Soluzione a possibili problemi' (file 'FAQ_win3x.txt') del presente     manuale.

- Riavviate quando richiesto. Una volta nuovamente in Windows,
fate doppio click sull'icona 'Connessione Guidata': da una pagina
di benvenuto sarà possibile partire con la procedura di 
registrazione a Tin.it oppure uscire (tasto 'Fine') e costruire un
accesso con parametri di connessione già in vostro possesso.

Nel caso in cui effettuiate la chiamata da un derivato di 
centralino, ricordate, prima di effettuare qualsiasi connessione (compresa 
quella di registrazione), di assicurarvi che sia selezionata
l'opzione "Il telefono è dotato di segreteria ..." in 'Impostazioni 
di composizione' e di settare la cifra per l'accesso alla linea 
esterna. 
Nel caso non siate sicuri di ciò, e state effettuando la 
registrazione online, provate a connettervi agendo sul tasto
'Procedere alla registrazione online': se il modem non seleziona,
agite come indicato nel file 'FAQ.txt'.
Con l'occasione, controllate anche che la velocità
della porta COM sotto 'Proprietà/Modem' sia adeguatamente alta.
In relazione ai limiti di Win'3x, in caso di rallentamenti/blocchi
della navigazione, reimpostate un valore inferiore (in generale
non superiore a 38400).

La fase di connessione/ricerca del server potrà richiedere qualche
secondo: attendete che la connessione sia completata e che vi sia 
presentata la prima schermata del server, su cui troverete
indicazioni su come procedere. 
Durante la fase di trasferimento del file di configurazione,
attendete tutto il tempo necessario (alla fine del processo un 
messaggio vi avvertirà che il PC è pronto per la connessione ad 
Internet) SENZA disconnettere o chiudere alcunché.

Nel caso abbiate delle difficoltà a registrarvi online, potrete
utilizzare l'opzione riservata a chi già possiede un account 
Internet, naturalmente dopo aver ricevuto tutti i parametri
necessari dall'Help Desk (800 018787).

Ricordate che le chiavi di accesso provvisorie a corredo del 
kit Tin.it NON sono idonee alla navigazione, ma servono solo per 
avviare la registrazione (online o tramite operatore) al termine della quale Vi sarà
comunicata una serie di parametri di accesso PERSONALIZZATI.

- A registrazione ultimata, nel gruppo di programmi del kit Tin.it
sarà stata creata una icona di connessione:  entro 24 ore potrete collegarvi a Tin.it     o facendo doppio click / Connetti su questa icona, oppure doppio click sull'icona di     Internet Explorer. 

4.2 - Note sul collegamento ISDN

E' possibile utilizzare il kit Tin.it per collegarsi anche via rete Isdn.
In questo caso è necessario:
- disporre di un accesso base Isdn
- un dispositivo di connessione Isdn (solo modem) opportunamente installato e     configurato
- un abbonamento Isdn a Tin.it, il cui profilo consente l'accesso sia 
da rete telefonica generale che Isdn.
Se si è già titolari di un abbonamento Pstn a Tin.it, occorre cambiare il 
proprio profilo in Isdn inviando una e-mail a "traform.abbonamenti@tin.it" .

Servendosi del programma di costruzione di 'Nuova Connessione'
(icwman16.exe, consultate anche la sezione 'Soluzione a possibili problemi' (file       'FAQ_win3x.txt') del presente   manuale), costruire un accesso al POP Tin.it  più         vicino:
installate un modem qualsiasi (ad es. modem standard 28800) e 
successivamente modificate il file modems2.ini (vedi 'modem.txt') 
presente nella directory in cui il kit è stato installato, inserendo la
stringa di inizializzazione suggerita dal costruttore del modem Isdn.
L'operazione è assolutamente necessaria.
Facendo doppio click sulla icona di connessione creata, e 
successivamente su  Proprietà/Modem, impostate il valore 115200 
nel campo Massima velocità.

Non è previsto il funzionamento con schede Isdn dotate di interfaccia
CAPI per il kit Tin.it Pstn (Internet Explorer) Win' 3.x.  

Una volta installato correttamente il modem isdn, valgono tutti i 
consigli elencati precedentemente per il caso pstn.

4.3 - Deinstallazione

La deinstallazione completa del kit Tin.it avviene in più passi:
- Rimozione della directory in cui si è scelto di installare i file.
Da File Manager selezionare col mouse la cartella in cui il kit è
stato installato (es: C:\IEXPLORE) e rimuoverla spingendo CANC 
(o DEL)
- Aggiornamento dei file di sistema.
Selezionare File/Esegui dalla barra menu di Program Manager o 
File Manager e digitare il comando:   sysedit. Confermare con 'OK'.
Verranno aperti i file del vostro sistema. Fate click nella 
finestra del primo (tipicamente Autoexec.bat) e dalla barra menu di
Sysedit (la cornice più esterna) selezionate 'Cerca': digitate il
nome della directory di installazione (nell'esempio: IEXPLORE) e 
avviate la ricerca: il cursore verrà portato sulla prima riga in 
cui è presente la stringa cercata; cancellate questa riga e 
ripetete la ricerca cancellando tutte le righe contenenti il 
percorso della directory in cui il kit è stato installato fino
a che la ricerca ha successo. Al messaggio 'impossibile trovare...'
o simili, salvate il file su cui avete cercato/cancellato, 
chiudetelo e ripetete la procedura su tutti gli altri: in 
particolare dovreste trovare qualcosa da cancellare nei file
Autoexec.bat (in coda, prima di una eventuale chiamata 'win'),
Win.ini, System.ini (se le righe cancellate sono seguite da 
una riga tra parentesi quadre, lasciate una riga bianca prima).
- Rimozione del Gruppo di programmi in Program Manager.
Aperto il gruppo in cui sono presenti le icone del kit, 
selezionatele una per volta e cancellatele. Quando il gruppo sarà
vuoto, fate click sulla sua cornice e cancellate anch'esso.
Effettuate queste operazioni, occorrerà riavviare il PC.