Pinnacle Liquid Versie 6 DEMO
Leesmij 

1. Uitvoerbeperkingen
De Liquid Edtion-demo plaatst in alle gevallen een watermerk op de video. Gebruikers krijgen altijd een Pinnacle-logo te zien in het mastervenster van de montage. Dit watermerk is eveneens zichtbaar in het uitgevoerde bestand wanneer u gebruikmaakt van de opdrachten Fuse Montage of Exporteer Montage in het menu Gereedschappen. Het watermerk is ook zichtbaar op videomateriaal dat u met de opdracht Opnemen naar band hebt uitgevoerd naar videoband.  
MPEG-export wordt niet ondersteund.
Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de hoeveelheid materiaal die kan worden opgenomen of uitgevoerd met de demoversie.
2. Ontbrekende onderdelen
Een aantal onderdelen zijn verwijderd of geminimaliseerd om het pakket kleiner te maken en zo schijfruimte te besparen.

Dit document bevat informatie over Pinnacle Liquid versie 6 die niet in de handleiding of online Help is opgenomen of waaraan speciale aandacht moet worden besteed.
Voor meer informatie over deze nieuwste versie kunt u de Pinnacle-website bezoeken:
www.pinnaclesys.com

Systeemvereisten grafische kaart met Liquid versie 6
Minimale resolutie: 1280 x 1024/ aanbevolen: 1600 x 1200 / installatie met één of twee monitoren

 	Minimum (alleen DV / IBP SD)	Aanbevolen (alleen DV / IBP SD only)	
VGA	64 MB	128 MB, AGP 4x, ondersteuning voor DirectX 9.x 	
 	 	 	
 	Minimum voor LE Pro (alleen DV)	Aanbevolen voor LE Pro	
VGA	64 MB*, AGP 4x, ondersteuning voor DirectX 9.x 	128 MB**, AGP 8x, ondersteuning voor  DirectX 9.x 	
 	 	 	
 	Minimum HDV 720p (alleen software)	Aanbevolen HDV 1080i (alleen software)	
VGA	128 MB**, AGP 8x, ondersteuning van DirectX 9.x, ondersteuning voor Pixelshader 2.0 	256 MB, PCIe, ondersteuning van DirectX 9.x, ondersteuning voor Pixelshader 2.0 	
*) Bijvoorbeeld Geforce FX5700 of hoger, ATI Radeon 9600 of hoger
**) Bijvoorbeeld Geforce5950 Ultra of hoger, ATI Radeon 9800 of hoger

Nieuwe functies in versie 6
Lees het document "Nieuw in versie 6" dat u kunt openen via het menu Start van Windows > Programma's > Pinnacle Liquid > On line Help.

Installatie kwesties

Liquid 6 installeren met Liquid.Control (JogShuttle)
Sluit het apparaat aan op een USB-poort voordat u met installeren van de software begint. Sluit de Windows-wizard Nieuwe hardware af wanneer die verschijnt.
Klik in het setup-dialoogvenster op de optie JogShuttle om het stuurprogramma te installeren. 
Terwijl het stuurprogramma wordt geïnstalleerd, wordt kort getest of de JogShuttle toegankelijk is.
Wanneer de JogShuttle wordt gedetecteerd, gaat de installatie verder.
Wanneer de JogShuttle niet wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd de Liquid Control USB-connector even af te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.
Wanneer de test opnieuw mislukt, verschijnt een dialoogvenster waarin u de COM-poort waaraan de JogShuttle is toegewezen, kunt definiëren (Tip: kijk in het Apparaatbeheer van Windows).
Daaropvolgend de installatie van Liquid.Control voor de USB-poort.
Sluit het apparaat aan op een USB-poort van uw systeem. Voer het programma USBJS.setup.exe op de installatie-CD van Liquid uit. Ga dan verder zoals in het gedeelte hierboven is beschreven.
MIDI-mixconsole: Afsluiten
Zorg ervoor dat bij het installeren van Pinnacle Liquid geen MIDI-console is aangesloten op de computer; hiermee helpt u problemen met de toewijzing van COM-poorten voorkomen.

Software-activering
Liquid 6 is beveiligd door middel van software-activering. Als Liquid niet binnen 30 dagen na de eerste maal opstarten is geactiveerd, schakelt het programma over naar de demo-modus met beperkte functionaliteit. Voor het voltooien van de activering is een verbinding met internet nodig.
A De bewerkingscomputer is verbonden met internet.
1.	Start Liquid en klik in het activeringsvenster dat automatisch wordt weergegeven op de knop Nu activeren.
2.	De computer maakt nu verbinding met de activeringswebpagina van Pinnacle. Voer de benodigde gegevens in en selecteer de functie (activering van Liquid Edition 6) en het product (bijvoorbeeld Liquid Edition Pro).
3.	Klik op OK. (Bewaar de activeringscode door deze op te slaan, op te schrijven of af te drukken. U hebt deze code nodig als u de software opnieuw moet activeren.)
4.	Liquid 6 is nu geactiveerd. Daarnaast hebt u het product geregistreerd bij Pinnacle Systems.
B De bewerkingscomputer is niet verbonden met internet.
1.	Start Liquid en klik in het activeringsvenster dat automatisch wordt weergegeven op de knop Nu activeren.
2.	De computer probeert zonder succes een internetverbinding tot stand te brengen. Klik nu op Instructies weergeven.
3.	Volg de aanwijzingen in het dialoogvenster. 
(U wordt gevraagd een andere computer te gebruiken om verbinding te maken met http://unlock.pinnaclesys.com en de benodigde gegevens in te voeren. (Bewaar de activeringscode door deze op te slaan, op te schrijven of af te drukken. U hebt deze code nodig als u de software opnieuw moet activeren.)
4.	Klik, nadat u bent teruggekeerd naar het activeringsvenster van Liquid, op Enter Activation Key (Activeringssleutel invoeren) en voer de code in.
5.	Klik tenslotte op OK.
Neem contact op met Pinnacle Support wanneer activering na verschillende pogingen nog steeds niet lukt.

Broadcast optie (uitzenden)

De volgende functies die in de handleiding worden besproken, zijn alleen beschikbaar wanneer u gebruik maakt van de Broadcast/Vortex-optie (met bijbehorende dongle):
* InterCom 
* Alle MPEG2/422 render/fuse-codecs
* Ondersteuning bestandsformaat MFX 
* Projecten exporteren in XML
*XOntvang: XDCAM en P2
* Alle Vortex-functies

Aanbevelingen Windows en BIOS

Windows XP & Service Pack 2: AGP Aperture in BIOS instellen op 64 MB
Open het BIOS van de computer (afhankelijk van het merk BIOS, gewoonlijk door tijdens het opstarten op F1 of F2 te drukken). Ga naar de instellingen voor de AGP-sleuf (gewoonlijk onder het gedeelte 'Geavanceerd' van het BIOS-menu).Stel de waarde voor 'Graphics Aperture' (of een gelijksoortige naam) in op 64 MB. 
Uitzondering: Systemen die zijn uitgerust met ATI 8500 (oudere Liquid Edition PRO) moeten worden ingesteld op 32 MB.

Windows XP & Service Pack 2: Windows-firewall blokkeert Liquid Render Manager en Bureaublad
Wanneer uw systeem draait onder Windows XP met SP2 geïnstalleerd, worden de eerste keer dat u Pinnacle Liquid 6 start twee waarschuwingsberichten van de Windows-firewall weergegeven. Klik op "Unblock" om de toepassingenRender Manager en Bureaublad - twee toepassingen die voor Liquid noodzakelijk zijn om goed te functioneren - toe te voegen aan de lijst van toegestane toepassingen (controleer het Windows Security Center). Hierna zult u bij het starten van Liquid niets meer hoeven te bevestigen.

Windows optimaliseren
* We bevelen u ten zeerste aan een recente installatie van Windows die zo "zuiver" mogelijk is, als basis voor de installatie van Pinnacle Liquid te gebruiken. Download de meest recente Service Packs (voor XP dient u ten minste Service Pack 1 te hebben) en de nieuwste stuurprogramma's voor de gebruikte componenten (met name de grafische kaart).
* Defragmenteer uw vaste schijf of schijven vóór installatie, en ook daarna regelmatig (zie Windows-handleiding) om optimale prestaties te waarborgen.
* Kies indien mogelijk afzonderlijke vaste schijven voor de AV-mediagegevens en de installatie van de Pinnacle Liquid-software. 
* Beperk het aantal programma's dat op de achtergrond wordt uitgevoerd (zoals virusscanners en screensavers) tot het absolute minimum. 
* Schakel alle Windows- en computerfuncties (BIOS) die de computer in stand-by-modus of slaapstand kunnen zetten, uit.
Vaste schijven voor video partitioneren met een NTFS-bestandssysteem
We bevelen u ten zeerste aan alleen vaste schijven met NTFS-partitionering te gebruiken voor het opnemen (vastleggen) van videomateriaal. FAT32 kan problemen veroorzaken wanneer er clips voorkomen die langer zijn dan ongeveer 18 minuten. Het bestandssysteem wordt weergegeven in de eigenschappen van het station (zie ook de Windows-handleiding). 
Windows-rechten
U moet de volgende rechten hebben op uw computer wanneer u:
Pinnacle Liquid installeert : Beheerder;
Met Pinnacle Liquid werkt: Hoofdgebruiker of Beheerder.
De Windows-taakbalk verbergen
Tijdens het werken met Pinnacle Liquid kan de taakbalk altijd zichtbaar onderin uw scherm zeer afleidend zijn. Het verdient aanbeveling de taakbalk te verbergen:
Klik met de rechtermuisknop op de Windows-taakbalk > "Eigenschappen". In het weergegeven dialoogvenster verwijdert u het vinkje naast "Taakbalk altijd op voorgrond weergeven".
De naam van uw computer wijzigen
Als u de naam wijzigt van een computer waarop Pinnacle Liquid is geïnstalleerd, dient u Pinnacle Liquid opnieuw te installeren. Bepaalde software-instellingen verwijzen namelijk naar de naam van de computer.
Energiebeheer van Windows en JogShuttle (Liquid Control)
Het energiebeheer van Windows ("Energiebeheer") reageert niet op de Liquid JogShuttle. Wanneer de monitor wordt uitgeschakeld, kunt u deze niet opnieuw inschakelen door bijvoorbeeld aan het jog-wiel te draaien. Wij raden u aan ofwel het energiebeheer uit te schakelen, ofwel een vertraging in te stellen die lang genoeg is.

Hardware en compatibiliteit

nVidia-instelling met twee monitoren
Stuurprogramma's voor grafische kaarten van Nvidia kunnen problemen veroorzaken in een systeem met twee monitoren wanneer er voor elk van deze monitoren een andere resolutie is ingesteld. Gebruik indien mogelijk identieke resoluties.

Hoge definitie

Uitvoeren van HDV, Micro MV, D-VHS: een formaat selecteren
1: Selecteer Systeem Instellingen > Ingangen/Uitgangen > Video Uitgangen > IEEE 1394 > MPEG-uitvoerformaat. Dubbelklik in het veld aan de rechterkant op de huidige waarde om een lijst met de volgende opties weer te geven:
Micro MV (PAL of NTSC)
D-VHS (30 of 25); 
HDV (25 of 30). 
De getallen verwijzen naar framerates (fps). Selecteer het correcte uitvoerformaat voor het aangesloten opname-apparaat.
2: Open het dialoogvenster Opnemen naar band , controleer of het juiste opnameapparaat is geselecteerd en klik op de knop Start. De Tijdlijnscène wordt nu gerenderd in het formaat dat in de Tijdlijninstellingen is geselecteerd. 

OPMERKING: Als dit formaat niet door het apparaat kan worden opgenomen, wordt een foutbericht weergegeven. Selecteer een ander Tijdlijn-formaat. Raadpleeg de handleiding van het opnameapparaat om een geschikt formaat te selecteren, dat wil zeggen een combinatie van resolutie, framerate en interlaced/non-interlaced. Het verdient aanbeveling de Tijdlijn in te stellen nog voordat u met bewerken begint.
3: Het opnameproces begint na de bevestiging van de Band Controle. Het beeld wordt niet weergegeven in de inlay en het geluid wordt niet afgespeeld. Sluit het beeldscherm en de luidsprekers aan op het opnameapparaat om de video en audio te controleren.
4: Het opnameapparaat stopt nadat het afspelen is voltooid.

Algemeen

Tabblad Ingangen/Uitgangen op de gebruikelijke plaats
In tegenstelling tot wat in de handleidingen wordt vermeld is het tabblad Ingangen/Uitgangen niet verplaatst naar de Speler Instellingen; het bevindt zich nog steeds op de gebruikelijke plaats in de Systeem Instellingen.
Geen zwevend Audio Mixer-venster
Deze functie is, hoewel wel vermeld in de Handleiding, nog niet geïmplementeerd.
Sneltoetsen in menu's niet geactiveerd
Sneltoetsen, dwz. onderstreepte letters in menu-opties (bijvoorbeeld Bewerken) zijn nog niet geïmplementeerd in versie 6.
Audio-indicatorlijnen (Rubberbanden)
In de kolom Audio afspelen (Tijdlijn, spoor-headergebied, symbool = luidspreker), is het mogelijk indicatorlijnen te activeren voor Clipvolume (lichtblauw), Clip-panning (geel), Track-panning (groen), LFE (donkerblauw) en Surround-panning (twee lijnen, roodbruin en groen).
U kunt alle lijnen gelijktijdig weergeven (en niet slechts één tegelijk zoals voorheen).

Audio Mix automatisering : Extra functies 
Het Audio Editor-tabblad Instellingen bevat functies voor de uitgebreide Audio Mix automatisering van Liquid (live opnemen).
- Begin opnemen na eerste aanraking: Het opnemen van keyframes begint pas wanneer u een fader verplaatst. De rubberbanden vóór de eerste interventie worden niet gewijzigd.
- Stop teruglezen na eerste aanraking: Wanneer deze optie is uitgeschakeld, blijft de bestaande rubberband ongewijzigd; wanneer de optie is ingeschakeld wordt de bestaande rubberband overschreven door de laatste geldige faderwaarde (waarde blijft hetzelfde).
- Dialoogvenster opnamebevestiging: Klik deze optie aan als u de tracks en keyframe-dichtheid wilt controleren voor de rubberband(en) die na elk Mix Automatisering-montage worden gegenereerd. Een andere optie is beschikbaar voor Voice-over.
- Wanneer u in de Mixer gedetailleerde knopinfo wilt zien, klikt u op Uitgebreide knopinfo
AC3-audio importeren: Codec vereist
Wanneer MPEG2-bestanden worden geïmporteerd, kan AC3-audio daarbij worden inbegrepen. Er moet dan een AC3-codec worden geïnstalleerd zodat deze audiobestanden correct, en in een vorm die Liquid kan afspelen, worden geïmporteerd. U kunt een gratis AC3-codec downloaden van http://ac3filter.sourceforge.net.
Liquid importeert AC3-gegevens in stereo. De bovengenoemde codec interpreteert AC3-gecodeerde surround-gegevens als ProLogicII, maar deze kunnen niet in surround-modus worden afgespeeld in Liquid.
Classic routing gebruiken voor de Clip Weergave en het Opnamegereedschap
Audio afspelen in de Clip Weergave en het Opname Gereedschap  kan worden beïnvloed door Classic routing. U kunt dit gebruiken om uw audiomonitor te configureren:
•	 Schakel op het tabblad Instellingen van de Audio Editor Classic routing in.
•	De  Classic-bus wordt nu weergegeven op het tabblad Uitvoer Toewijzing. U kunt nu audiokanalen A1 t/m A4 aan de gewenste uitgangen toewijzen (bijvoorbeeld de geluidskaart).
Slechts vijf "kwaliteitsstanden"
In tegenstelling tot de beschrijving in de handleiding zijn er vijf kwaliteitsstanden  beschikbaar (geen 32). Dit heeft invloed op de vervolgkeuzelijsten in de Tijdlijneigenschappen, de Clip-eigenschappen, het Opnamegereedschap, File Acquisition (Bestanden opnemen) en de module Batchopname/Batchdigitalisatie.

LIVE  uitgang: Doorlussen van het spelersignaal
Deze functie, te vinden onder Systeem Instellingen > Ingangen/Uitgangen > Video Uitgangen, beïnvloedt de weergave op een videomonitor die is aangesloten op de aansluitingsbox (ProBox, MovieBox): Wanneer de LIVE-uitgang (het "monitor"-symbool op de taakbalk) ingesteld wordt op Liquid: Geen, dan kunt u of het signaal van de aangesloten speler weergeven (Loopthrough (Doorlussen) = Aan), 
of de standaard kleurenbalken (Loopthrough (Doorlussen) = Uit).
Opnamegereedschap: TC voor LIVE-ingang via IEEE 1394 (DV)
Bij het importeren via de LIVE-speler wordt altijd de tijdcode gebruikt die in het DV-signaal is ingesloten, dwz. ongeacht de huidige geselecteerde tijdcodebron. U kunt deze functie overslaan door de Opties van het Opnamegereedschap > Algemeen te selecteren en de optie Ingesloten tijdcode in bronstream negeren in te schakelen.
Opnamegereedschap: De functie Snel vastleggen is alleen ontwikkeld voor gebruik met RS 422
In de handleiding wordt dit niet duidelijk aangegeven: Snel vastleggen werkt alleen correct met apparaten die via RS 422 worden bediend. 
Opnamegereedschap/Opnemen: Opnemen over TC-sprongen
Met deze nieuwe optie worden tijdcodesprongen genegeerd zonder directe consequenties, en het opnameproces wordt voortgezet (alleen bij RS 422-afstandsbediening).
DV aansluiten op MovieBox Deluxe
In zeldzame gevallen kunnen aansluitingen via deze IEEE-1394-poort onstabiel worden en de verbinding verbreken (bijvoorbeeld wanneer u het Opnamegereedschap opent of afsluit). Sluit in zo'n geval DV-apparaten aan op de computer via een IEEE-1394-poort.
Importeren van 44.1-kHz audio en dit converteren naar 48 kHz: Vertraagd afspelen 
Audioclips (44.1 kHz) die op de tijdlijn zijn geplaatst veroorzaken een vertraging in het afspelen (nadat u de knop/spatiebalk Afspelen hebt ingeschakeld) van 4 tot 20 seconden, afhankelijk van waar de clip-mediagegevens zich bevinden (lokaal of in het netwerk). Dit wordt veroorzaakt door de conversie naar 48 kHz.

Interactie tussen Pinnacle Liquid en andere software

Importeren van Studio 9-projecten
Met Liquid 6 kunt u projecten van Pinnacle Studio importeren (versie 9.3 en recenter). Liquid en Studio moeten op dezelfde computer zijn geïnstalleerd, en de Studio-mediagegevens moeten eveneens lokaal zijn opgeslagen (niet in het netwerk).
1.	 Het gewenste Studio-project openen en exporteren: Bestand > Exporteer bestand. Het project wordt opgeslagen met de extensie *.ste.
2.	In Liquid: Open de Invoerwizard en selecteer Importeer Studio 9-project. Selecteer of maak een map en selecteer in het weergegeven dialoogvenster het bestand met de extensie *.ste.
3.	De Studio-tijdlijn verschijnt nu op de Liquid-tijdlijn.
Opmerking:
•	Clipeffecten (filters) worden niet geïmporteerd.
•	Overgangseffecten worden omgezet in eenvoudige dissolves.
•	DVD-menu's en andere DVD-gerelateerde objecten worden niet geïmporteerd.
U kunt Studio-projecten ook importeren door  Bestand > Importeer > XML/ALE > Bestands Type = Studio STE te selecteren.

Hollywood FX
* Versie 4.6.x
Wanneer u HFX 4.6 gebruikt voor bewegende titels, wijzig dan in de Instellingen Hollywood FX in de Portable Software Engine. Het alfakanaal wordt niet ondersteund door GL SW en Open GL HW. 
* Versie 5.x
Het verdient aanbeveling de Render Engine-instelling altijd van HFX in Software te veranderen, of deze instelling te behouden. Bij zeldzame combinaties van bepaalde VGA-stuurprogramma's en -kaarten kan Pinnacle Liquid vastlopen door de optie Accelerated Open GL.
Opmerking: Om de HFX-effect-editors te kunnen gebruiken, dient Hollywood FX te zijn geïnstalleerd.
Pinnacle Commotion en Xstuur naar...
Het verdient aanbeveling Pinnacle Commotion 4.1 (PRO) en Pinnacle Liquid op dezelfde partitie van de vaste schijf te installeren, bij voorkeur op de systeempartitie. Wanneer u een andere combinatie gebruikt, is het mogelijk dat XStuur naar ... Commotion niet werkt.

Adobe Acrobat
Wanneer u de Pinnacle Liquid-handleiding in Adobe Acrobat-formaat voor het eerst opent, lijkt het mogelijk alsof het bestand niet wordt geladen. Dit betekent meestal dat de Acrobat-licentieovereenkomst - die zich achter een ander venster bevindt - door de gebruiker moet worden bevestigd.  Druk op ALT en (indien nodig herhaaldelijk) op Tab om het Acrobat-dialoogvenster naar de voorgrond te verplaatsen en sluit het dialoogvenster. 
AfterEffects 5.5.1 en QuickTime 6.0
Wanneer een AVI-bestand in After Effects wordt geïmporteerd en vervolgens als DV-stroom wordt geëxporteerd, kan After Effects vastlopen. Met QuickTime versie 4.0 zult u geen enkel probleem hebben.
AfterEffects: Exporteren van ongecomprimeerd of MPEG veroorzaakt vastlopen
Wanneer een compositie wordt geëxporteerd in de formaten FAST(Pinnacle)ongecomprimeerd "YUV" of FAST(Pinnacle) mpeg2 kan dit vastlopen veroorzaken. Dit probleem heeft te maken met de bestandsnaamextensie die vooraf door AfterEffects wordt toegewezen. Neem contact op met Pinnacle Support voor een TechNote waarin een oplossing wordt beschreven.
AfterEffects: RAM-cache reduceren om problemen met previewen te voorkomen
Wanneer u Pinnacle Liquid en AfterEffects gelijktijdig gebruikt, kan het geheugengebruik van van AfterEffects problemen met previewen opleveren (RAM-preview). U kunt dit voorkomen door Bewerken/Standaardinstellingen((+++?))/Cache te selecteren en het maximale geheugengebruik in te stellen op ongeveer 50 %. De standaardinstelling kan 120 % zijn. Wanneer de buffer overloopt kan dit nog steeds problemen opleveren bij het previewen.
AfterEffects 5.5: Bestandsnaamextensie wijzigen
Wanneer de codec "2VUY" is geselecteerd in het menu Bestand, wordt door AfterEffects een bestand gegenereerd met de extensie "2VU", dat voor Pinnacle onbruikbaar is. Als u deze bestanden wilt importeren in liquid dient u eerst de extensie te veranderen in "2VUY". Het verdient in het algemeen aanbeveling het YUV-AVI-formaat van de render-wachtrij te gebruiken.
AfterEffects en XStuur naar ...: Clips zijn een frame te vroeg (alleen NTSC Drop Frame)
Clips die worden verzonden via XStuur worden bij het positioneren op de AE-tijdlijn één frame verschoven. Dit is echter een AE-probleem dat niet vanuit Liquid kan worden opgelost.
AfterEffects: Pixelverschuiving met MPEG- en DV-materiaal (NTSC)
MPEG- en DV-materiaal dat via XStuur wordt verzonden van Liquid naar AfterEffects komt aan met een verticale pixelverschuiving. Verplaats, voordat u in AE rendert, het materiaal twee pixels omlaag voor MPEG en één pixel voor DV.
XStuur  naar MediaCleaner: Gebruik versie 5.1.2 of recenter
Anders kan MediaCleaner vastlopen, vooral wanneer u MPEG-bestanden verstuurt door middel van XStuur.

Speler/Extern

RS 422-opname via de analoge video-ingang op de MovieBox/Liquid Edition Pro Box
In dit geval kan het opnameproces worden beëindigd. Ga naar de Speler Instellingen van de software en verander, in het menu Opties van de speler die problemen veroorzaakt, de instelling TC monitor nauwkeurigheid van de standaardwaarde (3) in 4.