TelDa.Net
Internet von @ bis z!

Einrichtung des DFÜ-Netzwerks unter Windows 95:

1.	Beenden Sie alle aktiven Programme.

2.	Richten Sie zunächst Ihr Modem bzw. Ihre ISDN-Karte ein. Dazu gehen Sie in der Systemsteuerung auf “Hardware” und lassen nach neuen Geräten suchen. Falls Sie externe Geräte benutzen, achten Sie bitte darauf, daß sie eingeschaltet sind und ordnungsgemäß mit dem Computer verbunden sind. Sollte daraufhin kein neues Gerät gefunden werden, folgen Sie bitte den Installationsanweisungen des Herstellers.

3.	Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Punkt “Software”.

4.	Wählen Sie nun die Karteikarte “Windows Setup”.

5.	Machen Sie einen Doppelklick auf “Verbindungen” und kreuzen dort das Feld “DFÜ-Netzwerk” an.

6.	Klicken Sie nun auf “OK”, um diesen Dialog zu beenden und gehen Sie dann nochmals auf “OK”, um die Installation zu starten. Dazu benötigen Sie die Windows 95/98-CD.

7.	Anschließend müssen Sie den Computer neu starten.

8.	Legen Sie anschließend wieder die TelDaInfo-CD ein und richten die Verbindung mit TelDa.Net ein. Folgen Sie dazu den Anmeldehinweisen der CD-Applikation unter dem Punkt Internetzugang.

Hinweis:

Sollten Sie bei der Einwahl öfters die Meldung erhalten, daß der angewählte Rechner nicht aktiv ist bzw. der Benutzer nicht im Netzwerk angemeldet werden kann, gehen Sie bitte wie folgt vor:

•	Deinstallieren Sie Ihr Modem und das DFÜ-Netzwerk.
•	Richten Sie den Computer wie oben beschrieben neu ein.

Wenn Sie dennoch Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter: 0800 / 0 10 30 23

Stand: 06.10.1999