RipItAll V1.1 doc
by Psyche
Vertaling Habe

A. Wat is RipItAll (RIA)

RitItAll is een DVD rip programma welke DvD films comprimeert tot AVI (DivX+MP3 of WMA).
Tot voor kort was RIA een onderdeel van  DaRippak (http://come.to/darippak) en het was een alternatief voor Sjan404's Mixer.
Vanaf nu is RIA een  zelfstandig software pakket welk geen ander extern programma nodig heeft. (uitgezonderd  Mpeg2Avi)

B. Waaron RIA gebruiken ?

RIA is uiterst flexibel, bijna alle benodigde parameters welke nodig zijn voor een rip sessie kunnen aangepast worden ( inclusief  de bestands lokatie’s => handig  indien niet voldoende HD ruimte aanwezig is op een  bepaalde partitie. 
Het is even gemakkelijk als FlashMpeg maar aanmerkelijk sneller. ( hoewel  FlashMpeg  soms ook nodig is !)
RIA is één van de beste keuzes voor de nieuwelingen.

RIA heeft de mogelijkheid tot :
- het automatisch rippen naar een definitieve  DivX AVI met bijna geen tussenkomst van de gebruiker.
- het aanpassen van vele codeer  parameters + de optie om vooraf het resultaat te bekijken/beluisteren.
- het kiezen van verschillende partities voor de tijdelijke en definitieve bestanden.
- het modulair werken. (zie punt C.)
- het splitsen van de definitieve AVI in 2 gedeelten.
- het maken van een tweede geluidsspoor.
- het uitschakelen van de computer na het einde van het rip proces.
- het maken van profielen waarin alle relavante  parameters staan om een film te rippen.

C. Overzicht Algemene Optie’s

RIA is modulair, U kunt elke optie aan-of afvinken en vervolgens  RIA het apart laten uitvoeren, of in groepen
als u dat wenst (b.v. totale rip, rip beeld+geluid  maar zonder samenvoeging beeld/geluid, samenvoegen van een eerder geript geluid en beeld, etc ...).
 
Nu volgt een beschrijving van alle velden en knoppen welke in RIA te vinden zijn.

1 Algemeen 
*Rip Video
	 => aanvinken als u de het beeld gedeelte wilt rippen. (MPEG2 naar DivX AVI)
*DivX auto
	=> aanvinken als u niet elke keer om de DivX parameter gevraagd wilt worden. 
*Rip Alle VOBs
	=> aanvinken om alle VOB’s te rippen / afvinken voor alleen de gekozen VOB.
*Splits  Def. AVI
	=> aanvinken wanneer u een  2 CD AVI (high bitrate) wilt.
  ==> splits gelijke delen = splits de definitieve AVI in 2 +/ - gelijke delen. 
  ==> splits na = splits  de definitieve AVI na x MB - ATTENTIE : u krijgt slechts  2 delen, het eerste deel heeft een grootte van  x MB   en de andere = Definitieve grootte-x MB.

*Rip Audio
	=> aanvinken als u  het geluidsspoor wilt rippen naar  WAV.
  ==> Intern = gebruik maken van de interne geluidsrip module.
  ==> AC3DEC = gebruik AC3DEC om het geluid te rippen.
 *Versterk Audio
=> aanvinken voor het verhogen van het  WAV volume.
=> aanvinken optie ‘Versterk naar ander bestand’  om het verhoogde geluidsnivo  in een ander  bestand op te slaan. 
*Comprimeer Audio 
	=> Verdere uitleg overbodig ?
*Wis WAV Bestand
	=> aanvinken voor het verwijderen van de tijdelijke WAV na het comprimeren. (spaart ruimte op de HD )
*2e AudioSpoor
	=> aanvinken wanneer u een tweede geluidspoor (taal) bestand wilt.
*Samenvoegen  A/V
	=> laatste stap, aanvinken wanneer u het geluid en beeld wilt samenvoegen.
*Log Bestand
              =>aanvinken om RIA een log bestand te laten aanmaken in de Log map met de benodigde tijdduur.
* Uitschakelen
	=> computer mag rusten na het vele werk :)
*Herstel button
	=> herstel de begin parameters.
*Aanbevolen bitrate
=> interne bitrate calculator => voer de gewenste definitieve AVI grootte  in +  de originele film lengte (in minuten)  + film formaat. (4 /3 or 16/9)
2. Lokatie
*Kies eerste .VOB Bestand 
	=> kies het eerste gedecodeerde  VOB bestand op de HD. 
	=> de opvolgende VOB’s worden behandeld als  'Rip alle Vob’s' optie aangevinkt is.
*Bestemming  AVI (alleen beeld)
	=> kies de lokatie en de naam voor de tijdelijke AVI.(zonder geluid)
*Extracted WAV
	=> Kies de lokatie en de naam voor de tijdelijke WAV(PCM).(ongecomprimeerd)
*Gecomprimeerd Geluid
	=> kies de lokatie en de naam voor het gecomprimeerde geluids bestand.
*Definitieve AVI
	=> kies de lokatie en de naam voor de definitieve AVI.  (=Tijdelijke AVI + gecomprimeerde WAV)
*Definitieve 2e Geluidsspoor
	=> kies de lokatie en de naam voor de definitieve AVI.  (=Tijdelijke AVI + 2e gecomprimeerde WAV)
*Vrije Ruimte 
	=> hier wordt de beschikbare ruimte op elke HD of partitie getoond.

3. DeCSS
****verwijderd**** 
Deze optie is om 3 redenen verwijderd :
•	DVD decodering wordt steeds ingewikkelder.
•	Multiangle problemen.
•	In de meeste gevallen zijn ‘ previews’  noodzakelijk en kunnen alleen worden uitgevoerd NA decodering
Dit alles vraagt  ‘up-to-date’ decodeer programma’s. 

4. Video
*Beelden/sec
	=> het aantal beelden/sec voor de AVI (25 voor Regio 2 DVD and 23.976 for Regio 1 DVD; andere waarden zijn te proberen maar dit kan een  A/V desynchronisatie veroorzaken. 
	
*PostFilter Kwaliteit
*Referencie Kwaliteit
*Voorinstellingen
	=> Keuze van de Standaard waarden voor de DownSize & Cropping velden.
*Output Command
	=> Indien U onbekend bent met de betekenis hiervan dient U de waarden onveranderd laten.
*Downsize X
	=> verminderd de X  waarde (in pixels) van 720 (gebruikelijke DVD resolutie) naar ..…..
*Downsize Y
	=> verminderd de Y waarde (in pixels) van 480/576 (gebruikelijke DVD resolutie) naar ..……
*Cropping
              =>als U de downsize X/Y gebruikt dient U ook de copping waarden aan te passen anders ontstaan er in de definitieve AVI zwarte randen.
*Veranker Copp.Waarde
	=> de cropping waarden veranderen niet bij wijziging van de Downsize waarden.
*Halve Res. Mode
	=> gelijk aan downsize deelt echter de DVD  waarden X&Y door 2.
*StreamID
indien een DVD meerdere uitvoeringen heeft kan hier de gewenste video uitvoering gekozen worden. 
 (in vele gevallen ongebruikt omdat bij het kopieren de gewenste uitvoering  al kan worden gekozen.)
*Bereik VAN x  TOT y
	=> rip de VIDEO van tijd x tot tijd y.
*Inverse telecine
	=> Poging tot deinterlace voor NTSC films (regio 2)  (polariteit 2 moet voldoende zijn, probeer anders verschillende waarden en beoordeel deze. (Test beeld afm.)
*Corrigeer Knop
=> AVI resoluties moeten een veelvoud zijn van 8. (als de waarden welke U ingeeft groen zijn, zijn dit geldige waarden, wanneer de waarden rood zijn klik dan op de corrigeer knop, de waarden worden dan afgerond naar de dichtstbijzijnde geldige waarde)
*Test Beeld Afm. knop
	=> met deze knop kunt U met de door U ingevoerde parameters een indruk krijgen van uw toekomstige AVI. (het ‘Kies Eerste VOB Bestand’  veld moet ingevuld zijn’)

5.Audio
*Eerste Geluidspoor
	=> kies hier het eerste geluidsspoor.
*Tweede Geluidsspoor
	=> kies hier voor het tweede geluidsspoor.
*Wissel Geluidsspoor
	=> Alleen voor de Interne Audio rip – in sommige gevallen verschijnt  de AC3 taal lijst in omgekeerde volgorde, dus als 0x80 niet de Engelse taal is , vink dan deze optie aan.  (controleer met  Test Geluid 1 of 2)  
*Codec
	=> kies de gewenste compressie.  (WMA or MP3)
*Methode
	=> mono of stereo.
*Bitrate
*Sample Rate
	=> voor beiden geldt, hoe hoger de rate, des te beter de kwaliteit maar ook meer HD ruimte en een grotere AVI. film
*Versterk naar :
	=> maakt het mogelijk de geluidsterkte van het WAV bestand  te verhogen. (10 dB lijkt OK -  15+ dB kan tot vervorming leiden)
=> WAARSCHUWING : de versterking wordt direct uitgevoerd in het orginele WAV bestand,tenzij de optie ‘Versterken naar ander Bestand’  is aangevinkt. ! ! ! 
*Test Geluid 1  knop
	=> beluisteren van de eerste geluidsspoor.
* Test Geluid 2  knop
=> beluisteren van het tweede geluidsspoor.

6. DivX Auto
*DivX Codec
*Key Frame
*Frame Rate
*Crispness
	=> Deze kreten worden bekend verondersteld.
*VKI :  De key frame wordt bepaald door de  scene wisselling en niet  na een ingegeven waarde (Hiervoor dient op zijn minst  DivX 3.11 VKI of DivX 3.20 ! ! ! ! te zijn geinstalleerd) => geef 9999 op als  KeyFrame waarde.
7. Profiel
*Film Naam :
	=> behoeft niet gelijk te zijn aan de profiel BESTANDS  naam.
*Opslaan als
	=> Slaat de huidige RIA parameters op in de ‘Profiles’ map.
*Exporteren
	=> Slaat de profielen op in de Export map en verwijderd de onnodige informatie => klaar voor verzending !
*Auto knop
	=> geeft een overzicht van de huidige parameters weer in het beschrijvingsveld.

D. Nadere uitleg over de profielen

RIA introduceert zijn eigen soort profielen (genaamd xxx.PFL).
RIA profielen zijn film gebonden. Dus de profielen bevatten alle parameters welke U heeft geselecteerd om de film te rippen. 
Het doel hiervan is om iedereen tijd te laten uitsparen. 
Ik denk dat een voorbeeld enig licht laat schijnen op dit duister onderwerp. :)
Als voorbeeld de film  'The Mummy'. U heeft de beste resolutie’s, de beste geluid, etc ... gevonden.
Alle parameters van de  RIA schermen staan in het Profiliel => dus voer 'The Mummy' als profiel naam  en sla deze op als 'mummy.prf'.
Nu heeft U een werkend profiel voor 'The Mummy' welke u kunt uitwisselen met anderen.
Met gebruikmaking van Uw profielen bespaart men tijd welke benodigd is om te testen.
Uw profielnaam en beschrijving geeft aan dat RIA de film 'The Mummy' (Regio 2-PAL) op 1 CD (<=700Mb) met  MP3 geluid op 44Khz en een  bitrate van  96, met de resolutie X x Y  zal rippen….
Op deze manier kunt U altijd Uw parameters nagaan in geval van het per ongeluk wissen van Uw definitieve avi en de flm weer opnieuw moet rippen. Het bezit van een profiel bespaart U tijd ... Eenmaal gedaan , kunt U elke keer weer rippen  met hetzelfde eindresultaat.

*Ik hoop dat eenieder zijn profielen  met anderen wil delen. Alle profielen welke wij ontvangen zullen beschikbaar zijn in de  'profiles' sectie op de homepage.
Nog een laatste aanwijzing betreffende het uitwisselen  van profielen. Alvorens Uw profielen te uploaden, klik op de exporteren knop, dit verwijderd alle gegevens welke verwijzen naar lokatie’s , omdat andere gebruikers wellicht ander lokatie’s voor de opslag van de bestanden gebruiken als U.

*RIA standaard waarden : RIA heeft interne standaard waarden (na het opstarten van RIA zijn deze zichtbaar ;) ).
Maar wellicht geeft U de voorkeur aan andere ‘ default’ waarden (b.v. WMA geluid in plaats van MP3 of MP3 met 48Khz en een bitrate of 128, ...). Dat is mogelijk :) 
Vul de door u gewenste waarden in en sla deze op als  'default.pfl' in the PROFILE map (alle waarden zijn mogelijk in RIA zelfs de lokatie’s).
RIA zoekt eerst naar de aanwezigheid van de ‘default’ waarden en gebruikt deze dan in plaats van de interne waarden.

E. Beperkingen en tips

*BELANGRIJK : RIA is met succes getest met Mpeg2AVIPX3 V0.0.9 (inbegrepen). Tot nu toe werkten hogere versie’s niet, vervang daarom  Mpeg2AVIPX3 V0.0.9 niet door een andere  versie  tenzij het door ons wordt aangegeven.

*Zoals bekend  is RIA modulair, dat betekend dat alle procedures separaat kunnen worden uitgevoerd en op een later tijdstip kan het rippen worden afgerond.
Het is belangrijk dat U begrijpt hoe alles werkt om een perfecte procedure te kunnen maken.
Het totale rip process (in module woorden) is als volgt :
1.	Extract AC3/MP2 geluid uit de VOB’s en  converteer het naar PCM WAV (AudioExtract of AC3Dec) 
2.	Optioneel : extract tweede geluidsstroom en converteer het.
3.	Versterk  WAV
4.	Optioneel : Versterk 2e  WAV
5.	Comprimeer WAV naar WMA of MP3  (AudioComp)
6.	Optioneel : Wis  WAV bestand
7.	Optioneel : Comprimeer 2e  WAV
8.	Optioneel : Wis 2e  WAV bestand
9.	Comprimeer het MPEG2 video spoor naar  MPEG4 (DivX) =>alleen de geselecteerde VOB of alle VOB’s (Mpeg2AVIPX3)
10.	Samenvoegen  Audio en Video (DivX Mux) en splits AVI bestand (optioneel)
11.	Optioneel : Samenvoegen  2e WAV + video (+ splits (optioneel) - extract audio and wis tweede AVI bestand(en)
12.	Optioneel : Maak een log bestand aan (vastleggen benodigde tijden)
13.	 Optionee : Uitschakelen van de computer (goed voor het milieu ;) )

Dit alles maakt het mogelijk de gehele procedure in delen op te splitsen.  Veronderstel dat U niet tevreden bent met de bitrate welke U  gekozen heeft voor het  MP3 geluidsspoor ... U hoeft dan niet de gehele rip opnieuw uit te voeren... Kies de AVI (vanaf punt  9., kies het WAV bestand (nog steeds in  PCM WAV formaat) en verander Uw MP3 codec , vink  slechts ‘Comprimeer Audio’ + 'Samenvoegen A/V'  aan en laat dan  RIA de procedure verder uitvoeren.
ik hoop dat dit duidelijk is.... :)

*De DVD afmeting definitie’s zijn 720 x ... naar mijn mening is een resolutie van 512 x ... aanmerkelijk sneller te comprimeren en kwalitatief even goed  (in beeld kwaliteit) als de volledige resolutie.
Downsize houdt in, terug te gaan van de originele resolutie naar de wenste resolutie b.v. : 
-origineel : 720 x 480 => downsize naar 512 x 288 (X x Y)
-vul 512 in downsize X en 288 in downsize Y in.
- U zult zien dat 512 en 288 worden gekopieerd naar de cropping  invoer velden.  Waarom is dit ?
Verwijder het vinkje bij 'Cropping'  klik op  'Test Beeld Afm.', U ziet nu een kleine film (in feite een 512 x 288 film) welke in een groot zwart scherm wordt afgespeeld.
Downsize verminderd de film(beeld)afmeting maar niet de uitvoer grootte  => Uw film is nu 512 x 288 maar de Mpeg2Avi uitvoer grootte is een  720 x 480 AVI film.
Dit is de reden waarom 'cropping' zo nuttig is, het geeft MPEG2AVI opdracht om alle zwarte randen te verwijderen  (bewaar het 512 x 288 beeld vanaf het midden) en geef het weer als een  512 x 288 AVI inplaats van  720 x 480.
Als laatst nog dit :  ik geef de voorkeur aan een resolutie van 512 x ... maar indien gewenst kunt u ook de originele resolutie gebruiken..
In dit geval is de  X grootte (720)  correct maar als uw film een aspect ratio heeft van  16:9 krijgt U zwarte randen van boven en onder.,gebruik dan de  'Copping' optie maar alleen voor  Y (hoogte) => waarden als : cropping 720 x 288 (zal de zwarte randen verwijderen).
In geval van twijfel , klik op ‘ Test Beeld Afm. Corrigeer de downsize en/of cropping waarden.
Ik stel voor dat u een beetjemet deze optie’s expirimenteert en met 'Test Beeld Afm.’ het resultaat bekijkt om de optie’s ‘ Downsize en Cropping te begrijpen.
 Met de module Mpeg2Avi kunt U  (met de pijlknoppen de downsize grootte bekijken  terwijl de AVI aan het afspelen is derhalve kunt u de beste resolutie’s voor Uw film selecteren => WAARSCHUWING : de waarden uit Mpeg2Avi worden niet gekopieerd naar RIA, U moet dus nadien de waarden zelf in RIA invoeren.

*De Voorkeuze’s zijn standaard  'downsize' and 'cropping' waarden, dus probeer eerst deze voordat  U helemaal de weg kwijt raakt. ;)

*Als U de optie 2e Geluidsspoor EN splits aanvinkt, zal RIA  2 films  (AVI)aanmaken , elk met een verschillende taal, dit om zeker te zijn dat de film op de juiste plaats zal worden gedeeld.. Dit betekent dat U tweemaal de ruimte nodig heeft van een AVI ofschoon slechts een geluidsspoor na de laatse stap overblijft. 

MicroDVDPlayer geeft U de gelegenheid om uit beide talen te kiezen. 

*In sommige gevallen (gemeld door anderen, omdat het mij nog niet is overkomen....) kan de 'Interne' audio rip leiden tot A/V desynchronisatie. Dus wanneer U dit probleem tegenkomt, probeer de AC3DEC optie en alles zal dan in orde zijn.

*De ‘Wissel Geluidsspoor’ optie is toegevoegd om compabiliteits redenen. Ik gebruik de 'GraphEdit' (of DirectShow) methode voor geluidsripping en in sommige gevallen (+/- 30 %) the AC3 geluidsstroom volgorde in  RIA komt niet overeen met de  DVD geluidsstroom volgorde en meestal is deze dan in omgekeerde volgorde. Het aanvinken van ‘Wissel Geluidsspoor’ geeft dan meestal de juiste volgorde , maar soms klopt dit ook niet….. derhalve ALTIJD het geluidsspoor afluisteren met de ‘ Test Geluid x’  optie!
Ik heb geen enkele controle over de volgorde, derhalve kan ik dit probleem ook niet oplossen…. :(

*Bij het comprimeren van het  geluid, is de down/upsampling  niet voor 100% accuraat en kan leiden tot A/V desynchronisatie. Derhalve raadt ik aan dezelfde 'samplerate' voor zowel het origineel als voor de gecompromeerde geluids bestanden te gebruiken (44.1 or 48 kHz). Als U RIA voor het gehele proces gebruikt zult u dit probeem wellicht niet tegenkomen omdat  RIA het geluid ript met dezelfde samplerate als het ‘toekomstige’ gecomprimeerde bestand.
Dit is slechts belangrijk als U uw WAV bestand van derden krijgt.

*De 'Splits na (MB)' optie splitst Uw uiteindelijke AVI in twee delen. Het eerste deel heeft een grootte van   x MB en het tweede deel heeft een grootte van de( totale grootte – x MB) (het overgebleven deel). 
b.v. : definitieve AVI = 700 MB -- Splits na 650 MB => wordt  AVI 1 = +/- 650 MB en AVI 2 = +/- 50 MB 
b.v. : definitieve AVI = 700 MB – Splits na 10 MB => wordt AVI 1 = +/- 10 MB en AVI 2 = +/- 690 MB !!!
Dus het wordt niet gedeeld in DELEN VAN x MB maar slechts in 2 delen
        
*WMA (DivX audio) geeft me grijze haren ... ondanks het feit dat de tijdsduur van de originele WAV en het gecomprimeerde bestand precies gelijk zijn heb ik de indruk dat er een  100-150 msec. vertraging ontstaat na 
 +/- 1h20 ... Ik heb absoluut geen idee hoe dit op te lossen ...

F. Laatste Opmerking

*Ik veronderstel dat u alle voorschriften en copyrights kent, dus ik val U hiermee niet lastig.
 U mag deze software niet gebruiken om illegale kopie’s te maken van DVD films. Als U geen acht slaat op deze waarschuwing, kan ik het niet helpen, dus neem zelf Uw verantwoording...... ;)

fred_psyche@hotmail.com
http://www.RipItAll.be.tf