Hinweis zur Nutzung von CompuServe über Nebenstellenanlagen

Sollten Sie sich mit CompuServe über eine Telefon-Nebenstellenanlage verbinden, also beispielsweise eine 0 für die Amtsleitung vorwählen, überprüfen Sie, ob sie folgende Einstellungen in Ihrer Windows-Konfiguration vorgenommen haben:

1.	Klicken Sie in Ihrer unteren Menüleiste auf ‚Start‘ und gehen Sie zu ‚Einstellungen->Systemsteuerung‘
2.	Klicken Sie hier das Kontrollfeld ‚System‘.
3.	Wählen Sie am oberen Rand das Register ‚Geräte-Manager‘
4.	Suchen Sie den Abschnitt ‚Modem‘ und doppelklicken Sie auf das Modem, das Sie für CompuServe verwenden möchten, um sich die Einstellungen anzeigen zu lassen.
5.	Wählen Sie das Register ‚Einstellungen‘ stellen Sie sicher, daß im Kästchen 'Vor dem Wählen auf Freizeichen warten' unter 'Rufeinstellungen'  ein Haken gesetzt ist. Ist die Box leer, klicken Sie einmal darauf.
6.	Nach Klicken auf ‚Übernehmen‘ und ‚OK‘ können Sie die Systemsteuerung wieder verlassen

*****************************************************************************************

CompuServe 2000 Conversion Tools

Im Verzeichnis ‚Extras‘ auf dieser CD befinden sich unter anderem die ‚CompuServe Conversion Tools‘, mit denen Sie Ihre E-Mail-Nachrichten, Adreßbucheinträge und Favoriten aus älteren CompuServe-Versionen in das CompuServe 2000-Format konvertieren können.
Desweiteren finden Sie in diesem Verzeichnis auch den ‚CompuServe Instant Messenger‘ als Stand-Alone-Version.

Außerdem finden Sie im Verzeichnis ‚Bonus‘ noch weitere nützliche Anwendungen für Ihren Online-Alltag wie beispielsweise den Internet Explorer 5 und das LuraWave Internet Browser Plugin.

*****************************************************************************************

Informationen zu ISDN

Um die neue Zugangssoftware für CompuServe mit ISDN benutzen zu können, muß CompuServe 2000 Ihr ISDN-Gerät wie ein Modem ansprechen können. Bei internen ISDN-Karten, sowie bei manchen ISDN-TAs, ist dazu eine Treibersoftware nötig.

Diese Aufgabe erledigt der sogenannte Fossil-Treiber, z.B. cFos. Dieser Treiber bildet die Schnittstelle zwischen dem CAPI-Treiber Ihres ISDN-Geräts und der Kommunikationssoftware (in diesem Fall der CompuServe-Zugangssoftware).

Die ISDN-Einwahl in unsere neuen Knoten erfolgt mit X.75 (=64000bps).

ISDN Konfiguration AVM CAPI-Port-Treiber

Bei der Installation erkennt CS2000 die AVM CAPI-Port-Treiber, wenn sie zuvor installiert worden sind und Ihnen ein beliebiger COM-Port zugewiesen worden ist.

Ergeben sich Schwierigkeiten bei der Erkennung der Treiber, können Sie CS2000 auch manuell konfigurieren.

Sie sollten jedoch zuvor überprüfen, ob Ihre AVM CAPI-Port-Treiber in der Systemsteuerung für den Zugang zu CS2000 richtig konfiguriert sind.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

I. Öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie im Geräte-Manager auf die Anschlüsse. Hier sollten Ihre AVM-Treiber mit COM-Ports festgelegt sein - dies erkennen Sie an den Kürzeln, die in Klammern dahinterstehen: sie sollten "COM3" bzw. "COM4" lauten. Sehen Sie statt dessen die Kürzel "AVMISDN1" bzw. "AVMISDN2" oder "Standard", sollten Sie die Treiber deinstallieren und erneut mit einer neuen Einstellung, die den Zugang zu CS2000 ermöglicht, installieren.

II. Dazu öffnen Sie bitte in der Systemsteuerung den Bereich Software und entfernen im Fenster "Installieren/Deinstallieren" die AVM CAPI-Port-Treiber.

III. Spielen Sie dann bitte die Treiber erneut auf. Sie finden sie z.B. auf der aktuellen CD der AVM Fritzcard im Ordner Winport-> Capiport.w95 bzw. auf dem FTP-Server von AVM im Verzeichnis "ftp://ftp.avm.de/programs/capiport.w95/".

IV. Beachten Sie bei der Installation der CAPI Port-Treiber, dass Sie zwei Fenster zur Konfiguration haben (Modems/Ports). Im Fenster "Ports" können dem Treiber die virtuellen Anschlüsse zuordnen. Einem der AVM ISDN CAPI-Ports sollten Sie den Port COM3 oder COM4 zuordnen. Jetzt erkennt auch CS2000 Ihren CAPI Port-Treiber.

V. a) Lassen Sie danach erneut die automatische Verbindungseinrichtung von CS2000 laufen. Diese starten Sie wie folgt:
1.) Klicken Sie auf "Verbindungseinstellungen".
2.) Wählen Sie bitte mit dem Punkt "Hinzufügen oder Ändern eines Modems oder einer Verbindungsart".
3.) Klicken sie dann auf "Nächste".
4.) Nachdem CS2000 alle verfügbaren Verbindungen gefunden hat, wählen Sie bitte die Verbindung "ISDN AVM Capiport 2.0 X75 64.000 an COMx".

V. b) Sie können Ihre Verbindung aber auch manuell konfiguieren:
1.) Öffnen Sie das Menü "Verbindungseinstellungen" im Anmeldefenster CS2000-Software.
2.) Klicken Sie auf "Geräte (Modems/ISDN, usw.)".
3.) Klicken Sie auf den Button "Bearbeiten".
4.) In den Modemprofilen finden Sie eine Reihe von Profilen, deren Bezeichnung mit "ISDN" beginnt.
5.) Wählen Sie zuerst Ihren Treiber im Bereich"ISDN", dann den Comport. Für die AVM CAPI-Port-Treiber ist dies der Eintrag "ISDN AVM Capiport 2.0 X75 64.000" an COM3 oder COM4, abhängig von den o.a. Einstellungen.
6.) Um die Zeitberechnungen, die auf der Übertragungsgeschwindigkeit basieren, nicht zu verfälschen, sollten Sie die "57600 bps" einstellen. Die Übertragung findet dessen ungeachtet weiterhin mit der maximalen Geschwindigkeit von 64000 bps statt. 
7.) Klicken Sie auf "OK". Es erscheint das Fenster "Standort einstellen".
8.) Klicken Sie hier auf "Standorte".
9.) Hier können Sie induviduell Ihre Einwahl konfigurieren. 
10.) Wenn Sie sich schon eine Einwahlnummer erstellt haben, markieren Sie bitte diese.
11.) Sie können mit " Bearbeiten" das Wahlverfahren auf Tonwahl und das Netzwerk auf CSNET einstellen.
Wichtig! Viele ISDN-Telefonanlagen sind so konfiguriert, das eine Vorwahl (0,) zur Amtsholung durch die Karte nicht erforderlich ist - im Zweifelsfall probieren Sie es einfach aus. Auf das "," (bewirkt eine Wartezeit von 2 Sekunden) kann generell im ISDN-Betrieb verzichtet werden. 
12.) Bestätigen Sie mit "OK" und "Schliessen" Ihre Einstellungen und melden Sie sich an.

Konfiguration von CS2000 mit weiteren Fossil-Treibern (z.B. cFos, Teles Vcomm/Wincom)

Bei der Installation erkennt CS2000 diese Treiber, wenn sie zuvor installiert worden sind. Zu beachten ist, dass der Treiber einen Port zwischen COM1 und COM9 verwenden sollte.

Ergeben sich Schwierigkeiten bei der Erkennung der Treiber, können Sie CS2000 auch manuell konfigurieren. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.) Öffnen Sie das Menü "Verbindungseinstellungen" im Anmeldefenster CS2000-Software.
2.) Klicken Sie auf "Geräte (Modems/ISDN, usw.)".
3.) Klicken Sie auf den Button "Bearbeiten".
4.) In den Modemprofilen finden Sie unter ISDN mehrere Einstellungmöglichkeiten wie z.B. Teles (Vcomm/Wincom) X75 64000.
5.) Wählen Sie Ihren Treiber, dann den Comport.
6.) Um die Zeitberechnungen, die auf der Übertragungsgeschwindigkeit basieren, nicht zu verfälschen, sollten Sie die "57600 bps" einstellen. Die Übertragung findet dessen ungeachtet weiterhin mit der maximalen Geschwindigkeit von 64000 bps statt. 
7.) Klicken Sie auf "OK".Es erscheint das Fenster "Standort einstellen".
8.) Klicken Sie hier auf "Standorte".
9.) Hier können Sie individuell Ihre Einwahl konfigurieren. 
10.) Wenn Sie sich schon eine Einwahlnummer erstellt haben, markieren Sie diese bitte.
11.) Sie können mit "Bearbeiten" das Wahlverfahren auf Tonwahl und das Netzwerk auf CSNET einstellen.
Wichtig! Viele ISDN-Telefonanlagen sind so konfiguriert, das eine Vorwahl (0,) zur Amtsholung durch die Karte nicht erforderlich ist - im Zweifelsfall probieren Sie es einfach aus. Auf das "," (bewirkt eine Wartezeit von 2 Sekunden) kann generell im ISDN-Betrieb verzichtet werden. 
12.) Bestätigen Sie mit "OK" und "Schliessen" Ihre Einstellungen und melden Sie sich an.

ISDN Konfiguration für Terminaladaptoren im AT-Modus

Bei der Installation erkennt CS2000 diese ISDN-Geräte, wenn Sie zuvor angeschlossen und eingeschaltet worden sind. 

Ergeben sich Schwierigkeiten bei der Erkennung der ISDN-TAs, können Sie CS2000 auch manuell konfigurieren. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.) Öffnen Sie das Menü "Verbindungseinstellungen" im Anmeldefenster der CS2000-Software.
2.) Klicken Sie auf "Geräte (Modems/ISDN, usw.)".
3.) Klicken Sie auf den Button "Bearbeiten".
4.) In den Modemprofilen finden Sie unter ISDN mehrere Einstellungmöglichkeiten wie z.B. das Elsa Microlink TLPro.
5.) Wählen Sie Ihr Modem, dann den Comport.
6.) Sie sollten die höchstmögliche Baudrate, 115200 bps, einstellen.
7.) Klicken Sie auf "OK". Es erscheint das Fenster "Standort einstellen".
8.) Klicken Sie hier auf "Standorte".
9.) Hier können Sie Ihre Einwahl konfigurieren.
10.) Wenn Sie sich schon eine Einwahlnummer erstellt haben, markieren Sie diese bitte.
11.) Sie können mit "Bearbeiten" das Wahlverfahren auf Tonwahl und das Netzwerk auf CSNET einstellen.  
Wichtig! Viele ISDN-Telefonanlagen sind so konfiguriert, das eine Vorwahl (0,) zur Amtsholung durch die Karte nicht erforderlich ist - im Zweifelsfall probieren Sie es einfach aus. Auf das "," (bewirkt eine Wartezeit von 2 Sekunden) kann generell im ISDN-Betrieb verzichtet werden. 
12.) Bestätigen Sie mit "OK" und "Schliessen" Ihre Einstellungen und melden Sie sich an.