F: Ich habe einen Rechner mit Windows® XP. Kann ich diesen Rechner gelegentlich als Server einrichten?

A: Ja. Beachten Sie aber bitte, daß Server-on-CD keine Festplatten unterstützt, die unter NTFS eingerichtet wurden.

F: Ich möchte von der Vollversion auf die erweiterte Vollversion upgraden. Kann ich die bisher erstellten Konfigurationen beibehalten?

A: Die B-Version (erweiterte Vollversion) wird durch Anschluß eines Chipkartenlesers (Chipy™ SL SoCD) freigeschaltet. Die zusätzlichen Funktionen stehen sofort nach Anschluß des Chipy™ Terminals zur Verfügung. Nur bei einem Wechsel der Installationsart von CD zu Festplatte ist ein Neustart erforderlich. In beiden Fällen bleiben die bisher vorgenommenen Einstellungen erhalten. 

F: Ich habe die erweiterte Vollversion (B-Version) und möchte Server-on-CD auf meiner Windows® Festplatte installieren. Welche Installationsschritte sind erforderlich?

A: Die B-Version von Server-on-CD kann auch auf einer Linux-Partition installiert werden und beschleunigt dadurch einige Systemzugriffe ganz erheblich. Auf Ihrer Windows® Festplatte müssen Sie zunächst eine solche Linux-Partition einrichten. Hierfür bieten sich zahlreiche handelsübliche Werkzeuge wie Partition Magic, Partition Manager oder Partition Expert an. Für die einmalige Anwendung ist sicher auch das Programm PartitionStar (http://www.star-tools.com) interessant, läuft es doch ohne Funktionseinschränkungen gut einen Monat lang.

F: Ich habe die erweiterte Vollversion (B-Version) und möchte Server-on-CD auf meiner Windows® Festplatte installieren. Mit welcher Größe soll ich die Linux-Partition einrichten?

A: Für die Systemfunktionen von Server-on-CD genügen 700 MB. Den Server-Platz können Sie nach Belieben im Windows® Bereich und im Linux-Bereich freigeben. Wieviel Platz Sie im Linux-Bereich für Dateien vorsehen, bleibt also Ihrer Systemplanung überlassen. Beachten Sie aber bitte, daß Sie nach einem Start des Rechners unter Windows® nur begrenzt auf die Dateien zugreifen können.

F: Die B-Version von Server-on-CD hat bei der Festplatteninstallation einen Linux Bootloader eingerichtet. Ich möchte Server-on-CD nun auf diesem Rechner deinstallieren; wie deinstalliere ich den Bootloader?

A: Es stehen verschiedene Methoden zur Auswahl, um einen Linux-Bootloader zu deinstallieren:

•Installieren Sie einen anderen Bootloader oder
•verwenden Sie ein entsprechendes Utility wie z.B. das kostenlose MBRtool (http://www.diydatarecovery.nl) oder ein Partitionierungs-Programm oder 
•stellen Sie den DOS/Windows® Master Boot Record (MBR) wieder her (nachfolgend beschrieben)

MBR wiederherstellen (DOS/Win9x/ME)

Einen DOS- oder Windows® MBR stellt man unter DOS mit dem Befehl FDISK /MBR wieder her. Dieser Befehl schreibt nur die ersten 446 Bytes (Boot-Code) in den MBR zurück und läßt die aktuelle Partitionstabelle unangetastet. Die letzten zwei Bytes des MBR müssen den Eintrag AA55 enthalten, anderenfalls wird die Partitionstabelle von FDISK mit Nullen gefüllt. Nach der Korrektur des MBR muß mit FDISK die zukünftige Startpartition als "aktiv" kennzeichnen werden.

MBR wiederherstellen (Windows® XP)

Booten Sie von der Windows® XP CD und drücken Sie im Setup die Taste R, um die Wiederherstellungskonsole zu starten. Wählen Sie Ihre Windows® XP Installation aus (wahrscheinlich "1") und geben Sie danach, sofern vergeben, das Administratorpasswort ein. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl FIXMBR ein und bestätigen Sie die folgende Abfrage mit J oder Y (wahrscheinlich mit der "Z"-Taste). Nach Eingabe von "EXIT" wird der Computer neu gestartet.

MBR wiederherstellen (Windows® 2000)

Booten Sie von der Windows® 2000 CD und drücken Sie im Setup die Taste R, sowie im darauf folgenden Menü die Taste K, um die Wiederherstellungskonsole zu starten. Wählen Sie Ihre Windows® 2000 Installation aus und geben Sie das Administratorpasswort ein. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl FIXMBR ein und bestätigen Sie die folgende Abfrage mit J oder Y (wahrscheinlich mit der "Z"-Taste). Mit EXIT wird der Computer neu gestartet.

F: Ich habe den Server installiert und eine Workstation angeschlossen. Nun möchte ich den Server über den Browser meiner Workstation konfigurieren, erhalte aber bei Aufruf der IP-Nummer 192.168.0.1 immer Fehlermeldungen.

A: Geben Sie bitte in die Adresszeile Ihres Browsers ein http://192.168.0.1:150. Damit sollte der Zugriff gelingen.

F: Ich habe den Server installiert und eine Workstation angeschlossen. Nun möchte ich den Server über den Browser meiner Workstation konfigurieren, erhalte aber bei Aufruf von http://192.168.0.1:150 nur das Anmeldefenster für Name und Passwort.

A: Geben Sie als Benutzernamen immer "supervisor" ein und lassen Sie bei der Erstanmeldung den Kennworteintrag leer. Sie werden nach Annahme der Lizenzbedingungen zur Auswahl / Eingabe eines Passwortes aufgefordert, das dann zukünftig immer als Kennwort einzugeben ist.

F: Ich habe die erweiterte Vollversion von Server-on-CD erworben. Was kann der beiliegende Chipkartenleser alles?

A: Zunächst dient Chipy™ der Freischaltung der erweiterten Funktionen, darüber hinaus kann der Chipkartenleser aber noch zahlreiche andere Aufgaben übernehmen.

•Sofern Sie Server-on-CD auf einer Festplatte installieren möchten, müssen Sie zunächst eine Linux Partition (Ext2/3) einrichten und bei angestecktem Chipy™ von der Server CD booten. Server-on-CD erkennt so die erweiterte Vollversion, sucht die Linux Partition und bietet die Installation auf der Festplatte an.
•In allen anderen Fällen gilt: Wird Chipy™ einmal während einer Server-Sitzung angesteckt, werden die erweiterten Funktionen von Server-on-CD bereitgestellt und stehen auch dann noch weiter zur Verfügung, wenn Chipy™ wieder von der Schnittstelle abgezogen wird.
•Chipy™ kann aber auch im Alltagseinsatz des Servers wichtige Aufgaben übernehmen. In der Server Administration kann eine beliebige Telefonwertkarte oder Krankenversichertenkarte als Schlüsselkarte definiert werden. Nach Anmeldung einer solchen Karte kann zukünftig bei Ordnerfreigaben oder der Internetverbindung bestimmt werden, das diese Funktionen nur bei gesteckter Schlüsselkarte zur Verfügung stehen. Mit Ziehen der Schlüsselkarte werden alle sicherheits- und kostenrelevanten Zugänge gesperrt bzw. durch Stecken der Karte wieder freigegeben.
•Verwenden Sie Chipy™ an einem Windows® PC um Chipkarten auszulesen oder zu bearbeiten. Installieren Sie dazu von der Server CD das Programm Chipy™ CardManager (setup_cln.exe). Der CardManager ermöglicht es Ihnen, den Speicherinhalt von Handy-Karten zu bearbeiten sowie die Inhalte nahezu aller Chip-Wertkarten zu analysieren - selbst so Exoten wie die Knappenkarte der ArenaAufSchalke oder die Wertkarten verschiedener Sonnenstudios bleiben kein Geheimnis mehr.

F: Ich habe freenet iPhone installiert. Kann ich das Programm auch auf einer Workstation von Server-on-CD einsetzen?

A: Sie können in der Server Adminstration unter "Internet-Zugang" -> "Voice over IP (VoIP)" den Server für den Einsatz mit VoIP-Programmen wie freenet iPhone opimieren. Dafür werden die Standard Ports für diese Anwendungen in der Firewall geöffnet.

F: Kann ich Server-on-CD mit einem Apple Macintosh einsetzen?

A: Server-on-CD kann derzeit noch nicht auf Apple Rechnern installiert werden. Server-on-CD arbeitet arbeitet aber problemlos mit Mac Clients zusammen, sofern dort Mac OS X installiert ist.