Pinnacle Liquid Version 6 DEMO 
Lisez-moi

1. Restrictions de sortie
Dans la version de démonstration de Liquid Edition, l'image vidéo comporte systématiquement un filigrane numérique. Les utilisateurs peuvent distinguer en permanence un logo Pinnacle dans la fenêtre principale de la séquence. Ce filigrane numérique est également présent dans le fichier de sortie lorsque vous utilisez les commandes Fusionner séquence et Exporter séquence dans le menu Outils. Le filigrane numérique est conservé lors du transfert de votre montage sur cassette à l'aide de la commande Enregistrer sur cassette. 
L'exportation au format MPEG n'est pas prise en charge.
La version de démonstration ne prévoit aucune restriction de volume pour l'acquisition ou l'exportation vidéo.
 2. Composants manquants
Un certain nombre de composants ont été supprimés ou minimisés pour réduire la taille du logiciel, ce qui permet d'économiser l'espace sur le disque dur.

Ce document contient les informations de dernière minute sur Pinnacle Liquid Version 6 qui ne figurent pas dans le manuel et l'aide en ligne ou qui méritent une attention particulière. 
Pour plus d'informations sur cette nouvelle version, visitez le site Internet de Pinnacle Systems :
www.pinnaclesys.com

Configuration requise pour la carte graphique avec la version 6 de Liquid
Résolution minimum : 1280 x 1024 / Recommandée : 1600 x 1200 / Configuration à un ou deux moniteurs

 	Minimum (DV / IBP SD seulement)	Recommandé (DV / IBP SD seulement)	
VGA	64 Mo	128 Mo, AGP 4x, compatible DirectX 9.x	
 	 	 	
 	Minimum pour LE Pro (DV seulement)	Recommandé pour LE Pro	
VGA	64 Mo*, AGP 4x, compatible DirectX 9.x	128 Mo**, AGP 8x, compatible DirectX 9.x	
 	 	 	
 	Minimum HDV 720p (logiciel seulement)	Recommandé HDV 1080i (logiciel seulement)	
VGA	128 Mo**, AGP 8x, compatible DirectX 9.x et Pixelshader 2.0	256 Mo, PCIe, compatible DirectX 9.x et Pixelshader 2.0	
*) Par exemple, Geforce FX5700 ou supérieur, ATI Radeon 9600 ou supérieur
**) Par exemple, Geforce5950 Ultra ou supérieur, ATI Radeon 9800 ou supérieur

Nouvelles fonctions de la Version 6
Veuillez lire le document intitulé " Nouveau avec la Version 6 ", accessible en sélectionnant successivement Menu Démarrer de Windows > Programmes > Pinnacle Liquid > Aide en ligne. 

Problèmes d'installation

Installation de Liquid 6 avec la molette de commande (JogShuttle) Liquid.Control
Connectez le périphérique à un port USB avant de lancer l'installation du logiciel. Fermez l'assistant de " Nouveau matériel détecté " qui apparaît.
Dans la boîte de dialogue de configuration, cliquez sur l'option JogShuttle pour installer le pilote.
Au cours de l'installation du pilote, un test rapide d'accès au JogShuttle est exécuté.
Si le JogShuttle est détecté, l'installation continue.
Si le JogShuttle n'est pas détecté, vous êtes invité à débrancher le connecteur USB Liquid Control un court instant, puis de le rebrancher.
Si le test échoue à nouveau, une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez définir le port COM auquel le JogShuttle est affecté. (Un conseil : allez voir dans le Gestionnaire des périphériques de Windows.)
Installation suivante de Liquid.Control sur le port USB
Raccordez le périphérique à un port USB de votre ordinateur. A partir du CD d'installation de Liquid, exécutez USBJS.setup.exe. Puis continuez l'installation comme indiqué dans le paragraphe précédent.
Console de mixage MIDI : Déconnexion
Lorsque vous installez Pinnacle Liquid, vérifiez qu'aucune console MIDI ne soit connectée à votre ordinateur afin de vous éviter des problèmes lors de l'affectation des ports COM.

Activation du logiciel
Liquid 6 est protégé par le code d'activation du logiciel. Si Liquid n'est pas activé au cours des 30 jours qui suivent le premier démarrage, l'application commute en mode démo avec des fonctionnalités réduites. Vous devez accéder à Internet pour obtenir cette activation.

A L'ordinateur de montage est connecté à Internet
1.	Démarrez Liquid et, dans la fenêtre d'activation qui apparaît automatiquement, cliquez sur le bouton Activer maintenant.
2.	L'ordinateur se connecte à la page Internet d'activation de Pinnacle. Veuillez entrer les informations demandées et sélectionnez la fonction (Activation de Liquid Edition 6) et le produit (ex : Liquid Edition Pro).
3.	Cliquez sur OK. (Enregistrez, imprimez ou relevez le code d'activation. Vous aurez besoin de ce code si vous devez réactiver votre logiciel.)
4.	Liquid 6 est maintenant activé. Vous avez aussi enregistré le produit avec Pinnacle Systems.

B L'ordinateur de montage n'est pas connecté à Internet
1.	Démarrez Liquid et, dans la fenêtre d'activation qui apparaît automatiquement, cliquez sur le bouton Activer maintenant.
2.	L'ordinateur tente d'établir une connexion à Internet, mais échoue. Cliquez maintenant sur Visualiser les instructions.
3.	Suivez les instructions figurant dans la boîte de dialogue. 
(Vous serez invité à utiliser un ordinateur différent pour vous connecter à http://unlock.pinnaclesys.com et entrer les informations requises. (Enregistrez, imprimez ou relevez le code d'activation. Pinnacle Liquid, documento Léame de la Versión 6
4.	De retour dans la fenêtre d'activation de Liquid, cliquez sur Entrer la clé d'activation et tapez le code.
5.	Cliquez sur Ok pour terminer.

Contactez le Support Pinnacle si, à l'issue de plusieurs tentatives, l'activation est refusée.

Option Broadcast

Les fonctions suivantes mentionnées dans le manuel sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'option Broadcast/Vortex (avec la clé logicielle correspondante) :
* InterCom 
* Tous les codecs de rendu/fusion MPEG2/422
* Compatibilité avec le format de fichier MXF
* Exportation de projets XML
* Xreceive : XDCAM et P2
* Toutes les fonctions de Vortex

Recommandations de Windows et du BIOS

Windows XP et Service Pack 2 : Dans le BIOS, réglez la taille " AGP Aperture " (Ouverture AGP) à 64 Mo
Entrez dans le BIOS de votre ordinateur (généralement au démarrage, en tapant F1 ou F2, selon  la marque du BIOS). Recherchez les paramètres de configuration de l'emplacement AGP (généralement dans une section " Avancée " du menu du BIOS). Réglez la taille " Graphics Aperture " (Ouverture Graphique, ou un nom similaire) à une valeur de 64 Mo. 
Exception : La taille des systèmes équipés d'une carte ATI 8500 (Liquid Edition PRO antérieur) doit être réglée à 32 Mo.

Windows XP et Service Pack 2 : Le pare-feu de Windows bloque le Gestionnaire de rendu et le Bureau de Liquid
Si votre système fonctionne sous Windows XP avec SP 2 installé, deux messages d'avertissement provenant du pare-feu de Windows apparaîtront au premier démarrage de Pinnacle Liquid 6. Cliquez sur " Déverrouiller " pour ajouter les applications Gestionnaire du rendu et Bureau (deux applications dont Liquid a besoin pour fonctionner correctement) à la liste des applications autorisées (consultez le Centre de Sécurité Windows). Prochainement, il ne vous sera plus demandé de confirmer au moment du démarrage de Liquid.

Optimisation de Windows 
* Nous vous conseillons vivement d'utiliser une installation de Windows la plus récente et la plus " saine " possible pour servir de base à l'installation de Pinnacle Liquid. Téléchargez les Service Packs les plus récents (avec XP, vous devez disposer au moins du Service Pack 1) et les derniers pilotes pour les composants utilisés (spécialement la carte graphique).
* Pour assurer les meilleures performances, n'oubliez pas de défragmenter votre(vos) disque(s) dur(s) avant l'installation et périodiquement par la suite (voir le Manuel Windows).
* Choisissez si possible des disques durs distincts pour les données de médias AV et l'installation du logiciel Pinnacle Liquid. 
* Réduisez au strict minimum le nombre de programmes fonctionnant en tâche de fond (ex : les antivirus et les économiseurs d'écran). 
* Désactivez toutes les fonctions de Windows et de l'ordinateur (BIOS) susceptibles de le commuter en mode veille (sommeil/hibernation).
Partitionnement des disques durs vidéo avec le système de fichiers NTFS 
Pour l'enregistrement (capture) de la vidéo, nous vous recommandons fortement de n'utiliser que des disques durs partitionnés NTFS. Le système FAT32 peut causer des problèmes lorsque des clips ont une longueur (durée) supérieure à 18 minutes environ. Le système de fichiers est spécifié dans les propriétés du disque (voir aussi le Manuel Windows). 
Droits d'exploitation de Windows 
Vous devez disposer des droits d'exploitation suivants configurés sur votre ordinateur si vous :
Installez Pinnacle Liquid : Administrateur ; 
Travaillez avec Pinnacle Liquid : Utilisateur expérimenté (Power User) ou Administrateur. 
Masquage de la barre des tâches Windows
La barre des tâches de Windows toujours visible en bas de l'écran peut être très dérangeante lorsque vous travaillez avec Pinnacle Liquid. Nous vous conseillons de la masquer :
Cliquez bouton droit sur la barre des tâches de Windows > " Propriétés ". Dans la boîte de dialogue, décochez la rubrique " Conserver la Barre des tâches au-dessus des autres fenêtres ". 
Changement de nom de l'ordinateur
Si vous renommez l'ordinateur sur lequel Pinnacle Liquid est installé, vous devrez réinstaller Pinnacle Liquid car certains paramètres du logiciel se réfèrent en effet au nom de l'ordinateur.
Gestion de l'alimentation de Windows et molette JogShuttle (Liquid Control)
La Gestion de l'alimentation de Windows (Propriétés de Gestion de l'alimentation - Modes de gestion) ignore la molette JogShuttle de Liquid. Si le moniteur est désactivé, vous ne pouvez pas le réactiver, en tournant par exemple la molette de recherche image par image (job). Nous vous recommandons de désactiver les options d'alimentation ou de configurer un délai de veille suffisamment long.

Matériel et compatibilité

Configuration à deux moniteurs nVidea
Les pilotes de la carte graphique nVidia peuvent provoquer des problèmes dans un système à double affichage si une résolution différente a été configurée sur les deux moniteurs. Si possible, utilisez des résolutions identiques.

Haute définition 

Sortie sur HDV, Micro MV, D-VHS : Sélection d'un format
1 : Sélectionnez Paramètres du système > Entrées/Sorties > Sorties vidéo > IEEE 1394 > Format de sortie MPEG. Dans le champ de droite, double-cliquez sur la valeur courante pour afficher une liste contenant les options suivantes :
Micro MV (PAL ou NTSC)
D-VHS (30 ou 25) ; 
HDV (25 ou 30). 
Les numéros font référence aux fréquences images (ips). Sélectionnez le format de sortie approprié du périphérique d'enregistrement connecté.
2 : Ouvrez la boîte de dialogue Enregistrer sur bande, vérifiez si le périphérique d'enregistrement désiré est sélectionné puis cliquez sur le bouton Démarrer. La séquence de Time-Line sera maintenant calculée sous le format sélectionné dans les Propriétés de la Time-Line. 

NOTA : Un message d'erreur apparaît si ce format ne peut pas être enregistré par le périphérique. Sélectionnez dans ce cas un format de Time-Line différent. Veuillez vous reporter au manuel de votre périphérique d'enregistrement pour sélectionner un format approprié, c'est-à-dire une combinaison de résolution, de fréquence image et de paramètre entrelacé/non entrelacé. Il est préférable de configurer la Time-Line avant même de commencer le montage.
3: Après confirmation du Contrôle de bande, le processus d'enregistrement démarre. L'image ne s'affiche pas dans l'incrustation et aucun son n'est reproduit. Pour contrôler la vidéo et l'audio, connectez le moniteur et les haut-parleurs au périphérique d'enregistrement.
4: Le périphérique d'enregistrement s'arrête à l'issue de l'opération.

Général 

Onglet Entrées/Sorties à l'emplacement habituel
Contrairement aux indications des manuels, l'onglet Entrées/Sorties n'a pas été transféré dans la fenêtre Paramètres du lecteur : il occupe toujours sa place habituelle dans la fenêtre Paramètres du système.
Pas de fenêtre flottante pour le Mélangeur audio
Cette fonction, bien que mentionnée dans le Manuel de référence, n'a pas été implémentée.
Raccourcis clavier dans les menus non activés
Les raccourcis, c'est-à-dire les lettres soulignées dans les titres de menu (par ex. Edition) ne sont pas encore implémentés dans la Version 6.
Lignes d'indication audio (Rubberbands)
Dans la colonne  Lecture Audio (zone des en-têtes de la Time-Line, icône = haut-parleur), il est impossible d'activer les lignes d'indication pour le Volume du clip (bleu clair), Panoramique de clip (jaune), Panoramique de piste (vert), LFE (bleu foncé) et Panoramique Surround (deux lignes, marron-rouge et vert).
Vous pouvez afficher toutes ces lignes au même moment (et non juste une seule, comme c'était le cas auparavant).
Automatisation du mixage audio : Fonctions supplémentaires
L'onglet Paramètres de l'Editeur Audio  contient des fonctions d'Automatisation du mixage audio étendue (enregistrement en direct).
- Lancez l'enregistrement après un premier appui : L'enregistrement d'images de référence ne commence pas tant que vous ne déplacez pas de potentiomètre. Les lignes rubberband avant la première intervention ne sont pas modifiées.
- Arrêtez la lecture après un premier appui : Si elle est désactivée, la ligne rubberband existante est maintenue en l'état ; lorsqu'elle est activée, la ligne rubberband existante est remplacée par la dernière valeur d'atténuation valide (la valeur reste la même).
- Boîte de dialogue de confirmation d'enregistrement : Cliquez sur cette option si vous souhaitez contrôler la densité des pistes et des images de référence pour la(les) ligne(s) rubberband générée(s) après chaque séquence d'automatisation du mixage. Une autre option est réservée à la Voix-off.
- Si vous désirez visualiser des info-bulles détaillées dans le Mélangeur, cliquez dans Info-bulles détaillées.
Importation d'audio AC3 : Codec requis
Lorsque des fichiers MPEG2 sont importés, les fichiers audio AC3 peuvent également être inclus. Pour pouvoir importer correctement ces fichiers audio et sous une forme lisible dans Liquid, un codec AC3 doit être installé. Vous pouvez télécharger gratuitement un codec AC3 à partir de http://ac3filter.sourceforge.net.
Liquid importe les données AC3 en stéréo. Le codec mentionné précédemment interprète les données surround codées AC3 comme du ProLogicII, mais elle ne peuvent pas être lues en mode surround dans Liquid.
Utilisation du routage Classic pour le Visionneur de clip et l'Outil de dérushage
La Lecture Audio dans le Visionneur de clip et l'Outil de dérushage peut être influencée par le Routage Classic. Vous pouvez l'utiliser pour configurer votre moniteur audio :
•	 Activez Routage Classic sur l'onglet Paramètres de l'Editeur Audio.
•	Le bus Classic apparaît maintenant sur l'onglet Mappage des sorties. Vous pouvez maintenant raccorder les canaux audio A1 à A4 aux sorties désirées (ex : la carte son).
Seulement cinq " Classes de qualité "
Contrairement aux indications du manuel, cinq classes de qualité sont disponibles (au lieu de 32). Ceci a une incidence sur les listes déroulantes des boîtes de dialogue Propriétés de la Time-Line, Propriétés du clip, Outil de dérushage, Acquisition de fichier et le Module Numériser par lot.

Sortie EN DIRECT : Boucle du signal du lecteur
Cette fonction se trouve sous Paramètres du système > Entrées/Sorties > Sorties vidéo et affecte l'affichage d'un moniteur vidéo connecté au boîtier de jonction (ProBox, MovieBox) : Lorsque la Sortie EN DIRECT (icône du " moniteur " sur la barre des tâches) est commutée sur Liquid : Aucune, vous pouvez afficher soit le signal provenant du lecteur connecté (Loopthrough (Boucle) = Activé)
 soit les barres de couleur standard (Loopthrough (Boucle) = Désactivé).
Outil de dérushage : TC pour entrée EN DIRECT via IEEE 1394 (DV)
Le Time Code contenu dans le signal DV est toujours utilisé dans le signal DV via le lecteur EN DIRECT, c'.à.d. quelle que soit la source de Time Code actuellement sélectionnée. Vous pouvez contourner cette fonction en sélectionnant Options de l'Outil de dérushage > Général et en activant l'option Ignorer le Time Code intégré au flux source.
Outil de dérushage: La fonction Capture rapide est destinée à fonctionner exclusivement avec l'interface RS 422
Le manuel n'en fait pas état clairement : Capture rapide fonctionne correctement uniquement avec des périphériques pilotés sous RS 422. 
Outil de dérushage/Capture : Capture au-delà des sauts de TC
Avec cette nouvelle option, les sauts de Time Code sont ignorés sans conséquences directes et le processus de capture se poursuit (commande à distance RS 422 uniquement).
Connexion DV à MovieBox Deluxe
Dans de rares cas, les connexions via ce port IEEE-1394 peuvent devenir instables et se déconnecter (par exemple lorsque vous ouvrez ou fermez l'Outil de dérushage). Dans ce cas, connectez les périphériques DV à votre ordinateur via un port IEEE-1394.
Importation d'audio en 44,1 kHz et conversion en 48 kHz : Retard de lecture
Les clips audio (44,1 kHz) qui étaient placés sur la Time-Line provoquent un retard en lecture (après avoir actionné la touche Lecture ou la barre d'espace) pendant 4 à 20 secondes, selon l'emplacement des données de média du clip (localement ou à l'intérieur du réseau). Ceci est dû à la conversion à 48 KHz.

Interactions entre Pinnacle Liquid et les autres logiciels

Importation de projets Studio 9
Avec Liquid 6, vous pouvez importer des projets de Pinnacle Studio (Version 9.3 et ultérieure). Liquid et Studio doivent être installés sur le même ordinateur et les données de média de Studio doivent également être stockées localement (et non dans le réseau).
1.	 Ouvrez et exportez le projet studio désiré : Fichier > Exporter le fichier. Le projet est enregistré avec l'extension *.ste.
2.	Dans Liquid : Ouvrez l'Assistant d'entrée et sélectionnez Importer le projet Studio 9. Sélectionnez ou créez un chutier et, dans la boîte de dialogue affichée, sélectionnez le fichier portant l'extension *.ste.
3.	La Time-Line de Studio apparaît maintenant sur la Time-Line de Liquid.
Remarque :
•	Les effets de clip (filtres) ne sont pas importés.
•	Les effets de transition sont transformés en simples fondus enchaînés vidéo.
•	Les menus DVD et les autres objets liés au DVD ne sont pas importés.
Vous pouvez aussi importer des projets Studio en sélectionnant Fichier > Importer > XML/ALE > Type de fichier = Studio STE.

Hollywood FX 
* Version 4.6.x
Si vous utilisez HFX 4.6 pour animer des titres, remplacez les paramètres de Hollywood FX par Moteur Logiciel Portable. Open GL SW et Open GL HW ne prennent pas en charge le canal alpha. 
* Version 5.x
Nous vous recommandons de remplacer toujours le paramètre du Moteur de rendu de HFX par Logiciel ou conserver ce paramètre. Dans le cas de combinaisons rares de certains pilotes et cartes VGA, l'option Open GL accéléré peut provoquer le plantage de Pinnacle Liquid.
Remarque : Hollywood FX doit être installé pour pouvoir utiliser les éditeurs d'effets HFX. 
Pinnacle Commotion et XSend To ... 
Nous vous recommandons d'installer Pinnacle Commotion 4.1 (PRO) et Pinnacle Liquid sur la même partition du disque dur, de préférence la partition système. Si vous utilisez une combinaison différente, XSend To ... Commotion (Envoyer Sur ... Commotion) peut ne pas fonctionner.
Adobe Acrobat
La première fois que vous appelez le manuel Liquid au format PDF (Adobe Acrobat), le fichier peut sembler ne pas être chargé. Ceci signifie en général que le contrat de licence Acrobat, masqué par une autre fenêtre, attend la confirmation par l'utilisateur. Appuyez sur ALT et (de manière répétée si nécessaire) sur TAB pour placer la boîte de dialogue Acrobat en avant-plan et la fermer. 
After Effects 5.5.1 et QuickTime 6.0
Un fichier AVI qui est importé dans After Effects et à partir de là exporté sous forme de flux DV peut provoquer le plantage de AfterEffects. Vous n'aurez cependant aucun problème si vous utilisez QuickTime Version 4.0.
AfterEffects : L'exportation de format non compressé ou MPEG provoque un plantage
Un plantage peut se produire lorsque la composition est exportée au format FAST (Pinnacle) non compressé " YUV " ou FAST(Pinnacle) mpeg2. Ce problème est lié à l'extension du nom de fichier affecté au préalable par AfterEffects. Contactez Pinnacle Support pour qu'ils vous remettent une Note technique décrivant une solution.
AfterEffects: Réduire le cache RAM pour éviter des problèmes de prévisualisation 
Lorsque vous exécutez Pinnacle Liquid et AfterEffects simultanément, l'utilisation de la mémoire de AfterEffects peut provoquer des problèmes de prévisualisation (prévisualisation de RAM). Vous pouvez les éviter en sélectionnant Edition/Présélections((+++?))/Cache et Réglage de l'utilisation mémoire maximum à environ 50 %. La présélection pourrait être de 120 %. En cas de débordement de la mémoire tampon, elle peut encore interférer avec la prévisualisation.
AfterEffects 5.5: Changement d'extension de nom de fichier
Si le codec " 2VUY " est sélectionné dans le menu Fichier, AfterEffects génère un fichier avec l'extension " 2VU ", qui n'est d'aucune utilité pour Pinnacle Liquid. Pour importer ces fichiers dans Liquid, vous devez d'abord remplacer l'extension par " VUY ". Nous conseillons généralement d'utiliser le format YUV AVI dans la file d'attente du rendu. 
AfterEffects et XSend To ... (Envoyer Sur ...) Les clips ont une image d'avance (NTSC Drop Frame uniquement)
Les clips transférés au moyen de la fonction XSend sont décalés d'une image lorsqu'ils sont positionnés sur la Time-Line AE. Il s'agit toutefois d'un problème AE qui ne peut pas être résolu à partir de Liquid.
AfterEffects : Décalage de pixels avec les matériaux MPEG et DV (NTSC)
Le matériau MPEG ou DV qui est envoyé de Liquid vers AfterEffects au moyen de la fonction XSend arrive avec un décalage de pixels vertical. Avant un rendu au format AE, descendez le matériau de deux pixels pour le MPEG ou d'un pixel pour le DV.
XSend sur MediaCleaner : Utilisez la version 5.1.2 ou ultérieure 
Sinon, MediaCleaner peut planter, surtout si vous transférez des fichiers MPEG au moyen de la fonction XSend.

Lecteur/Télécommande

Capture RS 422 à l'aide de l'entrée vidéo analogique sur le boîtier MovieBox/Liquid Edition Pro Box
Dans ce cas, le processus de capture peut être interrompu. Allez dans Paramètres du lecteur dans le logiciel et, dans le menu Options pour le lecteur provoquant des problèmes, remplacez la valeur par défaut Précision du moniteur TC (3) par 4.