Pinnacle Liquid, Versión 6 DEMO
Léame (Readme) 
1. Restricciones de salida
La versión de demostración de Liquid Edition colocará una marca de agua en el vídeo en todos los casos. Los usuarios verán un logotipo de Pinnacle en la ventana maestra de secuencia en todo momento. Esta marca de agua también aparecerá en el archivo de salida al usar los comandos Fusionar secuencia o Exportar secuencia del menú Herramientas. La marca de agua también aparecerá en todas las salidas de vídeo a cinta generadas usando el comando Grabar a cinta. 
La exportación MPEG no está soportada.
No hay restricciones en la cantidad de material que puede ser capturado o enviado a la salida en la versión de demostración.
2. Componentes no presentes
Con el fin de ahorrar espacio en disco, varios componentes se han eliminado o minimizado para hacer que el tamaño final del paquete sea menor.

Este documento contiene información sobre la versión 6 de Pinnacle Liquid no contenida en el manual ni en la ayuda en línea, o que merece una atención especial.
Para más información sobre esta nueva versión, visite el sitio Web de Pinnacle Systems:
www.pinnaclesys.com

Requisitos de sistema de la tarjeta gráfica con la versión 6 de Liquid
Resolución mínima: 1280 x 1024 / Recomendada: 1600 x 1200 / Configuración de uno o dos monitores

 	Mínimo (sólo DV / IBP SD)	Recomendado (sólo DV / IBP SD)	
VGA	64 MB	128 MB, AGP 4x, compatible con DirectX 9.x	
 	 	 	
 	Mínimo para LE Pro (sólo DV)	Recomendado para LE Pro	
VGA	64 MB*, AGP 4x, compatible con DirectX 9.x	128 MB**, AGP 8x, compatible con DirectX 9.x	
 	 	 	
 	Mínimo para HDV 720p (sólo software)	Recomendado para HDV 1080i (sólo software)	
VGA	128 MB**, AGP 8x, compatible con DirectX 9.x, compatible con Pixelshader 2.0	256 MB, PCIe, compatible con DirectX 9.x, compatible con Pixelshader 2.0	
*) Por ejemplo, Geforce FX5700 o superior, ATI Radeon 9600 o superior
**) Por ejemplo, Geforce5950 Ultra o superior, ATI Radeon 9800 o superior

Nuevas funciones de la versión 6
Le rogamos lea el documento titulado "Nuevo en la versión 6", que puede visualizarse seleccionando Menú inicio de Windows > Programas > Pinnacle Liquid > Ayuda en linea.

Problemas con la instalación

Instalación de Liquid 6 con Liquid.Control (JogShuttle)
Conecte el dispositivo a un puerto USB antes de iniciar la instalación del software. Cierre el asistente de 'Nuevo hardware detectado' que aparece.
En el cuadro de diálogo de configuración, haga clic en la opción JogShuttle para instalar el controlador.
Mientras se instala el controlador, se lleva a cabo una breve prueba para intentar acceder al JogShuttle.
Si consigue detectarse el JogShuttle, la instalación continúa.
Si no se detecta el JogShuttle, se le pedirá que desenchufe el conector USB de Liquid Control USB brevemente y que lo enchufe de nuevo.
Si la prueba falla de nuevo, aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede definir el puerto COM al que se asignará el JogShuttle (Pista: busque en el Administrador de dispositivos de Windows).
Instalación subsiguiente de Liquid.Control en el puerto USB
Conecte el dispositivo a un puerto USB de su sistema Desde el CD de instalación de Liquid, ejecute USBJS.setup.exe. Continúe entonces tal y como se describe en el párrafo anterior.
Consola de mezcla MIDI: Desconexión
Cuando instale Pinnacle Liquid, asegúrese de que no hay ninguna consola MIDI conectada a su ordenador; esto ayudará a prevenir problemas en la asignación de puertos COM.

Activación de software
Liquid 6 está protegido por la activación de software. Si Liquid no se activa en 30 días a partir de su primera ejecución, la aplicación pasará a modo demo, con una funcionalidad reducida. Necesita disponer de un acceso a Internet para completar la activación.
A El ordenador de edición está conectado a Internet
1.	Arranque Liquid, y en la ventana de activación que aparece automáticamente, haga clic en el botón Activar ahora.
2.	El ordenador se conectará a la página Web de activación de Pinnacle. Introduzca la información requerida y seleccione la función (activación de Liquid 6) y el producto (por ejemplo, Liquid Edition Pro).
3.	Haga clic en Aceptar. (Guarde, imprima o anote el código de activación. Necesitará este código en el caso de que tenga que reactivar el software).
4.	Liquid 6 se habrá activado. También habrá registrado el producto con Pinnacle Systems.
B El ordenador de edición no está conectado a Internet
1.	Arranque Liquid, y en la ventana de activación que aparece automáticamente, haga clic en el botón Activar ahora.
2.	El ordenador intenta establecer una conexión a Internet, pero falla. Haga clic ahora en Ver instrucciones.
3.	Siga las instrucciones detalladas en el cuadro de diálogo 
(Se le pedirá que use un ordenador diferente para conectarse a http://unlock.pinnaclesys.com e introducir la información requerida. (Guarde, imprima o anote el código de activación. Necesitará este código en el caso de que tenga que reactivar el software).
4.	De vuelta en la ventana de activación de Liquid, haga clic en Introducir clave de activación y escriba allí el código.
5.	Haga clic en "Aceptar", y listo.
Póngase en contacto con el soporte de Pinnacle si se le negara la activación después de varios intentos.

Opción Broadcast

Las siguientes funciones mencionadas en el manual se hallan sólo disponibles cuando usa la opción Broadcast/Vortex (con la correspondiente mochila):
* InterCom 
* Todos los códecs de renderización/fusión MPEG2/422
* Compatibilidad con el formato de archivos MXF
* Exportación XML de proyectos
* XRecibir: XDCAM y P2
* Todas las funciones de Vortex

Recomendaciones de Windows y la BIOS

Windows XP y Service Pack 2: Establezca la apertura AGP en la BIOS a 64 MBytes
Entre en la  BIOS de su ordenador (habitualmente durante el arranque, pulsando F1 o F2, dependiendo de la marca de la BIOS). Busque la configuración de la ranura AGP (habitualmente en una sección "Avanzada" del menú de la BIOS). Ajuste la "Apertura de gráficos" (o un nombre similar) a un valor de 64 MBytes. 
Excepción: Los sistemas equipados con ATI 8500 (Liquid Edition PRO antiguo) deberán ajustarse a 32 MBytes.

Windows XP y Service Pack 2: El cortafuegos de Windows bloquea el Administrador de renderización y el Escritorio de Liquid
Si su sistema funciona con Windows XP y tiene el SP2 instalado, aparecerán dos mensajes de advertencia del cortafuegos de Windows la primera vez que arranque Pinnacle Liquid 6. Haga clic en "Desbloquear" para añadir las aplicaciones Administrador de renderización y Escritorio (dos aplicaciones necesarias para que Liquid funcione correctamente) a la lista de aplicaciones permitidas (revise el Centro de seguridad de Windows). En el futuro, ya no se le pedirá confirmación al arrancar Liquid.

Optimización de Windows
* Recomendamos encarecidamente que utilice una nueva instalación de Windows que sea lo más "limpia" posible como base para la instalación de Pinnacle Liquid. Descargue los Service Packs más recientes (con XP, deberá tener al menos el Service Pack 1) y los controladores más recientes para los componentes usados (especialmente la tarjeta gráfica).
* Para asegurar el máximo rendimiento, no olvide desfragmentar su(s) disco(s) duro(s) antes de la instalación, y periódicamente después de la misma (vea el manual de Windows).
* Si es posible, seleccione discos duros diferentes para los datos de medios AV y la instalación del software Pinnacle Liquid.
* Reduzca al mínimo imprescindible el número de programas que se ejecutan en segundo plano (por ejemplo, antivirus y salvapantallas).
* Deshabilite todas las funciones de Windows y del ordenador (BIOS) que puedan hacer que el ordenador pase al modo en espera (suspendido/hibernación).
Partición de los discos duros de vídeo con el sistema de archivos NTFS
Recomendamos encarecidamente utilizar solamente discos duros con particiones NTFS para la grabación (captura) de vídeo. El sistema FAT32 puede causar problemas con clips de duración superior a aprox. 18 minutos. El sistema de archivos se especifica en las propiedades de la unidad de disco (véase también el manual de Windows).
Derechos de Windows
Deberá disponer de los siguientes derechos de usuario configurados en su ordenador si usted:
Instala Pinnacle Liquid: Administrador;
Trabaja con Pinnacle Liquid: Usuario avanzado o Administrador.
Ocultar la barra de tareas de Windows
La barra de tareas de Windows siempre visible en la parte inferior de la pantalla puede distraer mucho su atención mientras trabaja con Pinnacle Liquid. Le recomendamos que la oculte:
Clic con el botón derecho en la barra de tareas de Windows > "Propiedades". En el cuadro de diálogo que aparece, deseleccione la marca de verificación junto a "Mantener la barra de tareas siempre visible".
Cambio de nombre del ordenador
Si cambia de nombre al ordenador en el que está instalado Pinnacle Liquid, deberá reinstalar Pinnacle Liquid debido a que algunos de los ajustes de configuración del software hacen referencia al nombre del ordenador.
Administración de energía de Windows y JogShuttle (Liquid Control)
La Administración de energía de Windows ("Opciones de energía") ignora el control JogShuttle de Liquid. Si se desactiva el monitor, por ejemplo, no podrá reactivarlo girando la rueda de dicho control. Recomendamos que, o bien desactive las opciones de energía o bien las configure con un retardo lo suficientemente largo.

Hardware y compatibilidad

Configuración de doble monitor nVidia
Los controladores de la tarjeta gráfica nVidia pueden causar problemas en un sistema de doble monitor si se configuran resoluciones diferentes en ambos monitores. Si es posible, use resoluciones idénticas.

Alta definición

Salida en HDV, Micro MV, D-VHS: Selección de un formato
1: Seleccione Configuración del sistema > Entradas/Salidas > Salidas de vídeo > IEEE 1394 > Formato de salida MPEG. En el campo de la derecha, haga doble clic en el valor actual para mostrar una lista que contiene las siguientes opciones:
Micro MV (PAL o NTSC)
D-VHS (30 ó 25); 
HDV (25 ó 30). 
Los números hacen referencia a velocidades de cuadro (fps). Seleccione el formato de salida correcto para el dispositivo de grabación conectado.
2: Abra el cuadro de diálogo Grabar a cinta, asegúrese de que está seleccionado el dispositivo de grabación correcto y haga clic en el botón Arranque. La Secuencia de la línea de tiempo se renderizará ahora en el formato seleccionado en la Configuración de la línea de tiempo. 

NOTA: Si no pudiera grabarse este formato en el dispositivo, aparecerá un mensaje de error. Seleccione un formato de la línea de tiempo diferente. Por favor, consulte el manual de su dispositivo de grabación para seleccionar un formato adecuado, esto es, una combinación de resolución, velocidad de cuadros y entrelazado/no entrelazado. Es preferible configurar la línea de tiempo incluso antes de comenzar a editar.
3: El proceso de grabación comienza tras la confirmación de la Comprobación de la cinta. La imagen no aparece en el visor incrustado, y no se reproduce ningún sonido. Para comprobar el vídeo y el audio, conecte el monitor y el altavoz al dispositivo de grabación.
4: El dispositivo de grabación se detiene cuando la reproducción termina.

General

Ficha Entradas/Salidas en la ubicación habitual
En contra de la información de los manuales, la ficha Entradas/Salidas no se ha desplazado a los Ajustes del reproductor sino que sigue ocupando su lugar habitual en la Configuración del sistema.
No hay ventana flotante del Mezclador de audio
Esta característica, aunque se menciona en el Manual de referencia, no se ha implementado.
Métodos abreviados del teclado en menús no activados
Los métodos abreviados, es decir, las letras subrayadas en las opciones de menú (tales como Editar) no se hallan todavía implementados en la versión 6.
Líneas indicadoras de Audio (Bandas de goma)
En la columna Reproducción de audio (área del encabezado de la línea de tiempo, icono = altavoz), es posible activar líneas indicadoras para el volumen del clip (azul claro), panorámica del clip (amarillo), panorámica de la pista (verde), altavoz de graves (azul oscuro) y panorámica envolvente (dos líneas, marrón rojizo y verde).
Puede mostrar todas las líneas al mismo tiempo (y no solamente una, como era el caso anteriormente).
Automatización de la mezcla de audio: Funciones adicionales
La ficha Configuración del Audio editor contiene funciones para la Automatización de la mezcla de audio expandida de Liquid (grabación en vivo).
- Iniciar grabación tras el primer toque: La grabación de cuadros key no comienza hasta que no se mueve un control de volumen. Las bandas de goma anteriores a la primera intervención no se modifican.
- Detener reproducción tras el primer toque: Si se desactiva, la banda de goma existente se mantiene sin modificación; si se activa, la banda de goma existente se sobrescribe con el último valor válido del control de volumen (el valor sigue siendo el mismo).
- Cuadro de diálogo de confirmación de grabación: Haga clic en esta opción si desea comprobar la densidad de pistas y de cuadros key de la banda o bandas de goma generadas tras cada secuencia de automatización de mezcla. Hay otra opción disponible para la voz en off.
- Si desea ver información detallada sobre herramientas en el mezclador, haga clic en Información extensa sobre herramientas.
Importación de audio AC3: Códec requerido
Cuando se importan archivos MPEG2, puede incluirse también el audio AC3. Para que estos archivos de audio se importen correctamente y en una forma que sea posible reproducir en Liquid, deberá instalarse un códec AC3. Puede descargar un códec AC3 gratuito en http://ac3filter.sourceforge.net.
Liquid importa la información AC3 en estéreo. El códec mencionado anteriormente interpreta la información envolvente codificada en el formato AC3 como ProLogicII, pero no puede reproducirla en modo Surround en Liquid.
Uso del Direccionamiento Classic para el visor de clips y la herramienta de registro
La reproducción de audio en el visor de clips y la herramienta de registro puede estar influenciada por el Direccionamiento Classic. Puede usarlo para configurar su monitor de audio:
•	 En la ficha Configuración del Audio editor, active la opción Direccionamiento Classic.
•	El bus Classic aparecerá ahora en la ficha Asociación de salida. Ahora podrá conectar los canales de audio A1 - A4 a las salidas deseadas (por ejemplo, a la tarjeta de sonido).
Sólo cinco "Rangos de calidad"
Al contrario de lo descrito en el manual, hay disponibles cinco Rangos de calidad (en lugar de 32). Esto afecta a las listas desplegables de las Propiedades de la línea de tiempo, Propiedades del clip, Herramienta de registro, Adquisición de archivos y  Módulo de digitalización por lotes.

Salida en vivo: Conexión derivada de la señal del reproductor
Esta función se encuentra en Configuración del sistema > Entradas/Salidas > Salidas de vídeo y afecta a la visualización en un monitor de vídeo conectado a la caja de conexiones (ProBox, MovieBox): Cuando la Salida en vivo (Icono del "Monitor" en la barra de tareas) se ajusta a Liquid: Ninguna, puede mostrar bien la señal del reproductor conectado (Conexión derivada = On)
o la señal estándar de barras de color (Conexión derivada = Off).
Herramienta de registro: TC para entrada en vivo a través de IEEE 1394 (DV)
Se usa siempre el código de tiempo contenido en la señal DV al importar a través del reproductor en vivo, esto es, independientemente de la fuente del código de tiempo seleccionada actualmente. Puede ignorar esta función seleccionando Opciones de la herramienta de registro > General y activando la opción Ignorar código de tiempo incrustado en el flujo fuente.
Herramienta de registro: Característica de Captura rápida diseñada para su uso solamente con RS 422
El manual no deja claro este hecho: Captura rápida sólo funciona correctamente con dispositivos controlados por RS 422 
Herramienta de registro/Captura: Captura ignorando los saltos de TC
Con esta nueva opción, se ignoran los saltos en el código de tiempo sin que se den consecuencias directas, y el proceso de captura continúa (sólo control remoto RS422).
Conexión DV a la MovieBox Deluxe
En raros casos, las conexiones a través de este puerto IEEE-1394 pueden volverse inestables e incluso puede darse la desconexión (por ejemplo, cuando abre o cierra la herramienta de registro). En tales situaciones, conecte los dispositivos DV directamente a su ordenador a través de un puerto IEEE-1394.
Importación de audio de 44,1 kHz y conversión a 48 kHz: Retardo en la reproducción
Los clips de audio (44,1 kHz) que se colocaron en la línea de tiempo generan un retardo en la reproducción (después de accionar el botón Reproducir o la barra espaciadora) de entre 4 y 20 segundos, dependiendo de dónde estén ubicados los datos de medios del clip (en local o en la red). Esto se debe a la conversión a 48 KHz.

Interacciones entre Pinnacle Liquid y otro software

Importación de proyectos Studio 9
Con Liquid 6, puede importar proyectos de Pinnacle Studio (versión 9.3 y posteriores). Debe tener instalado tanto Liquid como Studio en el mismo ordenador, y los datos de medios de Studio deben asimismo estar almacenados en local (no en la red).
1.	 Abra y exporte el proyecto de Studio deseado: Archivo > Exportar archivo. El proyecto se guarda con la extensión *.ste.
2.	En Liquid: Abra el Asistente de entrada y seleccione Importar proyecto de Studio 9. Seleccione o cree un estante, y en el cuadro de diálogo que aparece, seleccione el archivo con la extensión *.ste.
3.	La línea de tiempo de Studio aparece ahora sobre la línea de tiempo de Liquid.
Nótese:
•	Los efectos de clip (filtros) no se importan.
•	Los efectos de transición se transforman en simples efectos de disolver.
•	Los menús de DVD y otros objetos relacionados con el DVD no se importan.
También puede importar proyectos de Studio seleccionando Archivo > Importar > XML/ALE > Tipo Archivo = Studio STE.

FX Hollywood
* Versión 4.6.x
Si usa HFX 4.6 para animar títulos, cambie la Configuración de FX Hollywood al Motor de software portátil. Open GL SW y Open GL HW no son compatibles con el canal alfa.
* Versión 5.x
Recomendamos que cambie siempre la configuración del Motor de renderización de HFX a Software o que mantenga esta configuración. En el caso de combinaciones inusuales de determinados controladores y tarjetas VGA, la opción Open GL acelerado puede provocar que Pinnacle Liquid se cuelgue.
Nota: Hollywood FX debe estar instalado para que usted pueda utilizar los editores de efectos HFX.

Pinnacle Commotion y XEnviar a...
Recomendamos instalar Pinnacle Commotion 4.1 (PRO) y Pinnacle Liquid en la misma partición del disco duro, preferentemente en la partición del sistema. Si usa una combinación diferente, puede que XEnviar a... Commotion no funcione.
Adobe Acrobat
La primera vez que abra el manual de Pinnacle Liquid en formato Adobe Acrobat, puede que el archivo no parezca cargarse. Habitualmente esto significará que el acuerdo de licencia de Acrobat, oculto tras otra ventana, está esperando la confirmación del usuario. Pulse y mantenga pulsada la tecla ALT y entonces pulse (repetidamente si fuera necesario) la tecla TAB para traer el cuadro de diálogo de Acrobat al primer plano y cerrarlo.
AfterEffects 5.5.1 y QuickTime 6.0
Un archivo AVI que se importe a After Effects y desde allí se exporte a un flujo DV puede hacer que AfterEffects se cuelgue. No obstante, no tendrá ningún problema si usa la versión 4.0 de QuickTime.
AfterEffects: La exportación en formato descomprimido o MPEG provoca un cuelgue
Puede darse un cuelgue cuando la composición se exporta en el formato descomprimido FAST(Pinnacle) "yuv" o en el formato mpeg2 FAST(Pinnacle). Este problema está relacionado con la extensión del nombre de archivo preasignada por AfterEffects. Póngase en contacto con el soporte de Pinnacle para obtener una nota técnica que describe la solución.
AfterEffects: Reducción de la caché de la RAM para evitar problemas de previsualización
Cuando ejecuta Pinnacle Liquid y AfterEffects conjuntamente, el uso de memoria por parte de AfterEffects puede resultar en problemas de previsualización (RAM Previsualización). Puede evitar esto seleccionando Editar/Preajustes/Caché y ajustando el uso máximo de memoria a aproximadamente el 50%. El preajuste podría ser de 120%. Si la memoria intermedia se desborda, puede todavía interferir con la previsualización.
AfterEffects 5.5: Cambio a la extensión del nombre de archivo
Si se selecciona el códec "2VUY" en el menú Archivo, AfterEffects genera un archivo con la extensión "2VU", que no tiene ninguna utilidad en Pinnacle Liquid. Para importar estos archivos a Liquid, deberá cambiar primero la extensión a "2VUY". Recomendamos en general que use el formato YUV-AVI de la cola de renderización.
AfterEffects y XEnviar a...: Los clips están desplazados un clip hacia delante (sólo NTSC con eliminación de cuadros)
Los clips transferidos mediante XEnviar se desplazan un cuadro al posicionarlos en la línea de tiempo de AE. En cualquier caso, éste es un problema de AE que no puede solucionarse desde Liquid.
AfterEffects: Desplazamiento de píxeles con material MPEG y DV (NTSC)
El material MPEG y DV que se envía de Liquid a AfterEffects mediante XEnviar llega con un desplazamiento vertical de píxeles. Antes de renderizar en AE, desplace el material hacia abajo dos píxeles para el MPEG y un píxel para el DV.
XEnviar a MediaCleaner: Use la versión 5.1.2 o posterior
En caso contrario, MediaCleaner podría colgarse, especialmente si transfiere archivos MPEG mediante XEnviar.

Reproductor/Remoto

Captura RS 422 usando la entrada de vídeo analógica de la MovieBox/Liquid Edition Pro Box
En este caso, puede que se aborte el proceso de captura. Vaya a los Ajustes del reproductor en el software y, en el menú Opciones del reproductor que causa problemas, modifique el ajuste Precisión del monitor TC del valor predeterminado (3) a 4.