Pinnacle Liquid 6版
自述文件 （DEMO 版）

1.	输出限制
Liquid Edition演示版将在所有视频上均会生成一幅水印。用户将在序列的所有主显示窗中看到一个Pinnacle的图标。此外，在从“工具栏”菜单中使用“混合序列”或“导出序列”命令时，所有的输出中都将出现水印。在使用“录制到磁带”命令时，所有的视频在输出到磁带时，也都将出现在水印。不支持MPEG输出。
利用演示版采集或输出无论多少材料都将不受限制。

2.	丢失组件
为了节省磁盘空间，部分组件已被删除或尽量减少，以便缩小总体软件包的空间。

本文件所载有关“Pinnacle Liquid  6版”的信息，均为《手册》或《在线帮助》中所没有涉及的，或者需要特别强调的内容。

有关此最新版本的详细信息，请访问Pinnacle Systems的网站，网站地址：
www.pinnaclesys.com

Liquid Version 6系统要求图象卡
最低分辨率：1280 x 1024/ 建议使用1600 x 1200 / 单或双监视器设置

 	最低(仅限DV / IBP SD )	建议使用(仅限DV / IBP SD)	
VGA	64 MB	128 MB, AGP 4x, 支持DirectX 9.x 	
 	 	 	
 	LE Pro 最低(仅限DV)	LE Pro建议使用 	
VGA	64 MB*, AGP 4x, 支持DirectX 9.x 	128 MB**, AGP 8x, 支持DirectX 9.x 	
 	 	 	
 	最低 HDV 720p (仅限软件)	HDV 1080i建议使用(仅限软件)	
VGA	128 MB**, AGP 8x, 支持DirectX 9.x, 支持Pixelshader 2.0 	256 MB, PCIe, 支持DirectX 9.x, 支持Pixelshader 2.0 	
*) 例如： Geforce FX5700 或更高, ATI Radeon 9600 或更高
**)例如： Geforce5950 Ultra 或更高, ATI Radeon 9800 或更高

Pinnacle Liquid  6版新功能

请参阅《Pinnacle Liquid  6版新增功能》文档。浏览时，可选择：Windows 开始菜单> 所有程序> Pinnacle Liquid > 帮助。

安装问题

利用Liquid Control [Liquid.控制器]（JogShuttle [非线性编辑控制器] ）安装Liquid 6
先将设备连接到一个USB端口，然后开始软件安装。关闭此时出现的“Windows 新装硬件”向导。
在设置对话框中，单击“JogShuttle”选项，安装驱动器。
如果检测到驱动器，就会进行短时间的测试，以便能找到JogShuttle。
如果检测到JogShuttle，安装继续进行。
如果JogShuttle没有被检测到，您会被要求将Liquid Control USB接头拔出，稍隔片刻再行插入。
如果测试再次失败，会出现一个对话框，您可以在对话框中定义一个COM端口，指定给JogShuttle。（提示：参看“Windows 设备管理器”）。
随后，在USB端口上安装Liquid.Control
将设备连接到您系统的一个USB端口上。从Liquid 安装光盘上，运行“USBJS.setup.exe ”。然后继续按上节所述进行安装。
MIDI 混音控制面板： 断开连接
在您安装Pinnacle Liquid 时，请确保计算机上不要连接MIDI控制面板；这样做有助于防止在分配COM端口时发生问题。

软件激活
Liquid 6 是通过软件激活加以保护的。如果Liquid 在首次启动以后的30天之内没有激活，此应用程序就被切换到“演示”模式，其功能就会减少。您需要进入网际网络，完成软件激活。

A 如果正在编辑的计算机与网际网络相连
1.	启动Liquid，在自动出现的激活窗口中，单击“现在激活”按钮。
2.	计算机连接到Pinnacle 的激活网页上。请键入所需的数据，并选择功能（Edition 6 激活）和产品（例如：Liquid Edition Pro）。
3.	单击“确定”。（“保存”，打印或记下激活码。如果您需要重新激活您的软件时，需要此代码。）
4.	这时，Liquid 6 激活工作完成。此外，您还需要在Pinnacle Systems 公司注册该产品。

B 如果正在编辑的计算机没有与网络相连
1.	启动Liquid，并在自动出现的激活窗口中，单击“现在激活”按钮。
2.	计算机试图连网，但是没有连上。这时，单击“浏览指示”。
3.	按照对话框中列出的指示进行。
（您将被提示使用另一台计算机，连接到http://unlock.pinnaclesys.com 并键入需要的数据。）（“保存”，打印或记下激活码。如果您需要重新激活您的软件时，需要此代码。）
4.	返回Liquid激活窗口，单击“键入激活密码”，键入激活代码。
5.	单击“确定”，激活完成。

如果多次试图激活都被拒绝，请与Pinnacle 技术支持部门联系。

广播选项

《手册》中提及的下列功能，只有在您使用广播/Vortex选项时才可用（加上相应的 “软件狗”）：
* InterCom[对讲机] 
* 所有 MPEG2/422 生成/混合编码解码器
* 支持MXF f文件格式
* 节目文件的XML输出
* XReceive: XDCAM 和 P2
* 所有 Vortex 功能

Windows 和 BIOS 建议

Windows XP 和 Service Pack 2: 将BIOS中的AGP Aperture 设置成64 MByte
进入您计算机的BIOS  (通常在计算机启动时，按F1 或F2， 视BIOS的品牌而定)。找到AGP插槽的设置（通常在BIOS菜单的“高级”部分）。将“Graphics Aperture” (或者类似名称) 的值设置成64 MByte。 
例外：装有ATI 8500的系统（较老的Liquid Edition PRO ）应当设置成32 MByte。

Windows XP 和 Service Pack 2: Windows 防火墙阻断Liquid 生成管理器和桌面
如果您的系统运行的是Windows XP并安装了“SP 2”， 您首次起动Pinnacle Liquid 6时，Windows的防火墙会发出两个警告消息。单击“撤销阻断”，将“生成管理器”和“桌面”应用程序添加到允许运行的应用程序列表中（查看Windows安全中心） － 因为Liquid需要这两个应用程序才能正常工作  。在将来，再起动Liquid时，不再提示您进行确认。

优化Windows
* 我们强烈建议您重新安装Windows，尽可能使Windows“干净”，这是运行Pinnacle Liquid 的一项基本要求。下载最新的Windows Service Packs （如果是Windows XP，至少必须是“Service Pack 1”），所使用的元件驱动器应该是最新的（特别是图形卡）。
* 为了达到最佳的性能，在安装前首先进行整理碎片[defragment]然后再进行安装，而且以后还要定期整理碎片（参见《Windows操作手册》）。
* 如果可能，选择另外一个硬盘，安装AV媒体数据和安装Pinnacle Liquid 软件。
* 将在后台运行的程序数量减少到最低程度（例如扫毒软件和屏幕保护软件）。
* 禁用所有能使计算机变成待机（睡眠/休眠）状态的Windows和计算机功能（BIOS）。

利用一NTFS 文件系统将视频硬盘进行分区
我们强烈建议您只使用NTFS 分区硬盘录制（采集）视频。FAT32在素材超过大约18分钟时，可能会产生问题。驱动器的属性中会指明文件的系统（参见《Windows操作手册》）。

Windows 权限
在配置您的计算机时，您必须具有下列权限：
安装Pinnacle Liquid时：管理员[Administrator]；
使用Pinnacle Liquid时: 高级用户或管理员。

隐藏Windows 任务栏
Windows 的任务栏总是在屏幕的底部，随时可见。当您在使用Pinnacle Liquid 时，会分散您的注意力。因此我们建议您将其隐藏：
右击Windows 任务栏> “属性”。在显示的对话框中，去除“ 将任务栏保持在其他窗口的前端”旁边的复选标志。
重新命名您的计算机
在将安装了Pinnacle Liquid 的计算机更名时，您必须重新安装Pinnacle Liquid ，因为某些软件设置与计算机名称有关。
Windows 电源管理和JogShuttle (Liquid 控制器)
“Windows 电源管理”[Power Options]忽略Liquid JogShuttle。如果监视器是被禁用的，您无法再行起用，例如转动控制器轮盘。我们建议您禁用电源选项或设置足够长的延迟时间。

硬件和兼容性

nVidia 双监视器的设置
在使用双监视器时，如果两台监视器的分辨率设置不同，则nVidia 图形卡驱动器可能会产生问题。如果有可能，请使用相同的分辨率。

高分辨率

输出HDV、Micro MV、D-VHS：选择格式
1:选择相同设置 > 输入/输出> 视频输出> IEEE 1394 > MPEG 输出格式。 在右侧字段中，双击当前值，显示一含有下列选项的列表： 
Micro MV (PAL 或 NTSC)
D-VHS (30 或 25); 
HDV (25 或 30). 
数字指帧速率(fps）。选择所连录像机的正确输出格式。
2: 打开“录制到磁带”对话框，确保选择了正确的录象装置，并单击“开始”按钮。这时，“时间线序列”将被生成为“时间线设置”中所选的格式。 
注意：如果该装置无法录制这一格式，就会出现一个错误消息。请选择另外一种“时间线”格式。请参考您的录象装置的使用说明书，选择一种合适的格式，即：综合考虑分辨率、帧速率和隔行/非隔行。最好甚至在您开始编辑之前，就将“时间线”设置好。
3: 在看到“磁带检查”确认后，录制过程即可开始。图象不是显示在嵌入中的，而且不播放声音。检查视频和音频，将监视器和喇叭连接到录象装置上。
4: 在播放完毕以后，将录象装置停止录制。

常规

自定义位置中的输入/输出选项卡
与《手册》中所载的消息相反，“输入/输出”选项卡不是移动到“播放器设置”中，而是继续占用“系统设置”中的通常位置。
无浮动音频混音器窗口
虽然在《参考手册》中提及此功能，但是没有实施。
菜单中的键盘快捷方式没有起用
快捷方式，即菜单选项中的下面划线的字母（例如Edit）在6版中没有实施。
音频指示器线（橡皮筋）
在“音频回放”栏（时间线的轨道标题区域，图标＝喇叭），可以起用“素材卷”（浅蓝色）、“素材声像定位”（黄色）、“轨道声像定位”（绿色）、LFE（深蓝色）以及环绕声声像定位（双线、深红色和深绿色）等的“指示器线”。
您也可以显示在同时显示所有的线（不像以前版本那样只能显示一根线）。

音频混音自动化：新增功能
“音频编辑器”的设置选项卡含有Liquid 的扩充“音频混音自动化”功能（直接录象）。
- 第一次按录像机以后就开始录象：但是“关键帧”的录制需等到您移动一调节器以后才开始。在第一次插入以前是不会修改音频指示线“橡皮筋”的。
- 第一次按录像机以后停止回读：如果已被经禁用，则现存的“橡皮筋”保持不变；如果已经被起用，则现存的“橡皮筋”被最后的有效调节器值所覆盖（值保持不变）。
- 录制确认对话框： 如果需要检查在每次“混音自动”序列之后生成的轨道和“关键帧”的密度，请点击此选项。另一选项可用于“配音”。
- 如果需要浏览有关“混音器”的详细说明，请点击“Verbose 工具提示”。
AC3 音频导入：需要编码解码器
在导入MPEG2文件时，AC3音频也被导入。为了使这些音频文件导入正确，而且能在Liquid 中可以播放，必须安装AC3编码解码器。您可以从下列网站下载一免费AC3编码解码器： http://ac3filter.sourceforge.net.
Liquid 以立体声方式导入AC3。上述编码解码器将AC3编码的环绕声数据解释成ProLogicII ，但是不能在Liquid 中以立体声模式播放。
对于 “素材显示窗”和“打点采集工具”使用经典联路
在“素材显示窗”和“打点采集工具”中的音频回放可能受“经典联路”的影响。您可以使用它来设置您的音频监视器：
•	在“音频编辑器”的设置选项卡上，起用“经典联路。
•	这时，“经典”总线出现在“输出映射”选项卡上。现在，您可以将音频通道A1 至A4连接到需要的输出上（例如：声卡）。
只有5个“质量等级”
与《手册》中的说明相反，“质量等级”只有5个（而非32个）。这会影响“时间线属性”、“素材属性”、“打点采集工具”、“文件摄入”和“批量采集模块”中的下拉式列表。
直接输出：播放器信号的环回
此功能可以通过下列方式找到： 系统设置 > 输入/输出 > 视频输出， 并影响与连接盒(ProBox, MovieBox):相连的视频监视器上的显示： 当“直接输出” （任务栏上的“监视器”图标）被切换成“Liquid: 无 ”时，您可以显示与播放器相连的信号(环回 = 打开)
或者显示标准颜色栏 (环回= 关闭)。
打点采集工具：通过IEEE 1394 (DV)的“直接输入”“时间码
通过“直接”播放器导入时，总是使用DV信号中的时间码，即：不管是否当前选择了时间码源。您可以通过选择下列方式不使用这一功能： 打点采集工具选项> 常规，并起用“忽略嵌入在源流中的时间码”选项。
打点采集工具：快速直接采集功能仅限使用于RS 422。
《手册》上没有说明得很清楚：快速直接采集只有在使用 RS 422 控制的装置时，才能正确工作。 
打点采集工具/直接采集：越过时间码跳转进行直接采集
使用此新的选项，可以忽略时间码跳转，而不受直接影响，而且直接采集过程得以继续（仅限RS 422遥控）。
至MovieBox Deluxe的DV连接
在绝少见的情况下，通过IEEE-1394 端口的连接可能变得不稳定或中断连接（例如：当您打开或关闭“打点采集工具”时）。在这种情况下，请将DV设备通过一IEEE-1394 连接到您的计算机上。
导入44.1-kHz 音频并转换成48 kHz：延迟回放
放置在“时间线”上的音频素材(44.1 kHz)在回放时（在激活“播放”按钮/空白键以后）可能造成4至20秒钟的延迟 ，视素材媒体数据的位置而定（在本地机器还是在网络中）。这是由于转换成48 KHz造成的。

Pinnacle Liquid 和其他软件之间的相互作用

导入Studio 9 节目文件
您可以利用 Liquid 6 导入Pinnacle Studio (9.3版及以后版本)节目文件。Liquid 和Studio 必须安装在同一台计算机上，而且Studio 的媒体数据也必须存储在本地机器中（不是存储在网络中）。
打开并输出需要的Studio 节目文件： 文件> 输出文件。节目文件保存时的扩展名为“*.ste”。
1.	在Liquid中： 打开“输入向导”，选择“输出Studio 9 节目文件。选择或创建一个”库“，在显示的对话框中，选择带“*.ste”扩展名的文件。
2.	这时， Studio 的时间线出现在Liquid 时间线上。
请注意：
•	点击特技（虑镜）是不被导入的。
•	转换特技被转换成简单的叠化效果。
•	DVD 菜单和其他的DVD-相关对象是不被导入的。
此外，您还可以通过下列方式导入Studio 节目文件：选择 文件 > 导入 > XML/ALE > 文件类型= Studio STE。

Hollywood FX
* 版本 4.6.x
如果您使用HFX 4.6 制作动画字幕，请将设置从“Hollywood FX” 改成“Portable Software Engine” [便携式软件引擎]。“Open GL SW[打开GL SW]”和“Open GL HW[打开GL HW]”不支持alpha通道。
* 版本 5.x
我们建议总是将“生成引擎”的设置从“Hollywood FX ”改成“Portable Software Engine” [便携式软件引擎]，或者保留此设置。万一遇到某些VGA驱动器和卡的偶然组合时，“Accelerated Open GL ”[加速打开GL]选项可能使Pinnacle Liquid 崩溃。
注意：必须安装“ Hollywood FX”才能使用HFX特技编辑器。
Pinnacle Commotion 和 XSend 到 ...
我们建议您将Pinnacle Commotion 4.1 (PRO) 和Pinnacle Liquid 安装在同一张硬盘的分区中，最好是系统的分区中。如果您使用的是另一种组合，“XSend To ... Commotion”可能不工作。
Adobe Acrobat
如果您是第一次调用Adobe Acrobat 格式的Pinnacle Liquid 《手册》，《手册》文件可能无法载入。在通常情况下，这表示Acrobat 的许可协议－隐藏在另一窗口之后－在等待用户的确认。按“ALT”键，并按（必要时可重复按）TAB键，将Acrobat 对话框移至前台，并将其关闭。
AfterEffects 5.5.1 和 QuickTime 6.0
在“After Effects ”导入一个AVI文件，并在“After Effects ”又将其作为DV流导出，可能造成AfterEffects 崩溃。但是如果您使用QuickTime Version 4.0，可能就不会什么问题。
AfterEffects: 导出uncompressed 或 MPEG 造成崩溃
如果导出FAST(Pinnacle)uncompressed “YUV” 格式或FAST(Pinnacle) mpeg2 格式的合成格式，可能会产生崩溃。这一问题与AfterEffects预先指定的文件名扩展名有关。请与Pinnacle 技术支持部门联系，索取一份“TechNote ”[技术说明]，内含解决办法。
AfterEffects: 降低RAM 超高速缓存，避免预览问题
当您同时运行Pinnacle Liquid 和AfterEffects 时，AfterEffects的内存使用可能造成预览问题（RAMPreview[内存预览]）。您可以通过下列办法避免这一问题：选择“编辑/预置 ((+++?))/超高速缓存”并将最大内存使用设置在大约50%。预置值可能为120%。 如果缓存器溢出，它仍然可以制止预览。
AfterEffects 5.5: 改变文件名的扩展名
如果在“文件”菜单中选择了避免解码器“2VUY”，则 AfterEffects 会生成一个文件，其扩展名为 “2VU”。这个扩展名对Pinnacle Liquid是没有用的。在将这种文件导入Liquid 时，必须先将其扩展名改成“2VUY”。我们通常建议您使用生成队列的YUV-AVI 格式。
AfterEffects 和XSend 到 …: 素材为提前一帧素材（仅限NTSC 丢帧）
通过XSend 传输的素材，在放置在AE时间线上时，前移一帧素材。但是，这是一个AE问题，因而Liquid 无法解决这个问题。
AfterEffects: MPEG和DV材料的象素偏移（NTSC）
通过Xsend从Liquid发送到AfterEffects的MPEG 和DV 材料，到达时会发生垂直象素偏移。在生成AE时，如果是MPEG，则将材料下移2个象素；如果是DV，则将材料下移一个象素。
XSend 到 MediaCleaner: 使用版本5.1.2 或更后
否则， MediaCleaner 可能会崩溃，尤其是您通过Xsend 传输MPEG文件时。

播放器/远距离

在MovieBox/Liquid Edition Pro Box上使用模拟视频输入进行RS 422 直接采集
在这种情况下，直接采集过程可能会中止。转至软件中的“播放器设置”，在发生问题的播放器的“选项”菜单中，将“时间码监视器精度”设置从缺省值（3）改成“4”。