InS_StArT
3C509.COM
1.0
^3Com 3C509 EtherLink III,3C509.COM,IE0
^3Com 3C509 EtherLink III TP,3C509.COM,IE0
!OIE0(INT)Hardware Interrupt
?You must assign a unique interrupt level for the 3C509 LAN board.
3
5
7
9
@10
11
12
15
!OIE0(PORT)Base I/O Port
?You must select the option that matches your board's configuration.
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
2A0
2B0
2C0
2D0
2E0
2F0
@300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
3A0
3B0
3C0
3D0
3E0
!OIE0(SLOT)EISA Bus Slot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*RIE0(FRAME)Frame Type
?Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
