Sending;¬ AMD 53C974/79C974 PCI SCSI-Adapter 
¬

¬SCSI-GerÙte

Dieser Treiber erkennt automatisch den Zieladapter und konfiguriert sich selbst.  

PCI-Bus

Unterstötzte Hardware: 

AMD 53C974 auf der Platine integrierter PCI SCSI-Adapter
AMD 79C974 auf der Platine integrierter PCI SCSI-Adapter

Konfiguration des GerÙtetreibers för den AMD 53C974/79C974-Adapter  

	Hinweis:  Eine Installation ist för den auf der Platine integrierte AMD SCSI-Adapter nicht erforderlich. Mðglicherweise mössen Sie jedoch das Setup-Programm des Systems ausföhren, um die Hardware zu konfigurieren. 
	Hinweis: In der Online-Hilfe der Anwendung "Configure" finden Sie allgemeine Informationen zum Ausföhren von "Configure".

1. 	Klicken Sie auf das SCSI-Symbol im oberen Bereich des Configure-Fensters "GerÙteöbersicht" .  
2. 	Wenn Sie den AMD SCSI-Adapter an Stelle eines in der Liste aufgeföhrten Adapters verwenden mðchten, wÙhlen Sie den Adapter aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Lðschen". 
3.	Klicken Sie auf "Hinzufögen".  
4. 	Das Fenster "SCSI-GerÙte hinzufögen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen". WÙhlen Sie "AMD 53C974/79C974 PCI SCSI-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen".
	Hinweis:  Ist der AMD-Treiber nicht in der Liste der festgestellten GerÙte aufgeföhrt, liegt ein Problem in der  Systemkonfiguration vor. Föhren Sie beim Initialisieren das Setup-Programm des Systems aus, und stellen Sie sicher, daû das System-BIOS die Karte erkennt. 
5.	Mit den SchaltfÙchen im Feld "SCSI-Optionen" kðnnen Sie eine oder alle folgende Funktionen aktivieren: "Synchron", "Schnell-SCSI" und  "Cmd-Warteschlange". 
	Hinweis:  Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der Dokumentation zu dem bzw. den SCSI-Treiber(n), die an diesen AMD PC SCSI-Adapter angeschlossen sind.
	Hinweis:  Sie sollten die Option "Schnell-SCSI" nicht aktivieren, wenn externe SCSI-Laufwerke an den AMD PC SCSI-Adapter angeschlossen sind.
	Hinweis:  Selbst wenn alle an den AMD PC SCSI-Adapter angeschlossenen GerÙte eine bestimmte Funktion nicht unterstötzen, kðnnen Sie diese Funktion trotzdem aktivieren. Der AMD PC SCSI-Treiber deaktiviert eine oder alle Funktionen för ein SCSI-GerÙt, bei dem der Treiber feststellt, daû es die Funktion(en) nicht unterstötzt. Beachten Sie aber, daû manche GerÙte keine vollstÙndige SCSI-FunkitionalitÙt aufweisen und deshalb dem Treiber nicht mitteilen, daû sie die jeweilige Funktion nicht unterstötzen. Zu diesen GerÙten zÙhlt das CD-ROM-Laufwerk von NeXT. Aktivieren Sie nicht die Funktion "Cmd-Warteschlange", wenn ein CD-ROM-Laufwerk von NeXT an den AMD PC SCSI-Adapter angeschlossen ist. 
6.	Klicken Sie auf "Fertig" und anschlieûend auf "Sichern".
7.	WÙhlen Sie "Verlassen" aus dem Menö "Configure".

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen
	zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.